	[bookmark: _GoBack]Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты
КТРУ
32.50.22.190-00005101
Б) Контрлатеральный компонент Cuff1418C100
	 
	 
	 
	 
	

	7.18
	 
	Легко визуализируемые  под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части 
	1
	шт
	Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации

	7.19
	
	Легко визуализируемые  под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части 
	1
	шт
	Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации

	7.20
	 
	Диаметр системы доставки
	18
	F
	Показатель необходим для определения совместимости с сосудами доступа и  инструментами, применяемыми при эндопротезировании

	7.21
	 
	Материал стента – нитинол 
	Наличие
	 
	Параметр необходим для активной радиальной силы и длительной фиксации, сохраняет естественную анатомию сосуда

	7.22
	 
	Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE
	Наличие
	 
	Параметр необходим для предотвращения развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта

	7.23
	 
	Диаметр проксимальной части  
	 14
	мм 
	 Соответствует описанию КТРУ

	7.24
	
	Диаметр дистальной части  
	18
	мм
	Соответствует описанию КТРУ

	7.25 
	
	Длина стент-графта 
	100
	мм
	Соответствует описанию КТРУ

	Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты
КТРУ
32.50.22.190-00005101
Б) Контрлатеральный компонент Cuff1416C100
	 
	 
	 
	 
	

	7.18
	 
	Легко визуализируемые  под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части 
	1
	шт
	Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации

	7.19
	
	Легко визуализируемые  под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части 
	1
	шт
	Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации

	7.20
	 
	Диаметр системы доставки
	18
	F
	Показатель необходим для определения совместимости с сосудами доступа и  инструментами, применяемыми при эндопротезировании

	7.21
	 
	Материал стента – нитинол 
	Наличие
	 
	Параметр необходим для активной радиальной силы и длительной фиксации, сохраняет естественную анатомию сосуда

	7.22
	 
	Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE
	Наличие
	 
	Параметр необходим для предотвращения развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта

	7.23
	 
	Диаметр проксимальной части  
	 14
	мм 
	 Соответствует описанию КТРУ

	7.24
	
	Диаметр дистальной части  
	16
	мм
	Соответствует описанию КТРУ

	7.25 
	
	Длина стент-графта 
	100
	мм
	Соответствует описанию КТРУ



