1. Коммутатор 1 шт. 26.30.11.110-00000053
Тип коммутатора: неуправляемый;
Тип передачи данных: Ethernet;
Блок питания: Внешний;
Тип блоков питания: сменные;
Количество блоков питания: 1;
Тип электропитания: AC;
Внутренняя пропускная способность (Гигабит в секунду) ≥ 1;
Количество COMBO 1G портов ≥ 1;
Поддержка технологии PoE: да;
Количество портов PoE (штук) ≥ 24;
Тип охлаждения: Активное;

2. Коммутатор 3 шт. 26.30.11.110-00000053
Тип коммутатора: неуправляемый;
Тип передачи данных: Ethernet;
Блок питания: Внешний;
Тип блоков питания: сменные;
Количество блоков питания: 1;
Тип электропитания: AC;
Внутренняя пропускная способность (Гигабит в секунду) ≥ 1;
Количество COMBO 1G портов ≥ 1;
Поддержка технологии PoE: да;
Количество портов PoE (штук) ≥ 8;
Тип охлаждения: Активное;
3.  Разъем питания DC штекер 2,1х5,5 мм с клеммной колодкой 100 шт. 27.33.13.120
Номинальное напряжение: 12/24В (DC);
Материал разъема: Никелированный цинк;
Материал корпуса: ударопрочный пластик;
Монтаж: Клеммная колодка (винтовой зажим)

4. Телефонный коннектор RJ-11 4P4C 100 шт. 27.33.13.120
Цвет: Прозрачный
Тип разъёмов: RJ11
Монтаж: 4P4C

5. Приемопередатчик видеосигнала по витой паре 20 компл. 26.40.33.210
Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой паре.1 канал BNC, витая пара под клеммы, со шлейфом; дальность передачи видеосигнала AHD/TVI/CVI 1080P/960P/720P до 200 м.

6. Блоки питания 15 шт. 26.20.40.110-00000015
Макс. выходной ток, А ≥ 5
Максимальная мощность, Вт ≥ 60
Выходное напряжение, В ≥ 12
Степень защиты ≥ IP20

7. Блоки питания 4 шт. 26.20.40.110-00000015
Макс. выходной ток, А ≥ 33
Максимальная мощность, Вт ≥ 399
Выходное напряжение, В ≥ 12
Степень защиты ≥ IP20

8. Витая пара 915м 27.32.13.150
Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR) диаметр жилы не менее 0.5мм
Материал проводника: высокоочищенная бескислородная медь, калибр (24 AWG)
Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,02 мм
Экранирование, FTP: в экране (алюминиевая фольга)
Внешняя изоляция: ПЭ — полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм
Частотный диапазон: 1-100 МГц
Рабочая температура: –60...+60 °C

9. Считыватель карт доступа 4шт. 26.30.50.114
Рабочая частота: 125 кГц
Чтение идентификаторов: HID ProxCard II, EM-Marine
Дальность чтения: 6-14 см
Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока
Потребление тока: 50мA
Световая и звковая индикация: есть
Внешнее управление светодиодом и звуком
Материал корпуса: ABS пластик
Цвет корпуса: светло-серый, черный, темно-серый металик
Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A)
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера:
- Dallas Touch Memory: не более 15 м
- Wiegand: не более 100 м
Рабочая температура: -40°С ...+50°С
 
10. Автономный контроллер для систем контроля доступа 5шт. 26.30.50.114 
Количество ключей≥ 1364 шт.
Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий
Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (iButton)
Наличие перемычки для выбора типа замка: есть
Тип испольнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок
Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996L и наоборот: есть
Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть
Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек.
Напряжение питания: 12V DC
Ток коммутации≥ 5А
Защита от неправильного включения: есть
Рабочая температура: -40°С +50°С

11. Монитор 4 шт. 26.20.17.110-00000026 
Размер диагонали ≥ 23,8
Угол обзора по вертикали, градус ≥ 178
Угол обзора по горизонтали, градус ≥ 178
Интерфейс подключения HDMI, VGA
Динамическая контрастность ≥10 000 000:1
Количество портов HDMI ≥ 1
Контрастность ≥1000:1
Наличие возможности крепления на стену Да
Разрешение экрана 1920 x 1080
Технология изготовления матрицы дисплея IPS 
Формат изображения 16:9
Яркость, кд/м2 ≥ 300  

12. Комплект приемника и передатчика HDMI 1 шт. 26.30.11.190 
Тип удлинитель 
Интерфейс передачи HDMI, USB, ИК
Тип подключаемого кабеля для передачи витая пара
Назначение: Комплект (передатчик и приемник)
Расстояние передачи (макс.) (м): 190
Версия HDMI: 1.3
Разрешение (макс.): 1080p
Частота кадров при максимальном разрешении (Гц): 60
Аудио: по HDMI (DTS/HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD)
ИК управление: да
Наличие портов USB: да
Рабочая температура:  ̶  15...+55°

13. Перфоратор SDS+ аккумуляторный 1 шт. 28.24.11.000
Гарантийный срок ≥1 год
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение аккумулятора ≥ 20 В 
Емкость аккумулятора ≥ 4000 мА*ч
Количество аккумуляторов в комплекте ≥ 2 аккумулятора
Совместимость крепления аккумулятора: DEKO; Makita
Количество скоростей работы ≥ 1
Материал корпуса: пластик
Тип крепления бура/сверла: SDS-Plus
Режим долбления: есть
Тип двигателя инструмента: бесщеточный
Доп. опции дрели/перфоратора: вспомогательная рукоятка; реверс; встроенный фонарик
Частота ударов (уд/мин) ≥ 4500 уд/мин
Максимальное число оборотов ≥ 900 об/мин
Максимальная сила удара (Дж) ≥ 3
Способ питания инструмента: от аккумулятора
Максимальный диаметр сверления стали ≥ 13 мм
Максимальный диаметр сверления дерева ≥ 30 мм
Максимальный диаметр сверления бетона ≥ 26 мм

14. Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная 1 шт. 28.24.11.000-00000030
Гарантийный срок ≥ 1 год
Емкость аккумулятора (А/ч) ≥ 6 Ач
Тип аккумулятора: Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте ≥ 2 аккумулятора
[bookmark: _GoBack]Совместимость крепления аккумулятора: DEKO; Makita
Количество скоростей работы ≥ 2
Материал корпуса: металл и пластик
Тип двигателя инструмента: бесщеточный
Максимальное число оборотов ≥ 2000 об/мин
Наличие удара: с ударом
Максимальный диаметр основного патрона (мм) ≥ 10 мм
Тип патрона: быстрозажимной
Минимальный диаметр основного патрона (мм) ≥ 0.8 мм
Максимальный крутящий момент (Н/м) ≥ 120
Максимальный диаметр сверления стали ≥ 13 мм
Максимальный диаметр сверления дерева ≥ 38 мм
Способ питания инструмента: от аккумулятора
Напряжение аккумулятора (В) ≥ 20 В



Просьба указывать итоговую стоимость товара с учетом всех налогов и сборов и с учетом доставки оборудования до местонахождения заказчика. И дополнительно прописать текстом этот момент.
Государственный заказчик
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области»
Адрес юридический: 156005, г. Кострома, 
ул. Советская, д.88
Адрес почтовый: 156005, г. Кострома, 
ул. Советская, д.88
ИНН 4401006409
КПП 440101001
ОКПО 08704427
Банковские реквизиты:
 л/с 03411495010 
 р/с 03211643000000014100 в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ // УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома
БИК 013469126
кор/сч. 40102810945370000034
Телефон: (4942) 39-91-69


