Спецификация
	Наименование товара

	Технические характеристики

	Количество

	Водонагреватель
	Вид нагревателя:	Накопительный;
Тип установки:	Вертикальная;
Напряжение, В: 	210..240;
Номинальная мощность, кВт:	не менее 2;
Объем бака, л:	не менее 10;
Максимальная температура нагрева воды, °C:	 не менее 75;
Максимальное давление воды, бар: не менее7;
Минимальное давление воды, бар: не менее1;
Подключение входа/выхода воды, мм: не менее15;
Тип ТЭНа:	Мокрый;
Способ установки:	Над раковиной;
Управление:	Механическое;
Термометр:	Есть;
Магниевый анод:	Есть;
Дисплей:	Есть;
Цифровой индикатор температуры:	Есть;
Подводка воды:	Нижняя;
Внутреннее покрытие:	Нержавеющая сталь;
Габариты без упаковки, см:	28x28x37.7;
Масса нетто, кг:	не менее  4.6.
	1 шт.


Требования к качеству товара
-	товар должен соответствовать требуемым характеристикам, 
-	товар должен быть пригоден для его использования по назначению;
-	поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2025 года выпуска, надлежащего качества, не иметь дефектов и повреждений;
- товар должен быть сертифицированным (в случае если товар подлежит обязательной сертификации).
Требования к упаковке
Товар должен быть в упаковке из материалов, обеспечивающих сохранность товара при хранении, транспортировке и разгрузке, в том числе от попадания влаги.
Требования к безопасности
Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев и исчисляется с момента  подписания Сторонами акта приемки.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и /или дефекты), то поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.
Доставка товара осуществляется силами  Поставщика.
Адрес поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13Е, каб 01, цокольный этаж.
Ведущий специалист-эксперт отдела ФЭ и АХО Управления Росреестра
по Республике Бурятия З.М. Цыдыпдоржиев
тел. (3012) 29-74-79

