	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД-2 
	Описание закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Клапан электромагнитный
	28.14.11.121

	Электромагнитный клапан (соленоидный), Артикул: D130-01792.
Двухходовой VS2W-301E-NC прямого действия нормально-закрытый с катушкой 220В AC предназначен для управления потоком среды. Этот процесс осуществляется в трубопроводе под давлением. Клапан закрыт без подачи напряжения. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. Рабочее давление - 0-10 бар. Температура окружающей среды - от -5°С до +80°С. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10). Форма катушки - кубическая. Вязкость рабочей среды - <20CST. Средний ресурс - 600 000 циклов открытия/закрытия (при неагрессивной среде и средних значениях давления и температуры). Строительная длина - 99 мм. Резьба присоединения - 1''.  Условный проход, мм: 25;  Тип соединения : Муфтовое; Подробная информация о товаре представлена в техническом паспорте.
Обязательная совместимость с имеющейся системой подачи, регулировки воды и водоподготовки бассейна, имеющегося у Заказчика.
Гарантия 12 месяцев.
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