ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по текущему ремонту
силового электрооборудования

В рамках оказания услуг по текущему ремонту предусмотрены следующие виды работ:

1. Демонтаж и монтаж электрокотлов 70 кВт (2 шт.) с разборкой и заменой электротэнов, проверка и при необходимости замены блоков управления. Ревизия силовой проводки. Регулировка параметров и пуско-наладочные работы в комплексе.
2. Демонтаж с разборкой и обслуживанием электрокотлов 100 кВт (4 шт.) (замена электротэнов, чистка, замена прокладок и комплектующих). Ремонт блоков управления и силового оборудования.
3. Демонтаж силового 3-х позиционного выключателя (до 0,4 кВ) по низкой стороне в  трансформаторной подстанции. Установка нового с обслуживанием силового оборудования.
4. Проверка силового кабеля по низкой стороне до 0,4 кВ (30 метров) При необходимости его замена или его ремонт с установкой муфты соединения. Проверка параметров силового электрооборудования (силовых шкафов 0,4 кВ) при необходимости ремонт или замена неисправного оборудования.
5. Демонтаж системы освещения трансформаторной подстанции. Замена (частичная) электропроводки (30 метров) светильников освещения (5 шт.)




