	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель начальника Главного управления – начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Тверской области
полковник 
_____________________Н.С. Бондарь «____»___________________2026 г. 




УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ
	Заказчик:
	Главное управление МЧС России по Тверской области

	Объект закупки:
	Выполнение работ по текущему ремонту приемной начальника в административном здании Главного управления МЧС России по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 12

	ОКПД 2:
	43.39.19.190

	Стартовая цена: 
	142 202  (Сто сорок две тысячи двести два) рубля 24 копейки

	Источник финансирования:
	Федеральный бюджет
КБК 17703101040190049244

	Место выполнения работ: 
	 г. Тверь, ул. Дарвина, д. 12

	Срок выполнения работ: 
	В течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

	Форма, порядок и срок оплаты: 

	Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком товарной накладной (УПД), счета-фактуры, счета и Акта выполненных работ Подрядчика и акта приемки выполненных работ по рекомендуемой форме (приложение № 3 к Контракту) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

	Наименование работ
 и материалов
		№
п/п
	Наименование работ
 и материалов
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1.
	Напольное покрытие			

	1.1.
	Шлифовка паркета
	
	кв. м
	15,80

	1.2.
	Плинтус  напольный 

	Цвет уточняется  по предварительной договоренности с заказчиком
Материал: ПВХ
Длина: 2500 мм
Высота: 47 мм
 S-профиль             
С кабель каналом: Да
Примечание: (5,18 м.п. + 5,18 м.п. + 3,05 м.п. + 3,05 м.п. - 0,8 м.п. - 0,8 м.п. - 0,8 м.п.)/2,5=5,612 шт.)

	шт
	6

	1.3.
	Комплектующие плинтуса 

	В комплект входит:
угол внутренний - 6 штук, 
заглушка торцевая - 2 шт., 
соединитель - 6 шт., угол наружный - 6 шт.
	комплект
	2

	1.4.
	Установка напольного плинтуса                                                                                      
	(Примечание: ширина помещения - 3,05 м, длина помещения - 5,18 м)
Примечание: 5,18 м.п. + 5,18 м.п. + 3,05 м.п. + 3,05 м.п. - 0,8 м.п. - 0,8 м.п. - 0,8 м.п.=14,03 м.п.  
	п.м.
	14,03

	1.5
	Порог алюминиевый одноуровневый стык
	Материал: алюминий
Размеры: ширина — 40 мм, длина — 900 мм
	шт
	1

	2.
	Грунтовка поверхности стен

	2.1.
	Работа                                                                                                                   
	(Примечание: высота стен - 2,80 м, ширина помещения - 3,05 м, длина помещения - 5,18 м, ширина окна - 1,35 м, высота окна - 1,40 м, высота двери - 1,9 м, ширина двери - 0,8 м. Площадь обработки составляет (5,18×2×2,8)+(3,05×2×2,8)-(1,35×1,40)-(1,9×0,8×3)=29,008+17,08-4,56-1,89=39,638 кв.м.
	кв. м
	39,64

	2.2.
	Грунтовка глубокого проникновения
 Церезит CT17   или эквивалент                                   
	Тип товара: грунт 
Назначение: Адгезионное укрепляющее
Применение: для бетона,  для гипсокартона,   для минеральных поверхностей
Вес/объем:  10 кг/л
Тип финишного покрытия: краска, обои, плитка, шпатлевка
Вид: воднодисперсионный
Тип работ: внутренние работы, наружные работы
Концентрация: готовый
Цвет Бесцветный 
Под тип краски: Водоэмульсионная
	шт.
	1

	2.3.
	Ванночка для краски Hesler или эквивалент
	Максимальная ширина валика:  250 мм
Применение: для краски
Материал: пластик
Особенности : рельефная поверхность
Размеры:  370х340 мм
	шт.
	1

	2.4.
	Валик
 с ручкой 
Hesler Leipzig или эквивалент
	Тип товара
Малярный валик
Применение: универсальное
Тип покрытия:  грунт, краска
Основа: водная
Длина ворса 18 мм
Ширина валика: не менее 250 мм
Материал валика: полиакрил

	шт.
	1

	3.
	Оклейка стен			

	3.1.
	Обои 
Ateliero Береста 1003АВ или эквивалент
	Тип товара: Обои под покраску
Ширина :  1.06 м
Длина :  10,00 м
Стиль винтаж
Цвет: Белый 
Основа флизелин
Покрытие: винил
Фактура: Тисненая
Плотность: не менее 132 г/м2
Светостойкость: Средняя
Положение рисунка: Без подгона
Устойчивость к  воздействию влаги: Да
Помещение:  для жилой комнаты, для коридора, кухни, спальни
	рул.
	3

	3.2.
	Клей для флизелиновых обоев 
Quelyd Спец-флизелин или эквивалент
	Применение: виниловые обои,  малярный флизелин, флизелиновые обои
Тип работ:внутренние работы
Тип помещения: сухое помещение
Основание: Бетон, Гипсокартон, ДВП, ДСП, Штукатурка
Температура проведения работ, °С   От +5 до +25
Количество воды  4,5-5 литров
Нанесение клея:
Клей наносится на стену
Метод нанесения:
Ручной
Время корректировки: 10-30 мин
Время высыхания: до 48 часов
Хранение готовой смеси:  не менее 10 дней
Вес:   0,3 кг
Площадь покрытия: 50 м²
	шт.
	1

	3.3.
	Работа по оклейке стен	
	
	кв. м
	39,64

	3.4.
	Набор для поклейки обоев 
	Комплект инструментов, используемых в процессе отделки стен и потолков. Состоит из пластикового ведерка, прижимного шпателя, кисти-макловицы и ножа. 
	шт.
	1

	4.
	Окраска стен

	4.1
	Работа окраска стен ( в 2 слоя)
	
	кв.м
	39.64

	4.2
	Краска 
Lavelly Gamma 20 или эквивалент
	Вес/объем  9 л
Цвет основы: Белый
Степень блеска: Полуматовая
Фактура: Гладкая
Основа: Акриловая
Применение: Для стен и потолка
Тип поверхности: Бетон, Обои, Штукатурка
Основа для колеровки: Да
Особенности колеровки: Колеровка возможна
Основа/база краски: A
Возможности колеровки: Колеруется в светлый/белый
Способ колеровки: Машинный
Тип работ: Внутренние работы
Особенности: Влагостойкая
Количество слоев: 2 слоя
Расход: 10-12 м2/л
Время полного высыхания: 1-2 часа
Температура проведения работ, °C От +5 до +35
	шт
	1

	4.3
	Колер паста Текс Универсал или эквивалент
	Цвет: Серый
Применение: Для краски, Для штукатурки
Вес/объем, кг/л: 0,1
Тип краски: Акриловая, Алкидная, Водоэмульсионная, Масляная
Для ручной колеровки: Да
Для фактурной краски: Да
	шт
	1

	4.4
	Валик
 с ручкой 
Hesler Leipzig или эквивалент
	Тип товара
Малярный валик
Применение: универсальное
Тип покрытия:  грунт, краска
Основа: водная
Длина ворса:  18 мм
Ширина валика: не менее 250 мм
Материал валика: полиакрил

	шт.
	1

	4.5
	Ванночка для краски Hesler или эквивалент
	Максимальная ширина валика:  250 мм
Применение: для краски
Материал: пластик
Особенности : рельефная поверхность
Размеры:  370х340 мм
	шт.
	1

	5.
	Зачистка откосов окон			

	5.1.
	Работа   Зачистка откосов окон                                                                                                                    
	(Примечание: ширина окна - 1,35 м, высота окна - 1,40 м, количество окон  - 1 шт).
	пог.м.
	5,50

	6.
	Шпаклевка откосов окон

	6.1.
	Работа Шпаклевка откосов окон
	
	пог.м.
	5,50

	6.2.
	Шпатлевка 
Danogips Fill&Finish Light универсальная  облегченная или эквивалент
	Основа: Полимерная
Тип работ: Внутренние работы
Тип помещения: Сухое помещение
Вид: Финишный
Назначение: Потолок Стена
Помещение: Жилое помещение
Применение: Выравнивание поверхности Заделка стыков листов ГКЛ и ГВЛ
Основание: Бетон, ГВЛ, ГКЛ
Метод нанесения: Машинный, Ручной
Вид финишного покрытия:
Краска, Обои
Вид упаковки: Ведро
Форма выпуска: Паста
Цвет производителя
Белый
Объем: 10 л


	шт.
	1

	6.3.
	Шпатель фасадный с эргономичной ручкой Wenzo или эквивалент
	Вид Фасадный
Виды работ Нанесение раствора
Применение Для шпатлевки Для штукатурки
Материал рабочей части Сталь
Материал ручки Двухкомпонентная
Форма Прямоугольная
Ширина: 350 мм
Особенности: Эргономичная рукоятка
	шт.
	1

	6.4.
	Шпатель малярный с эргономичной ручкой и ударным наконечником
Wenzo или эквивалент
	Тип товара Шпатель
Вид Малярный
Виды работ Выравнивание
Применение Для шпатлевки Для штукатурки
Форма Трапециевидная
Материал рабочей части Сталь
Материал ручки Пластик
Ширина: 100 мм

	шт.
	1

	7.
	Грунтовка откосов окон			

	7.1.
	Работа Грунтовка откосов окон	
	
	п.м.
	5,50

	7.2.
	Грунтовка глубокого проникновения
 Церезит CT17 PRO   или эквивалент                                   
	Тип товара: грунт 
Назначение: Адгезионное укрепляющее
Применение: для бетона,  Для бетона, Для газобетона, Для гипсокартона
Вес/объем: 5 кг/л
Тип финишного покрытия: Гипсокартон, Краска, Обои, Плитка, Шпатлевка, Штукатурка
Вид: воднодисперсионный
Тип работ: внутренние работы, наружные работы
Концентрация: готовый
Цвет Желтый
Под тип краски: Водоэмульсионная
	шт.
	1

	7.3.
	Ванночка для краски Hesler или эквивалент 
	Максимальная ширина валика:  250 мм
Применение: для краски
Материал: пластик
Особенности : рельефная поверхность
Размеры: не менее  370х340 мм
	шт.
	1

	7.4.
	Кисть плоская
Wenzo Pro или эквивалент

	Вид кисти: плоская
Применение : для фасада
Тип поверхности: дерево, металл
Ширина кисти:не менее 70 мм
Толщина кисти: не менее 12 мм
Тип щетины: натуральная
Тип покрытия :краска, лак, эмаль на алкидной основе
Форма рукоятки: прямая
Материал рукоятки: пластик
	шт.
	1

	8.
	Окраска откосов окон			

	8.1.
	Работа Окраска откосов окон
	
	п.м.
	5,50

	8.2.
	Краска для стен и потолков 
Maitre Deco One Coat или эквивалент
	Материал поверхности применения: кирпич, бетон, гипсокартон, МДФ, шпатлевка, штукатурка
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
База:  А
Объем:    2.7 л
Тип продукта Краска для внутренних покрытий
Назначение Стена
Вид помещения Гостиная, Спальня, Коммерческое помещение, Гардеробная, Кухня

	шт
	1

	8.3.
	Ванночка для краски Hesler или эквивалент
	Максимальная ширина валика:  не менее 250 мм
Применение: для краски
Материал: пластик
Особенности : рельефная поверхность
Размеры:  не менее 370х340 мм
	шт.
	1

	8.4.
	Кисть плоская 
Wenzo Pro или эквивалент
	Вид кисти: плоская
Применение : для фасада
Тип поверхности: дерево, металл
Ширина кисти: не менее 70 мм
Толщина кисти: не менее 12 мм
Тип щетины: натуральная
Тип покрытия :краска, лак, эмаль на алкидной основе
Форма рукоятки: прямая
Материал рукоятки: пластик
	шт.
	1

	9.
	Окраска радиаторов отопления			

	9.1.
	Эмаль для радиаторов отопления и металла 
Радуга  (1780)  или эквивалент
	Место использования: внутренний
Цвет: Белый
Вес: 1 кг
Назначение: Радиатор
Эффект: Гладкий
Тип продукта: Эмаль
Степень блеска: Полуглянцевый
Материал поверхности применения: Металл
Возможность колеровки онлайн: Нет
Тип колеровки: Товар не колеруется
Тип базы под колеровку:
Для пастельных цветов (белая)
База под колеровку: A
Тип ЛКМ
На водной основе
	шт.
	1

	9.2.
	Работа Окраска радиаторов отопления
	
	шт.
	1

	10.
	Установка радиаторной решетки

	10.2.
	Работа Установка радиаторной решетки
	
	шт.
	1

	11.
	Розетки и выключатели

	11.1.
	 Розетка двойная Systeme Electric Blanca или эквивалент
	· Вид розетки: Штепсельный
· Цвет: белый
Тип монтажа: встраиваемый (скрытый).
· Размещение: Внутреннее
· Тип помещения: Сухое
· Установка: Скрытая
· Наличие рамки: С рамкой
· Количество гнезд: 2
· Наличие защиты: Со шторками
· Тип механизма: С заземлением
· Материал основания: Термопласт
· Материал корпуса: Пластик
· Номинальное напряжение: не менее 250 В
· Номинальный ток: 16 А
· Форма: Прямоугольная
· Монтаж: Винтовой
· Монтажная пластина: Без пластины
· Высота: не менее 118 мм
· Ширина: не менее 85 мм
· Глубина: не менее 47,6 мм
· Степень защиты: IP 20 


	шт.
	4

	11.2
	Выключатель Systeme Electric Blanca или эквивалент
	Вид выключателя: Одноклавишный
Тип монтажа: встраиваемый (скрытый)
Управление: Клавишное
Установка: Скрытая
Тип клавиш: Без самовозврата
Степень защиты:  IP 20
Материал корпуса: Пластик
Наличие подсветки: С подсветкой
Цвет подсветки: Зеленый
Наличие рамки: С рамкой
Поверхность: Глянцевая
Монтажная пластина: Без пластины
Монтаж: Винтовой
Номинальное напряжение: не менее 250 В
Форма: Квадратная
Высота: не менее 85  мм
Ширина: не менее 85 мм
Глубина: не менее 41 мм
Цвет: Белый 
Номинальный ток: 10 А.



	шт.
	1

	12.
	Частичная шпаклевка стен

	12.1.
	Работа Частичная шпаклевка стен
	
	кв.м
	8.40

	12.2.
	Шпаклевка полимерная Vetonit LR+  или эквивалент
	Тип работ: Внутренние работы
Тип помещения: Сухое помещение
Вид: Финишный
Назначение: Потолок, Стена
Применение: Выравнивание поверхности, Шпаклевание ГКЛ
Основание: ГКЛ, Гипсовая штукатурка, Цементная штукатурка
Метод нанесения: Машинный, Ручной
Вид финишного покрытия: Краска, Обои
Форма выпуска: Сухая смесь
Фасовка: мешки 5 кг
Фракция: не менее 0,3 мм
Толщина слоя От 1 до 5 мм
Расход сухой смеси: 1,2 кг/м2/мм
Расход воды на упаковку сухой смеси: 1,6-1,8 л
Температура проведения работ, От +10 до +30  °C
Температура эксплуатации, От -20 до +70  °C
Жизнеспособность раствора, 1440 мин
Время высыхания одного слоя: 24 часа
Морозостойкость: F25
Особенности: Безусадочная, Эластичная
Цвет: Белый
	шт.
	2

	12.3.
	Ведро пластиковое
	Объем не менее 10 л
	шт
	1

	12.4
	Шпатель малярный с эргономичной ручкой и ударным наконечником
Wenzo или эквивалент
	Тип товара Шпатель
Вид Малярный
Виды работ Выравнивание
Применение Для шпатлевки Для штукатурки
Форма Трапециевидная
Материал рабочей части Сталь
Материал ручки Пластик
Длина ручки: не менее  12 см
Ширина: не менее 100 мм

	шт
	1

	13
	Окраска потолка

	13.1
	Работа Окраска потолка
	
	кв.м
	15.80

	13.2
	[bookmark: _GoBack]Краска для потолка Текс Профи или эквивалент
	Вес/объем:  9 л
Цвет основы: Супербелый
Степень блеска: Глубокоматовая
Фактура: Гладкая
Основа: Латексная
Применение: Для стен и потолка
Тип поверхности: Бетон, Гипсокартон, Дерево, Пенопласт, Штукатурка
Основа для колеровки: Да
Основа/база краски: А
Возможности колеровки: Колеруется в светлый/белый
Тип работ: Внутренние работы
Количество слоев: 2 слоя
Время полного высыхания: 1,5 часа
Температура проведения работ, От +5 до +35 °C

	шт
	1

	13.3
	Ванночка для краски Hesler или эквивалент 
	Максимальная ширина валика:  250 мм
Применение: для краски
Материал: пластик
Особенности : рельефная поверхность
Размеры:  370х340 мм
	шт
	1

	13.4
	Кисть плоская  Wenzo Pro или эквивалент

	Вид кисти: плоская
Применение : для фасада
Тип поверхности: дерево, металл
Ширина кисти:не менее 70 мм
Толщина кисти: не менее 12 мм
Тип щетины: натуральная
Тип покрытия :краска, лак, эмаль на алкидной основе
Форма рукоятки: прямая
Материал рукоятки: пластик
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	Требования, установленные к сроку и объему предоставления гарантии качества
	Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, а также при необходимости соответствующих лицензий.
Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее 36 месяцев с момента подписания Сторонами электронного документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе. В гарантийный период Подрядчик обязан в 10 (десяти) дневный срок с момента получения уведомления, либо иные сроки, согласованные с Заказчиком, устранить возможные дефекты.
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