Техническое задание 

1.	Наименование объекта закупки: Поставка оборудования для обслуживания охранно-пожарной сигнализации.
 2.	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.
3.	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: не менее 12 месяцев.
4.	Требования к упаковке и маркировке товара: Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Товарно-сопроводительная документация:
     •технический паспорт на русском языке;
     •гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.
6. Условия поставки: Поставка включает в себя: доставку, разгрузку, размещение в помещении заказчика. Срок поставки в течение 10 рабочих  дней с момента подписания контракта.
7. Количество и технические характеристики товара:
	№
п/п
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Кол-во, шт

	1
	Микрофон  РТТ-02  ZVON

ОКПД2
26.40.41.000
	Назначение 
	Для звукопередачи и звукоусиления
речи в составе комплекта радиостанции
	6 

	
	
	Тип микрофона 
	Тангента 
	

	
	
	Длина кабеля, м
	2
	

	
	
	Диапазон воспроизводимых частот, Гц
	500 - 6 000
	

	
	
	Чувствительность, дБ
	-66 ± 3
	

	
	
	Штекерный разъём Jack , мм
	6,35
	

	
	
	Материал корпуса 
	ABS пластик
	

	
	
	Цвет корпуса
	Чёрный 
	

	2
	Микрофонная консоль – 20 
Болид*

ОКПД2
[bookmark: _GoBack]26.30.50.123
	Назначение 
	Для передачи речевых команд диспетчера о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций в зоны речевого оповещения.
	3 

	
	
	Количество входов питания
	4
	

	
	
	Напряжение источника питания постоянного тока, В
	от 10,2 до 28,4
	

	
	
	Мощность, потребляемая от источника PoE, Вт, не более
	5
	

	
	
	Ток потребления от источника питания постоянного тока:
- при напряжении источника 12В, мА, не более
- при напряжении источника 24В, мА, не более
	

450

200
	

	
	
	Время технической готовности микрофонной консоли к работе,
с, не более
	5
	

	
	
	Количество линейных входов с функцией оповещения ГОиЧС
	1
	

	
	
	Количество входов запуска внешнего оповещения
	1
	

	
	
	Количество выходов подтверждения запуска оповещения
	1
	

	
	
	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015
	IP20
	

	
	
	Количество портов RS-485
	2
	

	* В наименовании объекта закупки содержится указание на конкретную модель с целью соблюдения условий совместимости товаров по товарным знакам и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком оборудования (охранно-пожарной сигнализации). 
В соответствии с пунктом 1.3.8 РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания» запрещается вносить изменения в принятую схему защиты установок пожарной автоматики без корректировки проектно-сметной документации и согласования с территориальным органом управления Государственной противопожарной службы.
Также, Микрофонная консоль МК-20 (НВП «Болид») совместно с имеющимся у Заказчика пультом контроля и управления «С2000М» (НВП «Болид») конструктивно образует блочно-модульный прибор управления речевым оповещением, что подтверждается Руководством по эксплуатации «С2000М» (НВП «Болид», 2024) в пункте 1.1.
На основании изложенного, в описании объекта закупки указывается конкретный товарный знак «Болид» и модель «МК-20» без слов «или эквивалент» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ и подпунктом «а» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

	3
	Аккумуляторная батарея

ОКПД2
26.30.60.190
	Описание
	Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
	2


	
	
	Рабочее напряжение, В
	12
	

	
	
	Емкость,  А/Ч
	17
	

	
	
	Материал корпуса
	Пластмасса
	



