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Приложение

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

1. Объект закупки: Оказание услуг по изготовлению и замене подъёмных секционных ворот для УФНС России по Курганской области по адресу: г.Курган; ул.Некрасова, 22а.

2. Максимальный срок исполнения контракта: 15 сентября 2026 года.

Приемка осуществляется Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

3. Требования к предоставлению гарантии и к сроку действия такой гарантии: Гарантийный срок – не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийные обязательства подразумевают замену за счет Поставщика с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока недостатками, дефектами, материалов и изготовления (производства), не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации.

Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Поставщик.

Отсчет гарантийного срока начинается с даты подписания заказчиком документа о приёмке. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.

Срок замены не должен превышать 10 (Десяти) дней с даты письменного обращения Заказчика.

4. Перечень и объем выполняемых работ:
- Проведение замеров (Заказчиком предварительно осуществлен замер, но после проведения замеров Подрядчиком размеры сексионных ворот могут изменяться);

- Изготовление сексионных ворот в соответствии с п.5 Технического задания;

- Демонтаж (подготовка проёма к установке подъёмных секционных ворот);

- Монтаж (установка нового проёма, фальш-панелей и подъёмных секционных ворот); 
- Вывоз строительного мусора; 
Информация о помещении Заказчика, для осуществления работ: 

материал потолка: бетон, материал стен (проём секционных ворот): металл.

Перед выполнением работ, Поставщик осуществляет предварительные замеры проёма для монтажа, своими силами и за счёт. 

5. Требования к техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара

	Наименование
	Характеристики, требования к качеству
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	Подъёмные секционные
ворота 
	Проём для секционных ворот:

Материал: профильная труба сечением 80 мм х 40 мм х 3 мм.

Тип монтажа: накладной.

Подъёмные секционные ворота 

Параметры проёма ворот:

- ширина: 3680 мм; 

- высота: 3500 мм;

- притолока: 500мм

Состав секционных ворот: сэндвич-панель.

Материал сэндвич-панелей: стальные сэндвич-панели.

Обрамление: стальной лист, толщиной 0,4 мм.

Тип подъёма: стандартный.

Ручка для подъёма и опускания ворот: 2 шт. 

Задвижка для фиксации закрытых ворот: 1 шт.

Балансировочный механизм (торсион): наличие.
ручной цепной редуктор: наличие
	шт.
	1


  6. Порядок расчетов:

           6.1. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании счета и счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара и товарной накладной или (УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

 6.2. Цена настоящего Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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