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Описание объекта закупки
на оказание услуг по замене блока средства криптографической защиты информации (СКЗИ) тахографа на автомобиле .

1.	Объект закупки:
1.1.	Услуги по замене блока средства криптографической защиты информации (далее – блок СКЗИ) тахографа .

2.	Наименование и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Количество (объем)

	1.
	Комплекс услуг по активации блока СКЗИ « НКМ» тахографа,
включая обработку и ввод данных 
-Монтаж тахографа 
-Замена блока СКЗИ цифрового тахографа 
-Блок СКЗИ тахографа 
	Условная единица
	4



3.	Порядок оказания услуг:
3.1.	Замена встроенного блока СКЗИ:
–	демонтаж блока СКЗИ из тахографа и его дезактивация с соблюдением требований технической документации организаций-изготовителей блоков СКЗИ;
–	установка в тахограф нового блока СКЗИ и его активация с соблюдением требований технической документации организаций-изготовителей блоков СКЗИ.
3.2.	Метрологическая поверка тахографа.
3.3.	Активация встроенного блока СКЗИ.
–	активация блока СКЗИ тахографа осуществляется после аутентификации им карты мастерской;
–	тахограф с неактивированным блоком СКЗИ тахографа записывает на карту мастерской данные, необходимые для создания квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа (далее – данные для создания сертификата ключа);
–	мастерская направляет данные для создания сертификата ключа в аккредитованный удостоверяющий центр;
–	мастерская, получив квалифицированный сертификат ключа блока СКЗИ тахографа, записывает его на карту мастерской;
–	ввод квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа с карты мастерской в блок СКЗИ тахографа осуществляется путем ввода карты мастерской в тахограф, ввода PIN-кода и аутентификации карты мастерской блоком СКЗИ тахографа;
–	проверка завершения загрузки квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа с карты мастерской в блок СКЗИ тахографа проводится путем взаимной аутентификации карты мастерской и блока СКЗИ тахографа;
–	после загрузки в блок СКЗИ тахографа квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа осуществляется загрузка в блок СКЗИ тахографа идентификационных данных транспортного средства, а также установочных параметров, требующих сохранения в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа;
–	после загрузки в блок СКЗИ тахографа идентификационных данных транспортного средства и установочных параметров, требующих сохранения в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа, активизация блока СКЗИ тахографа завершается, ключевая информация, загруженная в блок СКЗИ тахографа, с этого момента принадлежит владельцу транспортного средства;
–	мастерская направляет сведения об активизированных тахографе, блоке СКЗИ тахографа и идентификационных данных транспортного средства, в том числе сведения об идентификационном (VIN) и государственных регистрационных (VRN) знаках, марке, модели и категории транспортного средства, для их внесения в соответствующие перечни.
3.4.	После активации блока СКЗИ тахографа Исполнитель вносит сведения о встраивании блока СКЗИ в тахограф в раздел восемь формуляра блока СКЗИ, скрепляет ее подписью работника мастерской.
3.5.	Калибровка тахографа с установленным и активированным блоком СКЗИ:
–	после калибровки тахографа должно быть проведено испытание на соответствие установленного тахографа в сборе требованиям к точности измерений и регистрации данных;
–	по окончании калибровки тахографа изготавливается Установочная табличка (калибровочная таблица), которая передается Заказчику для установки в кабине ТС в доступном для обозрения месте.
–	по результатам калибровки тахографа Исполнитель оформляет Сертификат о калибровке тахографа на ТС Заказчика, оснащенное тахографом и производит опломбировку соединений тахографа.
3.6.	После замены, отработанный блок СКЗИ Исполнитель передает Заказчику.
3.7.	Исполнитель осуществляет изготовление карт водителя для тахографа.
–	Модель карты должна быть включена в «Перечень сведений о моделях карт тахографа, устанавливаемого на транспортные средства, эксплуатируемые на территории Российской Федерации».
–	Изготовляемые и поставляемые карты должны соответствовать требованиям, утвержденным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» (в редакции от 01.09.2022), ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015 «Карты идентификационные. Физические характеристики», ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1-2010 – «Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 1. Общие характеристики».  
–	Карты должны быть пригодны для использования с установленным блоком СКЗИ.

4.	Требования, предъявляемые к блоку СКЗИ:
4.1.	Устанавливаемый блок СКЗИ должен быть поверен, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
4.2.	Устанавливаемый блок СКЗИ должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств, ранее не использованным и не эксплуатируемым, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге;
4.3.	Информация об установленном блоке СКЗИ должна быть внесена в перечень сведений о моделях блоков СКЗИ тахографов, размещенном на официальном сайте Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в сети Интернет.

5.	Требования, предъявляемые к качеству оказываемых услуг:
5.1.	Устанавливаемый блок СКЗИ должен быть установлен комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость с ранее установленным тахографом на транспортном средстве Заказчика, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей.
5.2.	Услуги должны оказываться с соблюдений требований, установленных следующими нормативными документами:
–	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
–	Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
–	Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2012 № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы»;
–	Приказ Министерства транспорта Российской федерации от 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»;
–	Приказ Министерства транспорта Российской федерации от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»;
–	Приказом Министерства транспорта Российской федерации от 21.08.2020 № 320 «Об утверждении требований к сервисным центрам (мастерским), осуществляющим деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах»;
–	Приказ Министерства промышленности и торговли Российской федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» включает в себя: блок СКЗИ (НКМ), работы по замене блока СКЗИ, активация, настройка (калибровка, поверка блока тахографа);
–	Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.10.2020 №438 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами";
–	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации» (Положение ПКЗ-2005)
–	«ГОСТ Р 53831-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2021 N 1010-ст).

6.	Гарантийные обязательства:
6.1.	Гарантийный срок на оказанные услуги: 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки оказанных услуг.
6.2.	Объем гарантийных обязательств: гарантийные обязательства распространяются на оказанные услуги, а также на все элементы, оборудование, программное обеспечение, устанавливаемое при оказании услуг.
[bookmark: _Hlk195795667]6.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие эксплуатации транспортного средства, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счёт устранить возникшие недостатки, если они (или причины их возникновения) возникли по причине некачественного оказания услуг Исполнителем, или установки Исполнителем некачественного оборудования и/или элементов.
6.4.	При выявлении гарантийного случая Заказчик направляет соответствующее уведомление Исполнителю.
6.5.	При наступлении гарантийного случая, выявленные недостатки (дефекты), препятствующие эксплуатации транспортного средства Заказчика, должны быть устранены в разумные сроки, согласованные Сторонами.
6.6.	Затраты, возникшие в процессе гарантийного обслуживания, в том числе транспортные расходы, расходы на проведение диагностики, экспертизы, расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ и / или замене составных частей, а также прочие расходы, несет Исполнитель.
6.7.	Гарантийным случаем не признаются случай, когда выявленные недостатки (дефекты) наступили по вине Заказчика.
6.8.	Исполнитель обязуется предоставить из собственного подменного фонда эквивалентную единицу блока СКЗИ для использования его Заказчиком в случае, если блок СКЗИ, поставленный Заказчику, был транспортирован для проведения ремонта или экспертизы.

7.	Требования, предъявляемые к Исполнителю
7.1.	Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), выданную в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313 на следующие виды услуг, работ:
–	монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и шифровальных (криптографических) средств, разработанных для применения в составе технологии, реализуемой промежуточными элементами интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и приборами учета электрической энергии, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации;
–	работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
–	передача шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и шифровальных (криптографических) средств, разработанных для применения в составе технологии, реализуемой промежуточными элементами интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и приборами учета электрической энергии, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
7.2.	Сведения о сервисном центре (мастерской) Исполнителя должны быть внесены в Перечень сведений о мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов (мастерские РФ), опубликованный на официальном сайте Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в сети Интернет.

8.	Информация о транспортных средствах Заказчика:
	Марка, модель ТС: КАМАЗ 65115 АТЗ 17 К286ХХ10;КАМАЗ 65115 К685ОЕ10;ПАЗ 32054 М491ТР10;ГАЗон NEXT С41R33H519КР10


9.	Место оказания услуг:
ПРГС - филиал ФБУ "Администрация " Беломорканал"
Адрес: 186326, Республика Карелия, м. р-н Медвежъегорский, г.п. Повенецкое, пгт.Повенец, ул. Ленина, д.26 ( Стройбаза Район шлюза №3 )
.





