Техническое задание
по закупке «дозатора пипеточного и наконечников»

Предмет закупки: Поставка дозатора пипеточного и наконечников (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара
	1.Пипетка механическая – 1 шт.
КТРУ - 32.50.50.190-00000050

	Тип дозатора
	одноканальный с переменным объемом

	Диапазон объема дозирования, мкл
	10-100

	Точность 10 мкл,  не более, % 
	±2,5

	Точность 100 мкл,  не более, % 
	±1,5

	Воспроизводимость 10 мкл,  не более, % 
	±3

	Воспроизводимость 100 мкл,  не более, % 
	±2

	Дискретность установки объема дозирования, мкл
	≤ 0,5

	Поддерживаемые принципы дозирования: прямое, обратное
	соответствие

	На корпусе дозатора должен быть указан объем дозирования
	соответствие

	Дисплей с отображением текущего установленного объема дозирования
	наличие

	Дозатор должен быть полностью автоклавируемыми при 121°С в течение не менее 15 мин
	соответствие

	Габаритные размеры без упаковки, высота, мм
	≤ 300

	Масса без упаковки, г
	≤ 170

	Средний срок службы, лет
	≥ 3

	Комплект поставки
	Дозатор - 1 шт.
Многофункциональный ключ – 1 шт.
Кольцо уплотнительное – 1 шт.
Пенал упаковочный – 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Методика поверки 1 шт.

	2.Наконечник пипетки -1 упаковка
ОКПД2 - 32.50.50.190

	Тип наконечников
	для пипеточных дозаторов

	Минимальный объем дозирования, мкл
	≤ 2

	Максимальный объем дозирования, мкл
	≤ 200

	Совместимость 
	с дозатором пипеточным ЭКОХИМ ОП-1-10-100-А

	Количество в упаковке, шт.
	≥ 1000

	Автоклавируемость
	соответствие

	Калибровочные кольца
	наличие


[bookmark: _GoBack]Товар (наконечник пипетки) должен быть полностью совместим с имеющимся в наличии одноканальным пипеточным дозатором с дозатором пипеточным ЭКОХИМ ОП-1-10-100-А.

Требование к поставляемому товару: 
Вместе с товаром Поставщик предоставляет Заказчику, в том числе:
- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;
- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.
Остаточный срок поверки товара должен составлять не менее 70% от срока поверки, указанного в свидетельстве, на момент поставки товара.
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара 
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
	Товар по качеству должен соответствовать ст. 469 Гражданского кодекса РФ. 



Менеджер по качеству                                                                         С.Н. Чернушко

