
Техническое задание на оказание услуг по диагностике автомобиля
1. Наименование объекта закупки / услуги
Оказание услуг по комплексной диагностике легкового автомобиля (нужное подчеркнуть).
2. Цель оказания услуг
Выявление неисправностей, отклонений от штатных параметров и потенциальных рисков эксплуатации транспортного средства (ТС), формирование перечня дефектов и рекомендаций по ремонту.
3. Перечень транспортных средств
Марка, модель- MITSUBISHI PAJERO 3.0 LWB, год выпуска 2010, бензиновый/АКПП).
4. Объём и состав работ (перечень диагностических операций):
Компьютерная диагностика (сканирование ЭБУ)
· Считывание и расшифровка кодов ошибок по всем доступным блокам (двигатель, трансмиссия, ABS, ESP, SRS, климат и др.).
· Проверка текущих параметров (температура, обороты, коррекции топлива, давление наддува и т. п.).
· Тест исполнительных механизмов (при наличии функции сканера).
· Сброс ошибок только после согласования с заказчиком.
Диагностика двигателя и систем
· Осмотр системы выпуска и контроля выбросов (катализатор, лямбда‑зонды, EGR).
· Контроль уровня и состояния технических жидкостей (масло ДВС, антифриз, тормозная, ГУР/ЭУР).
Ходовая часть и рулевое управление
· Визуальный осмотр и проверка люфтов элементов подвески (рычаги, сайлентблоки, шаровые, стойки стабилизатора).
· Проверка амортизаторов на герметичность и эффективность.
· Проверка ступичных подшипников.
Тормозная система
· Измерение толщины тормозных дисков и колодок.
· Оценка работы ABS/ESP (по данным сканера и при дорожных тестах, если возможно).
Трансмиссия
· Проверка АКПП/МКПП: уровень и состояние масла, наличие течей, проверка адаптаций/ошибок.
· Проверка ШРУСов, карданных валов, редукторов (люфты, шумы, течи).
5. Требования к исполнителю
· Наличие сертифицированного диагностического оборудования (сканеры, тестеры, эндоскоп и т. д.).
· Квалифицированный персонал (сертификаты/удостоверения по маркам автомобилей или по видам работ).
· Соблюдение требований ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» и рекомендаций завода‑изготовителя.
· Использование поверенных измерительных приборов (при наличии требований к точности).
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