	Материал 
	 -

	 Пластик  (вид, цвет основы)
	ПВХ белый

	Размеры готовой продукции ** 
	

	Ширина, высота (85,6 – 54 мм)
	86 мм*54 мм

	Толщина (0,68-0,84 мм)
	0,76 мм

	Тип печати (офсетная, цифровая)
	офсетная

	Ориентир по цвету*** (образец, описание необходимых параметры заявленные заказчиком )
	СMYK

	Офсетные краски лица ( название краски или  описание  цвета красок (CMYK, Pantone , УФ-лак, кол-во цветов), разрешение)
	4 СMYK

	Офсетные краски оборот ( название краски или описание  цвета красок (CMYK, Pantone , УФ-лак, кол-во цветов), разрешение)
	4 СMYK

	Вид покрытия лицо (глянцевые или матовые)
	Ламинат матовый

	Вид покрытия оборот (глянцевые или матовые)
	Ламинат матовый

	Штрих-код ( диапазон, тип, открытый/закрытый, размер, точное расположение относительно краев карты , технология нанесения)
	Да, на обороте карты согласно макета. Code-39, цифры открыты. С 770015001 по770020000 Шрифт LetoSans, Ширина и высота штрих кода, номер должны совпадать с  макетом.  Под ламинат.

	Чип контактный/бесконтактный (модель, название, характеристики, цвет,  указать необходимость персонализации)
	Чип Совместимый Mifare Classic 1k,4 byte
Рабочая частота 13,56мГц,ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443А.


	[bookmark: _GoBack]Упаковка малая/большая (количество карт, наличие бирки, указать номер упаковки согласно реестру упаковочных коробов)
	Карты должны иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
Упаковка товара должна быть неповрежденной, без следов механического воздействия. 
Упаковка согласно реестру упаковочных коробов.



