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ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРА
ЗАМОК НАКЛАДНОЙ
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
ОКПД2-25.72.12.112.

	Основное назначение
	Предназначен для запирания металлических и деревянных дверей.
	

	Тип
	накладной
	

	Материал корпуса
	Сталь с полимерным (порошковым) покрытием
	

	Механизм секретности
	Сувальдный. В комплекте 5 ключей с индивидуальной нарезкой.
	

	[bookmark: _GoBack]Засов
	Состоит из 4 стальных стержней (ригелей) круглого сечения. Диаметр ригеля — 18 мм, максимальный вылет — 40 мм.
	мм

	Толщина двери
	30–65
	мм

	Удаление ключевого отверстия (backset)
	64
	мм

	Открывание
	универсальное
	

	Класс взломостойкости
	4
	

	Защитные функции
	защита от вскрытия отмычкой, от высверливания стойки ригеля и от вскрытия методом проворота.
	

	Дополнительные элементы
	С внутренней стороны на замочной скважине установлена накладка, также предусмотрена пластмассовая направляющая под ключ
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