ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку, изготовление и монтаж элементов интерьерного оформления
	Заказчик
	ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»

	Предмет
	Поставка, изготовление и монтаж элементов интерьерного оформления по индивидуальным дизайн-макетам

	ОКПД2
	32.99.59.000 — Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

	Срок исполнения
	Не более 20 рабочих дней с даты заключения Контракта, включая разработку и согласование дизайн-макетов, изготовление, поставку и монтаж


1. Общие требования
• Поставщик выполняет полный комплекс мероприятий: разработку дизайн-макетов, согласование их с Заказчиком, изготовление изделий, доставку, монтаж, установку крепежных элементов и иные операции, необходимые для получения готового результата.
• Все дизайн-макеты до начала изготовления подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Изготовление продукции до согласования соответствующего дизайн-макета не допускается.
• Размеры и расположение элементов, не указанные в настоящем Техническом задании, определяются по согласованному дизайн-макету с учетом фактического места установки.
• Материалы и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, загрязнений, сколов, трещин, заломов, пузырей, отслоений и иных видимых дефектов.
• В стоимость должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с разработкой дизайн-макетов, материалами, изготовлением, упаковкой, доставкой, разгрузкой, подъемом, монтажом, крепежом и расходными материалами.
• Монтаж выполняется Поставщиком. После завершения монтажа Поставщик удаляет упаковочные материалы и отходы, образовавшиеся в ходе выполнения работ.
2. Состав поставки
	№
	Наименование
	Количество
	Ед. изм.

	1
	Табличка акриловая для галерейной системы подвеса
	15
	шт.

	2
	Декоративная композиция «Азбука педагогики», габаритные размеры 255 × 227 см
	1
	шт.

	3
	Декоративная композиция «Бушелева Б.В.» с галерейной системой подвеса
	1
	шт.

	4
	Портрет на холсте, размер 80 × 50 см
	5
	шт.


3. Технические характеристики
3.1. Табличка акриловая для галерейной системы подвеса — 1 шт.
– Материал: акриловое стекло толщиной 3мм оклеенный согласно дизайна.
– Табличка должна быть с креплением для подвешивания на галерейную систему.
– Дизайн разрабатывается Поставщиком и согласовывается с Заказчиком до начала изготовления.
– Нанесение пленки должно быть ровным, без пузырей, складок, заломов, отслоений и заметных дефектов по краям.
3.2. Декоративная композиция «Азбука педагогики» — 1 шт.
– Габаритные размеры композиции: 255 × 227 см.
– Материалы элементов: акрил и/или ПВХ; толщина элементов — от 3 до 10 мм в зависимости от элемента композиции и согласованного дизайн-макета.
– При необходимости элементы оклеиваются самоклеящейся пленкой в цветах, предусмотренных согласованным дизайн-макетом.
– Изготовление сложносоставных элементов выполняется методом фрезерной резки (фрезеровки) по контуру.
– Монтаж на стену выполняется по монтажному трафарету для обеспечения точного взаимного расположения элементов.
– Допускается установка отдельных элементов на дистанционные держатели с отступом от поверхности стены 10–20 мм для создания многоуровневой композиции.
– Дизайн разрабатывается Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Монтаж выполняется Поставщиком.
3.3. Декоративная композиция «Бушелева Б.В.» с галерейной системой подвеса — 1 шт.
– Композиция представляет собой интерьерную систему, в основе которой используется галерейная система подвеса картин/информационных материалов.
– Элементы подвесной системы монтируются к стене с применением штатного механического крепежа, соответствующего типу основания.
– На подвесы устанавливаются информационные таблички из ПВХ толщиной 5 мм. Форматы табличек — А4 и А3. Конструкция должна обеспечивать возможность последующей замены информационного материала без демонтажа основной галерейной системы.
– Количество, взаимное расположение и формат отдельных табличек в составе композиции определяются согласованным дизайн-макетом.
– В верхней части композиции размещается наименование композиции по всей ее ширине. Элемент наименования изготавливается из композитного материала или ПВХ толщиной 5 мм с применением псевдообъемных букв.
– Верхний элемент крепится к стене скрытым/механическим способом на дистанционных проставках с отступом от поверхности стены до 10 мм.
– Ниже композиции необходимо оклеить стойку полимерной (виниловой) плёнкой  синего цвета (матовой).
– Дизайн разрабатывается Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Монтаж выполняется Поставщиком.
3.4. Портрет на холсте 80 × 50 см — 5 шт.
[bookmark: _GoBack]– Размер каждого готового изделия: 80 × 50 см.
– Изображение выполняется методом печати на холсте.
– Холст натягивается на деревянный подрамник (рамку) с равномерным натяжением, без перекосов и провисаний.
– При наличии соответствующего решения в согласованном дизайн-макете допускается декоративное обрамление портрета.
– Дизайн/подготовка изображения выполняется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Монтаж готовых изделий выполняется Поставщиком.
4. Требования к результату и приемке
• Готовые изделия должны соответствовать настоящему Техническому заданию и согласованным Заказчиком дизайн-макетам.
• Все элементы должны быть надежно закреплены и пригодны для безопасной эксплуатации по назначению.
• После монтажа поверхности изделий должны иметь аккуратный внешний вид; не допускаются сколы, трещины, царапины, загрязнения, отслоение пленки, видимые следы клея, перекосы и иные дефекты, ухудшающие внешний вид.
• Результат считается выполненным после изготовления, поставки и монтажа всего предусмотренного настоящим Техническим заданием объема и приемки Заказчиком.
5. Место поставки и монтажа
Место поставки и монтажа: по месту нахождения/на объекте Заказчика, указанном в Контракте. Конкретные места размещения элементов определяются Заказчиком при согласовании дизайн-макетов.
6. Срок исполнения
Срок выполнения всего комплекса обязательств — не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
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