ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	г. Барнаул, ул. Малахова, 19, ул. Малахова, 21

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 24 сентября 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 24.09.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 

Требования к исполнителю:
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойкиу в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.

Требуемый транспорт
	Рекомендуемый транспорт
	Шторный полуприцеп 20 т («еврофура») с полной боковой растентовкой и возможностью верхней загрузки.

	Рекомендуемые внутренние габариты
	13,60×2,48×2,70 м. Свободная ширина дверного/бокового проема - не менее 2,45 м.

	Минимально необходимые внутренние габариты
	10,00×2,48×2,30 м. Кузов меньшей длины не обеспечивает схему 9,30 м и технологические зазоры.

	Минимальная грузоподъемность
	8,0 т. Рекомендуемая паспортная грузоподъемность - 20 т.

	Допустимый транспорт для всей партии
	Одна шторная еврофура 13,6 м либо один открытый/бортовой полуприцеп длиной не менее 10,0 м с полной тентовкой после погрузки. Цельнометаллический фургон и рефрижератор не применять.

	Тип загрузки
	Основная - верхняя краном или боковая при полностью открытой шторе. Задняя загрузка допустима только для ящика; основные пакеты через задние ворота не подавать.

	Опоры под груз
	Под каждый пакет секций - по 3 бруса 100×100 мм; под каждый пакет столбов - по 3 бруса 100×100 мм. Под все опоры уложить противоскользящие маты.

	Крепление пакетов секций
	На каждый пакет: 4 ремня LC не менее 2500 daN через весь пакет + 2 отдельных ремня на верхние створки. Использовать угловые защитные накладки.

	Крепление пакетов столбов
	На каждый пакет: 2 ремня LC не менее 2500 daN; торцы зафиксировать упорными брусками от продольного смещения.

	Общее количество стяжных средств
	Не менее 17 ремней: 12 на два пакета секций со створками; 4 на два пакета столбов; 1 на ящик с засовами.

	Защита окраски
	Между окрашенными изделиями - прокладки из картона, войлока или вспененного полиэтилена толщиной 10-20 мм через 0,8-1,0 м. Контакт металл-металл исключить.

	Размещение по массе
	Три зоны расположить симметрично относительно середины кузова: 2,12 т / 2,29 т / 2,12 т. Пакеты не смещать к одному борту.



Краткая инструкция по погрузке
	Шаг
	Операция
	Положение от переднего борта
	Длина зоны
	Конкретный способ размещения

	1
	Подготовить кузов
	0,00-13,60 м
	-
	Очистить пол; уложить противоскользящие маты и брус. Разметить две поперечные инспекционные зоны по 0,50 м.

	2
	Оставить передний балансировочный зазор
	0,00-2,15 м
	2,15 м
	Зону оставить свободной; груз не прижимать к переднему борту.

	3
	Загрузить ГМ-1
	2,15-4,65 м
	2,50 м
	44 секции уложить горизонтальным пакетом 2500×2400. Сверху - 2 створки ворот и 1 створка калитки, каждая на мягких прокладках. Кассету не применять.

	4
	Оставить проход №1
	4,65-5,15 м
	0,50 м
	Поперечный проход по всей ширине кузова для досмотра и доступа к креплениям. Не занимать ремнями, тарой или инструментом.

	5
	Загрузить ГМ-3 и ГМ-4
	5,15-8,45 м
	3,30 м
	Два пакета столбов поставить вдоль кузова параллельно друг другу. Между пакетами оставить боковой проход 0,50 м. Пакеты - 49 и 48 столбов.

	6
	Разместить ГМ-5
	На ГМ-3, у боковой шторы
	-
	Ящик с 2 засовами закрепить отдельным ремнем. Отдельный монтажный крепеж в исходных документах не указан; без комплектовочной ведомости не добавлять.

	7
	Оставить проход №2
	8,45-8,95 м
	0,50 м
	Поперечный проход по всей ширине кузова.

	8
	Загрузить ГМ-2
	8,95-11,45 м
	2,50 м
	44 секции горизонтальным пакетом. Сверху - 2 створки ворот и 1 створка калитки на мягких прокладках. Створки стянуть отдельно от секций.

	9
	Оставить задний балансировочный зазор
	11,45-13,60 м
	2,15 м
	Зону оставить свободной. Задние ворота не использовать для подачи основных пакетов.

	10
	Контроль перед отправкой
	Весь кузов
	9,30 м занято схемой
	Проверить 17 ремней, упорные бруски, отсутствие контакта окрашенных поверхностей и сохранение трех проходов: двух поперечных по 0,50 м и бокового 0,50 м между пакетами столбов.


Порядок выгрузки
	Очередность
	Действие

	1
	Открыть обе боковые шторы; снять ящик ГМ-5 и передать ответственному за комплектность.

	2
	Выгрузить два пакета столбов ГМ-3 и ГМ-4 из центральной зоны; они требуются первыми для монтажа.

	3
	Снять и разложить отдельно створки с ГМ-2 и ГМ-1, не волочить по секциям.

	4
	Выгрузить пакет секций ГМ-2, затем ГМ-1. Каждый пакет снимать краном с траверсой и текстильными стропами, заведенными под пакет, либо погрузчиком грузоподъемностью не менее 3 т с вилами/удлинителями не менее 2400 мм.

	5
	После выгрузки сверить: 88 секций, 97 столбов, 4 створки ворот, 2 створки калиток, 2 засова. Профнастил в составе заказа отсутствует; отдельная зона под него не предусмотрена.




