	№№
	  Наименование товара
	Код КТРУ
	Техническое задание

	Кол-во 

	1
	Крепление для унитаза к полу
	25.72.14.190
	Тип
монтажный набор
Длина
70 мм-80мм
Установочный диаметр
6 мм-8мм
Количество в упаковке
4 шт
Материал
металл/пластик
Цвет заглушки
белый

	15шт

	2
	Крепление для смесителя с двумя шпильками
	28.14.12.110-00000019

	· Резиновая уплотняющая прокладка выполнена в форме кольца.
· С-образная скоба из прочного металла имеет серповидную форму и снабжена отверстием.
· Присутствует аналогичная по форме резиновая серповидная прокладка.
· В комплекте две шпильки и две гайки к ним.

	15шт

	3
	Прижимные гайки для смесителя Д-40мм
	28.14.20.000-00000001
	Гайка прижимающая картридж 40мм в корпусе смесителя
Диаметр резьбы – М42 х 1.25.Материал-латунь.
	15шт

	4
	Прокладка между бачком и унитазом
	28.14.12.110
	Тип товара-
прокладка для унитаза.
Серия-И-ККПС.
Материал: пеносэвилен (СЭВ). Высота: 8 мм
Диаметр внешний: 118 мм
Диаметр внутренний: 68 мм.
	10шт

	5
	Гибкая подводка для унитаза
	28.14.12.110
	Тип подводки-гибкая.
Способ подсоединения-гайка-гайка.
Длина подводки 0.5м.
Резьба гайки-1/2дюйма.
Материал оплетки-нержавеющая сталь.
	30шт

	6
	Гибкая подводка для смесителя
	28.14.12.110
	Тип подводки-гибкая.
Способ подсоединения-гайка-штуцер.
Длина подводки - 0.5м.
Назначение-для подключения сантехнического оборудования. Резьба штуцера-М10.
Материал штуцера-латунь.
Резьба гайки-1/2дюйма.
Материал гайки-латунь.
Материал оплетки-нержавеющая сталь.
Комплектность-2шт.
	60шт

	7
	Арматура к сливному бачку с боковой подводкой
	28.14.12.110-00000002
	Назначение-для унитаза
Подводка -	Боковая(соответствие с нашими моделями унитазов)


	15шт

	8
	Сифон гофра 11/2 40-50
	28.14.12.110-00000011

	Материал корпуса – пластик
Вид сифона – бутылочный
Назначение – для моек и раковин. Направление выпуска-прямое.

	15шт

	9
	Арматура к сливному бачку с нижней подводкой
	28.14.12.110-00000002
	Назначение-для унитаза. Подводка -
Нижняя(соответствие с нашими моделями унитазов)

	15шт

	10
	Картридж для смесителя Д-40мм
	
28.14.11.110

	. Универсальный керамический картридж для смесителя, в том числе и для душевой кабины. Материал: Пластик и керамика.                     Диаметр 40 мм, 3 отверстия, высота штока 23 мм, размеры штока 10х10 мм, для смешивания воды в смесителе. Максимальное рабочее давление:10 бар, Максимальная рабочая температура:80 °C
	15шт

	11
	Заглушка ВР-15
	1. 24.20.40.000
2. 

	Тип фитинга- Заглушка. Тип присоединения- ВР. Материал-латунь. Диаметр (дюйм) -1/2".
	20шт

	12
	Заглушка НР-15
	3. 24.20.40.000

	Тип фитинга- Заглушка. Тип присоединения- НР. Материал-латунь. Диаметр (дюйм) -1/2".
	20шт

	13
	Смеситель для раковины со средним изливом
	28.14.12.110-00000019
	Тип управления-рычажный.
Материал корпуса-латунь.
Монтаж-Наружний-С-образный на 2-х шпильках.
Излив- Аэратор
Картридж-керамический размером 40мм(для более длительного использования). Назначение-для раковины.

	20 шт.

	14
	Смеситель локтевой


	28.14.12.110-00000024
	Излив-Аэратор. Материал-латунь. Монтаж-Наружний. Назначение-Для раковин. Тип управления-Локтевой. Картридж-керамический размером 35мм(для более длительного использования).
	3шт

	15
	Смеситель для душа с гусаком
	28.14.12.110-00000019

	Излив-Аэратор. Материал-Латунь. Монтаж-Наружний. Назначение-Для душа. Тип управления-Рычажный. Длина излива-150-160мм(для удобства использования с душевым поддоном)Лейка-да.
	10 шт

	16
	Умывальник 55 1/отв
	[bookmark: _GoBack]23.42.10.130-00000010

	Антигрязевое покрытие-нет. Вид-раковина. Возможность установки над стиральной машиной-нет. Высота- ≥ 200  и  < 250мм. Глубина- ≥ 425  и  < 450мм. Количество отверстий под смеситель-1. Количество чаш (секций)-1. Материал корпуса- Сантехнический фарфор. Монтаж- К стене. Наличие крыла-нет. Слив-перелив в комплекте-да. Тип установки- С пьедесталом. Форма чаши- Полукруглая. Ширина- ≥ 550  и  < 600мм.
	8шт

	17
	Унитаз-компакт
	23.42.10.150-00000006

	Антивандальный-нет. Безободковый-нет. Высота- ≥ 750  и  < 900мм. Длина- ≥ 600  и  < 650мм. Для детей-нет. Для людей с ограниченными возможностями-нет. Материал корпуса- Сантехнический фарфор. Наличие инсталяции для унитаза в комплекте-нет. Направление выпуска (стока)- Горизонтальное (в стену). По типу монтажа- Напольный. Управление (тип смыва)- Ручной. Форма чаши- Воронкообразная без цельноотлитой полочки. Ширина- ≥ 350  и  < 400мм. Комплектация: чаша, бачок, арматура, сиденье, комплект креплений к полу.
	5шт

	18
	Лейка для душа
	
22.23.12.140

	Форма: круглая
Цвет: хром
Количество режимов: не менее 1
Размер головки лейки: не менее 65 мм
Ширина головки лейки: не менее 65 мм
Общая длина лейки: не менее 190 мм
Резьба: 1/2M дюйм
Материал: пластик
	30шт

	19
	Шланг душевой
	28.14.12.110
	Цвет шланга-хром. 
Длина шланга, мм-1500мм Растягивающийся-да. 
Защита от перекручивания-да. Вид резьбы подключения шланга к смесителю-
Внутренняя.
 Диаметр и вид резьбы подключения к смесителю, дюймов-
1/2". 
Диаметр и вид резьбы подключения к лейке, дюймов-
1/2". 
Рабочее давление, bar
	30шт

	20
	Герметик силиконовый санитарный (прозрачный)
	20.30.22.170
	Высококачественный, однокомпонентный герметик на основе силикона.
 Тип герметика-силиконовый 
Цвет-прозрачный
 Мах температура нанесения-+5о 
Мин температура эксплуатации- +120о 
· Мах температура эксплуатации- -60о Склеиваемые материалы-резина, керамическая плитка, стекло. Вид тары-картридж(Объем не менее 0.28л) Устойчивость ко всем основным моющим средствам, к ультрафиолету, к появлению плесени (грибка)
· 
· 
· 
·  

	10шт

	21
	Гофра для унитаза
	
22.21.20.000-00000003


	Материал-пластик. Раздвижная, длина 220–480 мм, диаметры 110/110 мм.

	15шт

	22
	Кран прямой для подключения радиатора с евроконусом
	28.14.10.000-00000001
	· Материал корпуса: латунь с никелированным покрытием.
· Рабочая среда: вода.
· Направление: отопление, водоснабжение. Тип соединения — «евроконус», форма — прямая, тип регулировки — ручная.Диаметр -1/2"х3/4.

	10шт

	23
	Кран шаровый Д-15 с соединительной муфтой 
	28.14.13.131-00000002
	  Вид крана-Шаровый. Материал корпуса-Латунь. Наименование (состав) рабочей среды-Вода. Номинальное давление-1.6 Мегапаскаль. Номинальный диаметр (DN)-15. Тип присоединения-Муфтовое. Тип проточной части корпуса крана-Полнопроходной. Тип управления-Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка. Форма корпуса-Прямой.

	20шт

	24
	Труба металопластиковая 16*2
	22.21.21.124
	Материал внутреннего слоя- РЕ-Xb. Материал наружного слоя- РЕ-Xb. Номинальный наружный диаметр- ≥ 10  и  ≤ 20. Тип- М-труба (С металлическим слоем). Толщина стенки- ≥ 1  и  ≤ 2. Форма поставки-бухта. Материал: многослойная конструкция PEX-b/AL/PEX-b (сшитый полиэтилен внутреннего и наружного слоёв, алюминиевая прослойка посередине)-для гибкости.
	60метров

	25
	Ниппель1/2 нр/нр
	24.45.24.130
	Фитинг латунный никелированный для соединения элементов трубопровода равного диаметра. 
Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная. Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ.
Диаметр внутренний 1/2" .
На момент поставки минимальный, гарантийный срок товара не менее 12 месяцев.
	20шт

	26
	Муфта соединительная 16/2 (цанга-цанга)
	24.20.40.000-00000004
	· Диаметр условного прохода-16мм. Длина- ≥ 25  и  ≤ 50мм. Масса без покрытия-от 50 до 70гр. Толщина- ≥ 2  и  ≤ 3мм. Материал: латунь с никелированным покрытием (если это критично для объекта, например, для питьевого водоснабжения)
	20шт

	27
	Кран угловой для подключения радиатора с евроконусом
	28.14.13.131-00000001

	Вид крана- Регулирующий (ручной вентиль). Материал корпуса- Никелированная латунь. Наименование (состав) рабочей среды- Вода. Номинальное давление-не менее 10 бар. Номинальный диаметр (DN)- 1/2″ → DN 15. Тип присоединения- Комбинированное(вход 1/2″ (DN 15), выход под евроконус 1/2″ (DN 15)). Тип проточной части корпуса крана- Полнопроходной. Тип управления- Привод ручной (рукоятка) – вентиль. Форма корпуса- Угловой.
	10шт

	28
	Кран шаровой Д-25 с соединительной муфтой
	28.14.13.131-00000002
	Вид крана-шаровый. Материал корпуса-Латунь. Наименование (состав) рабочей среды-вода. Номинальное давление-1.6Мпа. Номинальный диаметр (DN)-25. Тип присоединения-Резьбовое. Тип проточной части корпуса крана-Полнопроходной. Тип управления-Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка. Форма корпуса-Прямой.
· 
	10шт

	29
	Кран шаровой Д-32 с соединительной муфтой
	28.14.13.131-00000002
	Материал корпуса: латунь. Наименование рабочей среды: вода. Номинальное давление (PN): 1,6 МПа. Номинальный диаметр (DN): 32. Тип присоединения: резьбовое. Тип проточной части корпуса крана: полнопроходной. Тип управления: привод ручной (ручка бабочка). Форма корпуса: прямой.
· 
	6шт

	30
	Кран шаровой Д-40 с соединительной муфтой
	28.14.13.131-00000002
	Материал корпуса: латунь. Наименование рабочей среды: вода. Номинальное давление (PN): 1,6 МПа. Номинальный диаметр (DN): 40. Тип присоединения: резьбовое. Тип проточной части корпуса крана: полнопроходной. Тип управления: привод ручной (ручка бабочка). Форма корпуса: прямой.
· 
	6шт

	31
	Кран шаровой Д-50 с соединительной муфтой
	28.14.13.131-00000002
	Материал корпуса: латунь. Наименование рабочей среды: вода. Номинальное давление (PN): 1,6 МПа. Номинальный диаметр (DN): 50. Тип присоединения: резьбовое. Тип проточной части корпуса крана: полнопроходной. Тип управления: привод ручной (ручка бабочка). Форма корпуса: прямой.
· 
	6шт

	32
	Сгон прямой разьемный(американка)1 ½ дюйма вн-нр
	24.20.40.000-00000023 

	Диаметр резьбы-.1 1/2 дюйма. Длина-80мм. Резьба: внутренняя с одной стороны, наружная — с другой (обозначение «вн.-нр») Материал: горячепрессованная латунь с никелированным покрытием.

	6шт

	33
	Сгон прямой разьемный(американка)2дюйма
	24.20.40.000-00000023 

	Диаметр резьбы-2 дюйма. Длина-90мм. Резьба: внутренняя с одной стороны, наружная — с другой (обозначение «вн.-нр») Материал: горячепрессованная латунь с никелированным покрытием.

	6шт

	34 
	Кран шаровый Д-80,фланцевое соединение
	28.14.13.131-00000002. 
	Вид крана- Шаровый. Материал корпуса- Сталь нержавеющая. Наименование (состав) рабочей среды-вода. Номинальное давление-16Мпа. Номинальный диаметр (DN)-80. Тип присоединения- Фланцевое. Тип проточной части корпуса крана- Полнопроходной. Тип управления- Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. Форма корпуса- Прямой.
	6щт

	35
	Фланцы Д-80
	28.14.20.220

	Условный диаметр (Ду, DN): 80 мм. Условное давление (Ру, PN): 10 (что соответствует 10 атмосферам, 1 МПа или 10 кгс/см²). Тип: плоский приварной (тип 01). Исполнение: В (с соединительным выступом). Материал:сталь. Наружный диаметр фланца (D): 195 мм. Межосевое расстояние крепёжных отверстий (D1): 160 мм. Внутренний диаметр (dв): 91 мм. Высота соединительного выступа (h): 3 мм. Толщина фланца (b): 20 мм. Количество крепёжных отверстий: 4 шт.
	12шт

	36
	Болт шестигранный 16*70
	25.94.11.110-00000001

	Диаметр резьбы-16мм. Размеры под ключ-24мм. Тип- Нормальный.Материал- При риске коррозии (влажность, химикаты) — нержавеющая сталь А2.

	48шт

	37
	Гайка шестигранная
	25.94.11.130

	Класс прочности -8.8.Диаметр резьбы-М16.Размер под ключ-24мм.Материал-сталь.
Покрытие-цинк. Направление резьбы- 
правая.

	48шт



