Техническое задание
На поставку расходных материалов и электроустановочных изделий для ремонта и обслуживания электрических  сетей ИРЛИ РАН (2).

1. Наименование оказываемых услуг: Поставка расходных материалов и 
электроустановочных изделий для ремонта и обслуживания электрических  сетей ИРЛИ РАН.
2. Заказчик: Федеральное государственное  бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук.
3. Место оказания услуг: 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, дом 4.
4. Наименование товара, его технические характеристики и количество.

	№№
п/п
	Наименование товара и его характеристики
	Кол-во

	1
	Светильник Navigator DSP-04S 600-IP65-2хT8-G13 61446
Вид крепления- накладной	
Тип- настенные/потолочные                                            
Цоколь-G13                                                                                   
Тип лампы- светодиодная                                                          
Лампа в комплекте- нет                                                        
Материал корпуса/плафона/арматуры - пластик                     
Цвет плафона/арматуры- прозрачный/белый       
Напряжение питания-220 В                                                    
Длина светильника-664 мм                                                         
Ширина светильника-108 мм                                                     
Тип колбы-T8 -2 шт.                                                                        
Защита от пыли и влаги- IP65                                                  
Габариты без упаковки-664х108х63 мм           
Влагозащищенный- да                                     
Пылезащищенный- да                                                            
Форма корпуса- прямоугольник
Наличие ламп – нет.
	20шт.

	2
	Светильник Navigator DSP-04S 600-IP65-1хT8-G13 61449
Вид крепления-накладной/подвесной                                   
Тип- настенные/потолочные                                          
Цоколь-G13                                                                
Тип лампы- светодиодная                                              
Материал корпуса/плафона/арматуры -пластик                        
Напряжение питания-220 В                                                 
Длина светильника-664 мм                                        
Ширина светильника-71 мм                                                          
Тип колбы-T8 -1шт.                                                            
Защита от пыли и влаги-IP65                                                 
Габариты без упаковки-63х71х664 мм                   
Влагозащищенный - да                                   
Пылезащищенный- да                                                          
Форма корпуса- прямоугольник
Наличие ламп – нет.
	20 шт. 

	3
	Светильник Navigator DSP-04S 1200-IP65-2xT8-G13-R 14333
Вид крепления- накладной                                                       
Тип- настенные/потолочные                                         
Мощность светильника-72 Вт                                          
Цоколь- G13                                                                                
Тип лампы- светодиодная                                                         
Лампа в комплекте- нет                                                   
Материал корпуса/плафона/арматуры- пластик
Цвет плафона/арматуры - белый/серый                           
Напряжение питания - 220 В                                               
Длина светильника - 1273 мм                                              
Ширина светильника -100 мм                                                    
Тип колбы -T8                                                                         
Защита от пыли и влаги - IP65                                             
Габариты без упаковки -57х100х1273 мм                    
Количество светодиодов/ламп -2 шт.              
Влагозащищенный -да                               
Пылезащищенный -да                                                        
Форма корпуса -прямоугольник                                    
Температура эксплуатации -от -40 до +40 °С
Наличие ламп – нет.
	60шт.

	4
	Светильник Navigator 61 299 DPO-04-1200-IP20-2хT8-G13 без ламп 20376 463082
Вид крепления-накладной/подвесной                                     
Тип -настенные/потолочные                                          
Цоколь- G13                                                                            
Тип лампы- светодиодная                                                    
Лампа в комплекте- нет                                                    
Материал корпуса/плафона/арматуры -полистирол/металл                                                            Цвет плафона/арматуры -прозрачный/белый                  
Длина светильника-1237 мм                                          
Ширина светильника-120 мм                                                   
Тип колбы-T8                                                                     
Защита от пыли и влаги-IP20                                        
Габариты без упаковки-1237х120х57 мм        
Количество светодиодов/ламп- 2 шт.     
Пылезащищенный - да                                                       
Форма корпуса- прямоугольник                                
Температура эксплуатации -от -40 до +40 °С                            
Тип рассеивателя - призма
ГОСТ-ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016
Наличие ламп – нет.
	60шт.

	5
	Однофазное реле напряжения  РН-111М
Номинальное напряжение 220/230 В
Максимальный коммутируемый ток - 16 А
Крепление – DIN-рейка.
Код ТНВД - 8556 49 00 00
	1 шт.

	6
	Трековый светильник Gauss цилиндр 12W 1100lm 4000K 180-220V IP20 55х185мм белый LED TR079
Мощность-12 Вт                                                       
Напряжение питания- 220 В                                                 
Угол освещения-36 град.                                             
Цветовая температура-4000 К                                                   
Тип лампы- встроенные светодиоды                                       
Количество ламп- 1 шт.                                                                
Тип цоколя- нет(встроенные светодиоды)                            
Лампа в комплекте- есть                                                    
Степень защиты- IP20                                             
Компоненты трек системы- светильник трековый                                                                        Тип шинопровода- механический (однофазный)              
Способ установки- на  шинопровод                                     
Цвет корпуса- белый                                                          
Форма корпуса- цилиндр                                                       
Количество фаз- 1                                                
Световой поток- 1100 лм                                                       
Вес нетто- 0.19 кг                                                                   
Габариты без упаковки- 185х55 мм                                     
Мощность лампочки- 12 Вт                                        
Коллекция- Track Lights                                               
Высота- 185 мм                                                
Ширина/диаметр- 55 мм                                                
Материал корпуса- алюминий
	30 шт.

	7
	Накладной шинопровод GAUSS 2м белый с адаптером питания и заглушкой 1/20 TR102
Тип- шинопровод                                                             
Длина- 2 м                                                                   
Материал- алюминий/медь/пластик                          
Количество фаз- 1                                                  
Напряжение- 220(230) В                                      
Степень защиты- IP20                                                       
Цвет- белый                                                                                       
Вес нетто- 0.48 кг                                                          
Габариты без упаковки- 2000х34х17 мм               
Модельный ряд- TR
	10 шт.


5. Требования к качеству и безопасности товара
5.1. Все изделия должны быть новыми, не восстановленными, то есть не бывшими в 
эксплуатации, работоспособными, должны обеспечивать бесперебойную работу оборудования, иметь необходимые сертификаты, паспорта, гарантийные талоны и др. документы, если это требуется нормативными документами. 
5.2. На продукции не должно быть следов механических повреждений.
5.3. При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.
5.4. В случае предъявления претензии по качеству Товара по причине несоответствия
его условиям Контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить Товар или его часть Товаром, качество которого соответствует условиям Контракта, в течение 3 суток.
5.5.В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный 
товар в течение дня, следующего за днем получения заявки от Получателя. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.
 5.6 Цена контракта включает все расходы, связанные с его исполнением , в том числе расходы на погрузку товара и его доставку Заказчику.

6. Требования к таре и упаковке товара
Все расходные материалы должны быть поставлены в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.



Ведущий инженер                                               Чуприна Д.С.
