Приложение № 1 к Контракту 
№ ____
от «___» ___ 2026 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Предмет Контракта: Изготовление и поставка баннеров для оформления уличной сцены.

2. Требования к результату исполнения Контракта: 
Товар, соответствующий условиям настоящего Контракта и приложений к нему, должен быть изготовлен и поставлен в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему и передан в готовом для безопасной эксплуатации виде уполномоченному лицу Заказчика по указанному адресу.
Показатели (характеристики) изготовленного Товара должны соответствовать требованиям, установленным в Спецификации.

3. Срок предоставления результата исполнения Контракта: не позднее 31.08.2026 г.

4. Место доставки и монтажа Товара: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 24.

5. Общие положения
5.1. Заказчик предоставляет готовую металлическую конструкцию (каркас) сцены. Поставщик выполняет работы по изготовлению баннеров (далее — Товар) и их монтажу на указанной конструкции.
5.2. Поставщик обеспечивает полный цикл работ: разработку макета (дизайна), печать, доставку к месту монтажа, установку и крепление баннеров на сцене, а также финальное натяжение для обеспечения эстетичного внешнего вида.
5.3. Работы выполняются из материалов и инструментов Поставщика, с учетом требований безопасности при проведении высотных работ (при необходимости).
[bookmark: _GoBack]5.4. Поставка Товара включает в себя: разработка и согласование с Заказчиком макета (дизайна) Товара, изготовление Товара, доставка Товара до места, указанного Заказчиком, разгрузка-погрузка, размещение в местах хранения Заказчика, установка и монтаж поставленного Товара в указанном Заказчиком помещении.

6. Требования к изготовлению баннеров
6.1. Материал (баннерная ткань/сетка):
•	Ткань должна быть предназначена для наружного применения (уличная), устойчивая к воздействию ультрафиолета, влаги, ветра и перепадов температур.
•	Плотность материала: 250-440 г/кв. м 
•	Тип ткани: Виннил (ПВХ) с глянцевой или матовой поверхностью (согласно утвержденному дизайну) .
6.2. Печать:
•	Технология: Широкоформатная печать (Fullcolor). Обеспечить разрешение для четкого восприятия с расстояния 720 dpi.
•	Тип чернил: Эко-сольвентные или УФ-чернила (для максимальной стойкости к выцветанию и погодным условиям).
6.3. Размеры и раскрой:
6.3.1. Баннер 1 (Боковой фон сцены): 2728 см х 4539 см  и  2596 см х 4526 см. 
6.3.2. Баннер 2 (Юбка сцены / Фронтальная часть): 1000 см х 9779 см.
6.3.3. Баннер 3 (Крыша сцены / Фронтальная часть): 1720 см х 9750 см.
6.3.4. Баннер 4 (Крыша сцены / Задняя часть): 1720 см х 9750 см.
6.3.5. Баннер 5 (Стенка сцены / Левая часть): 4558 см х 9185 см.
6.3.6. Баннер 6 (Стенка сцены / Правая часть): 4558 см х 9217 см.
6.3.7. Баннер 7 (Стенка сцены / Фронтальная часть): 4558 см х 11274 см.
6.3.8. Каждый баннер изготавливается единым полотном без швов. В случае невозможности изготовления баннера единым полотном, допускается соединение частей путем спайки (не наложения сшивки) для сохранения целостности изображения и прочности.
6.4. Крепление и усиление (Люверсы/Бейка/Канат/трос):
•	По периметру всех баннеров, а также по верхнему и нижнему краям с шагом 30–50 см установить металлические люверсы (иллюминаты) диаметром не менее 10 мм.
•	В углах люверсы устанавливаются обязательно.
•	По краям баннера проложить усиливающую бейку (подгибку) или использовать баннер с усиленной кромкой для предотвращения разрыва ткани в местах крепления.

7. Требования к дизайну (разработка макета)
7.1. Поставщик разрабатывает 2–3 варианта эскизов (макетов) баннера на основе предоставленных Заказчиком материалов (логотип, текст, цветовая гамма, фирменный стиль) и предоставляет их на согласование.
7.2. Содержание макетов должно соответствовать тематике мероприятия и указаниям Заказчика.
7.3. После выбора варианта, Поставщик дорабатывает макет в полном размере, в цветовой модели CMYK, с разрешением, достаточным для широкоформатной печати, и передает его Заказчику на финальное утверждение перед запуском в печать.

8. Требования к монтажу и креплению
8.1. Монтаж осуществляется на готовой металлоконструкции Заказчика.
8.2. Тип крепления:
•	Основной крепеж: Металлический трос (диаметр не менее 5 мм) для верхней и нижней части баннера с натяжными системами (талрепами или стяжками), что позволит обеспечить натяжение полотна и предотвратить провисание.
•	Вспомогательный/Временный крепеж: Нейлоновые хомуты повышенной прочности для первоначальной фиксации (по необходимости).
•	Фиксация: Баннер крепится в натяг через люверсы с использованием троса, проходящего через все люверсы по периметру или по верхнему/нижнему краю.
8.3. Поставщик обязан обеспечить надежность конструкции с учетом ветровой нагрузки. В случае сильного ветра полотна не должны "парусить" или рваться.
8.4. Все работы по монтажу должны выполняться в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

9. Требования к качеству и безопасности Товара: 
9.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
9.2. Товар не должен иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.
9.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. 
9.4. Поставляемый Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае, если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации (предоставляются Поставщиком непосредственно при поставке Товара). 
9.5. Показатели (характеристики) поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным в настоящей Спецификации.

10. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара
Гарантийный срок на выполненные работы и поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
Гарантия распространяется на все составляющие элементы Товара.
Подрядчик обязан обеспечить гарантийное обслуживание Товара.
Гарантийные обязательства подразумевают замену или ремонт за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства (в том числе всех составляющих частей (компонентов)), не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.
В период всего гарантийного срока диагностика дефектов Товара должна производиться с выездом специалиста Поставщика (представителя Поставщика) на место эксплуатации Товара не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика. Замена дефектного Товара должна осуществляться в течение 10 (десяти) дней, причем доставка заменяемого Товара должна осуществляться за счет Поставщика.
Все затраты по гарантийным обязательствам несет Поставщик.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Подрядчика.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить бесперебойную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных недостатков.
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