ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Код товара,
работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики	Единица измерения	Количество
			Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге		
1	Блок дверной стальной	25.12.10.000-00000007	Группа дверного блока по назначению	А (наружные входные в здания и сооружения)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	1
			Тип конструкции коробки дверного блока	Замкнутая					
			Тип дверного блока по числу полотен	Двупольный					
			Тип дверного блока по наличию остекления	Глухой					
			Тип дверного блока по направлению открывания полотна	Правый					
			Тип дверного блока по наличию порога	С порогом					
			Тип дверного блока по наличию фрамуги	С фрамугой					
			Тип дверного блока по конструкции дверного полотна	Состоящий не менее чем из двух листов стали (наружного и внутреннего), соединенных с помощью сварки					
			Класс дверного блока по эксплуатационным характеристикам (сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции)	2		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Вид открывания полотна	Наружу					
			Класс механической прочности	М3					
			Высота дверного полотна	≥ 2100 и < 2200	Миллиметр				
			Ширина дверного полотна	≥ 900 и < 1000	Миллиметр				
			Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока	< 550	Миллиметр				
			Толщина дверного полотна	≥ 60 и < 70	Миллиметр				
			характеристика металла	сталь 2 мм из гнутого листового металла,, двухлистовое					
			утепление	минеральная вата					
			защита от коррозии 	грунтование металла по всей площади, латунный лист высотой 400 мм в нижней части двери с двух					
			уплотнитель	самоклеющийся по периметру полотна					
			ручка	скоба, цвет латунь					
			цвет и покрытие двери	порошковой краской, глубокий коричневый согласно цветовому каталогу  RAL					
			фурнитура	замок с засовом, доводчик, спецотверстие для домофона					
			ширина	1440	миллиметр				
			высота	2580	миллиметр				
			внешний вид	филенки в классическом стиле на двух створках и фрамуге из металлических элементов прямоугольной формы в количестве 2 шт на каждой из двух полотен и одна на фрамуге, покрашенные в цвет двери					
			демонтаж двери	да					
			монтаж двери	да					
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Требования к поставке
Требования к упаковке товара: Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
Требования к качеству и безопасности товара: Товар должен быть новым. Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов.
Требования к поставке товара: Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика, включая погрузку, разгрузку и доставку товара заказчику.
Место и срок поставки товара: Место поставки товара: Российская Федерация, 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная ул, Д.9. Срок поставки товара: 27 рабочих дней.
Требования к гарантии качества товара: Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев. Срок устранения недостатков товара: 5 рабочих дней. Срок замены товара: 10 рабочих дней.
