ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования и материалов для волоконно-оптической сети передачи данных
1. Перечень закупаемой продукции
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аппарат для сварки оптических волокон переносной, автоматический, с выравниванием по сердцевине SNR-FS-6 или эквивалент
	шт.
	1

	2
	Коммутатор доступа L2+, 48 портов 1G RJ-45 PoE+, не менее 4 портов SFP+ 10G, SNR-S5110G-48TX-POE или эквивалент
	шт.
	2

	3
	Кабель оптический одномодовый, 24 волокна G.652.D, ОМЗКГЦ-10-01-0.22-24 (2.7) или эквивалент
	м
	3000


2. Общие требования
– Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не восстановленной), серийного производства, не ранее 2025 года выпуска.
– Продукция должна сопровождаться технической документацией на русском языке, сертификатами/декларациями соответствия, требуемыми законодательством РФ.
– Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной.
– Указание эталонных моделей носит справочный характер. Допускается поставка эквивалента с характеристиками не хуже указанных.
– Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.
– Доставка до склада Заказчика осуществляется силами и за счёт Поставщика. Адрес: 144009 МО г.Электросталь ул. Комсомольская д.3. Срок поставки: согласно проекта контракта
3. Технические требования
Позиция 1. Аппарат для сварки оптических волокон — 1 шт.
	№
	Параметр
	Требуемое значение

	Общие характеристики

	1
	Назначение
	Сварка одиночных оптических волокон методом плавления электрической дугой при строительстве и ремонте ВОЛС

	2
	Исполнение
	Переносной (полевой), автоматический, с питанием от встроенного аккумулятора и от сети

	3
	Технология выравнивания волокон
	По сердцевине (активная юстировка)

	4
	Количество моторов юстировки
	Не менее 6

	5
	Типы свариваемых волокон
	SM (ITU-T G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)

	6
	Диаметр оболочки волокна
	80–150 мкм

	7
	Диаметр покрытия волокна
	от 0,25 до 3 мм, в т.ч. плоский дроп-кабель FTTH

	Параметры сварки

	8
	Средние потери на сварке
	SM: не более 0,03 дБ; MM: не более 0,01 дБ; DS/NZDS: не более 0,04 дБ

	9
	Оценка потерь
	Автоматическая

	10
	Время сварки (SM)
	Не более 9 с

	11
	Время термоусадки
	Не более 20 с

	12
	Длина защитных гильз КДЗС
	20, 40, 45, 60 мм

	13
	Тест на растяжение
	Не менее 2 Н

	14
	Ресурс электродов
	Не менее 3000 сварок

	Конструкция

	15
	Дисплей
	Цветной ЖК, не менее 5"

	16
	Система наблюдения
	Две камеры (обзор по осям X и Y), увеличение не менее 300× при раздельном просмотре

	17
	Язык интерфейса
	Русский

	Питание и условия эксплуатации

	18
	Аккумулятор
	Li-ion, ресурс не менее 200 циклов «сварка + усадка» на одном заряде

	19
	Сетевое питание
	~100–240 В через сетевой адаптер

	20
	Рабочая температура
	от -10 до +50 °C

	21
	Допустимая скорость ветра при работе
	Не менее 15 м/с

	22
	Масса аппарата с аккумулятором
	Не более 2,5 кг

	Комплект поставки

	23
	Состав комплекта
	Сварочный аппарат; аккумулятор; сетевой адаптер и шнур; прецизионный скалыватель с контейнером для сколов; стриппер для снятия покрытия волокна; FTTH-стриппер; дозатор для спирта; транспортировочная сумка или кейс; калибровочное волокно; руководство пользователя на русском языке

	24
	Эталонная модель (для справки)
	SNR-FS-6 или эквивалент




Позиция 2. Коммутатор доступа 48 портов 1G PoE+ с портами SFP+ — 2 шт.
	№
	Параметр
	Требуемое значение

	Интерфейсы

	1
	Тип устройства
	Управляемый коммутатор уровня L2+ (со статической маршрутизацией), монтаж в стойку 19", высота 1U

	2
	Порты доступа
	48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at)

	3
	Порты uplink
	Не менее 4 портов 1/10G SFP+

	4
	Консольный порт
	RJ-45

	Питание по Ethernet (PoE)

	5
	Количество портов с PoE
	48

	6
	Мощность PoE на порт
	До 30 Вт (PoE+)

	7
	Общий бюджет PoE
	Не менее 370 Вт

	8
	Грозозащита
	Встроенная грозозащита на медных портах, не менее 4 кВ

	Производительность и таблицы

	9
	Коммутационная матрица
	Неблокируемая

	10
	Таблица MAC-адресов
	Не менее 32 000 записей

	11
	Количество VLAN
	4094 (IEEE 802.1Q)

	12
	Количество правил ACL
	Не менее 3 000

	13
	Таблица маршрутизации
	Не менее 12 000 маршрутов IPv4 (статическая маршрутизация)

	Функциональные возможности

	14
	Резервирование L2
	STP, RSTP, MSTP, ERPS (G.8032)

	15
	Агрегирование портов
	Статическое и LACP (IEEE 802.1ax), до 8 портов в группе

	16
	Multicast
	IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Fast Leave, IGMP Querier, MVR

	17
	QoS
	8 очередей на порт, SP, WFQ

	18
	Безопасность и доступ
	RADIUS, TACACS+, разграничение уровней привилегий пользователей

	19
	Управление и мониторинг
	CLI, Web-интерфейс, Telnet, SSH, SNMP v1/v2c/v3, RMON, Syslog, NTP, LLDP, VCT (диагностика кабеля), DDM

	Питание и конструкция

	20
	Питание
	Встроенный блок питания ~220 В

	21
	Рабочая температура
	от 0 до +40 °C (не хуже)

	22
	Комплект поставки
	Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, крепления в стойку 19", руководство по установке, гарантийный талон

	23
	Трансиверы
	В комплект не входят (закупаются отдельно)

	24
	Эталонная модель (для справки)
	SNR-S5110G-48TX-POE или эквивалент



Примечание: порты SFP+ коммутаторов доступа (поз. 2.2) предназначены для подключения к коммутаторам агрегации (поз. 2.1) на скорости 10 Гбит/с.
Позиция 3. Кабель оптический одномодовый 24 волокна — 3000 м
	№
	Параметр
	Требуемое значение

	Конструкция

	1
	Тип кабеля
	Оптический бронированный, для прокладки в грунт, кабельную канализацию, трубы и коллекторы

	2
	Количество оптических волокон
	24

	3
	Тип оптического волокна
	Одномодовое, ITU-T G.652.D

	4
	Конструкция сердечника
	Центральный оптический модуль (трубка) со свободно уложенными волокнами

	5
	Заполнение
	Гидрофобный заполнитель в оптическом модуле

	6
	Броня
	Повив из стальных оцинкованных проволок

	7
	Наружная оболочка
	Полиэтилен, светостабилизированный (стойкий к УФ-излучению), чёрного цвета

	8
	Диаметр кабеля
	Не более 7 мм

	9
	Цветовая кодировка волокон
	По системе производителя (с таблицей цветов в паспорте)

	Оптические характеристики

	10
	Коэффициент затухания на 1310 нм
	Не более 0,36 дБ/км

	11
	Коэффициент затухания на 1550 нм
	Не более 0,22 дБ/км

	12
	Хроматическая дисперсия
	1310 нм: не более 3,5 пс/(нм·км); 1550 нм: не более 18 пс/(нм·км)

	13
	Поляризационная модовая дисперсия (PMD)
	Не более 0,2 пс/√км

	Механические характеристики и условия эксплуатации

	14
	Допустимое растягивающее усилие
	Не менее 2,7 кН

	15
	Температура эксплуатации
	от -40 до +50 °C (не хуже)

	16
	Температура монтажа
	Допускается прокладка при температуре от -10 °C (не хуже)

	17
	Масса кабеля
	Не более 80 кг/км

	Поставка

	18
	Длина поставки
	3000 м, одним отрезком (одной строительной длиной) на одном барабане — по согласованию с Заказчиком допускается не более двух отрезков

	19
	Упаковка
	На кабельных барабанах; концы кабеля герметично закрыты; на барабане — маркировка (марка, длина, номер барабана)

	20
	Документация
	Паспорт на каждую строительную длину с результатами измерений затухания волокон; декларация о соответствии

	21
	Эталонная модель (для справки)
	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24 (2,7 кН) или эквивалент




Требования к приёмке
– Приёмка осуществляется по количеству и комплектности в соответствии с товарной накладной и настоящим ТЗ.
– Для кабеля — выборочный контроль затухания волокон на барабане рефлектометром; результаты должны соответствовать паспорту.
– Для сварочного аппарата — проверка работоспособности (контрольная сварка одномодового волокна с проверкой оценки потерь).
