Приложение заказчика.


1. Объект закупки: Поставка видеорегистраторов.

1.1 Описание объекта закупки: 

	№ п/п
	Наименование товара, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)
	Единица измерения товара
	Количество товара
	Наименование характеристики
	Тип характеристики

	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Видеорегистратор
Trassir TRASSIR MiniNVR AnyIP 9 или эквивалент
ОКПД 2: 26.40.33.114
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	Шт.
	2
	Тип
	качественная
	Сетевой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение
	качественная
	Видеомониторинг, архивация и интеграция элементов видеонаблюдения между собой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Максимальное количество подключаемых IP-камер разрешением до 8 Мп
	количественная
	≥9
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Лицензии на подключение совместимых IP-камер
	количественная
	≥9
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Максимальное разрешение видеозаписи
	количественная
	≥5
	Мегапиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество поддерживаемых видеопотоков IP-камер
	количественная
	≥2
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Совместимость с IP-камерами (бренды)
	качественная
	Axis
Beward
Bolid
RVi
TRASSIR
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Подключение IP-камер по протоколам ONVIF и RTSP
	качественная
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Подключение к централизованной системе видеонаблюдения TRASSIR
	качественная
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Функции
	качественная
	запись данных в архив,
экспорт архива,
 поиск событий в архиве,
просмотр видео в режиме онлайн,
удаленное администрирование и настройка,
объединение оборудования в сеть для организации единой централизованной системы видеонаблюдения,
управление поворотными камерами,
ведение журнала событий,
удаленное подключение через веб-браузер,
подключение через мобильный клиент, распределение прав доступа
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Поддерживаемые видеокодеки
	качественная
	H.265, Н.264
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Одновременное подключение двух мониторов
	качественная
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество сетевых интерфейс RJ-45 (Ethernet 10/100/1000 Мбит/с)
	количественная
	≥1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Интерфейс USB 3.0
	качественная
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Максимальное количество подключаемых накопителей 3.5”
	количественная
	≥2
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Интерфейс подключения накопителей 3.5”
	качественная
	SATA
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Видеовыход
	качественная
	HDMI
D-Sub (VGA)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Максимально допустимый битрейт
	количественная
	≥256
	Мбит/с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Монтаж в стойку 19”
	качественная
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Максимальная высота при монтаже в стойку 19”
	количественная
	≤2
	Unit
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

2. Место поставки: Архангельская обл., г. Котлас, Лимендское шоссе 10

3. Срок поставки: с даты заключения контракта и не позднее «18» ноября 2026 года.

4. Время поставки: с 8-30 до 16-30, исключая перерыв на обед с 12-30 до 13-30, в рабочие дни при пятидневной рабочей неделе.

5. Требования к качеству и безопасности 
Товар должен быть безопасен в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, должен соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, которые являются обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки товара, в том числе поставляемый товар и условия поставки должны отвечать требованиям: 
«ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768;
«ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879;
«ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничениях применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники», утвержденному решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113.

6. Требования к качеству:
Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам и требованиям, определенным в описании объекта закупки. Качество товара удостоверяется сертификатом (декларацией) качества РФ или паспортом качества изготовителя. 

7. Гарантийные обязательства: 
не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику. При наступлении гарантийного случая Поставщик устраняет недостатки (осуществляет замену) Товара в течение 20 дней после получения уведомления Заказчика. Убытки, возникшие в связи с наступлением гарантийного случая, несет Поставщик.
 
8. Дата изготовления объекта закупки: Не ранее 1 кв. 2025 года.
     
9. Требования к приемке: При приемке будет проводиться входной контроль, соответствие поставленного товара описанию объекта закупки.

10. Требования к таре, упаковке, маркировке: Поставляемый товар должен быть упакован способом, обеспечивающим сохранность товара при хранении и транспортировании заказчику.
  1.11. Ответственное лицо по техническим вопросам: 
Сопов Дмитрий Владимирович: +7(92I) О74 2555

	Инициатор закупки:
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	Ф.И.О.



