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Технические требования на поставку бинокля с сеткой
1. Цель поставки:

Обеспечение Центрального информационно-технического таможенного управления (далее – Государственный заказчик).

2. Состав поставки:

Тип и наименование продукции (далее - Товар) приведены в Приложении 1 к настоящим техническим требованиям.

3. Объём поставки:

Объём поставки – 4 шт.

4. Условия выполнения поставки:

Поставка Товара производится по адресу: 121087, г. Москва, 
ул. Новозаводская, д. 11/5, с 10:00 до 16:00 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

5. Качественные характеристики товара и сопутствующих услуг:

5.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), имеющим зарегистрированный товарный знак (при наличии).
5.2. Весь поставляемый товар должен соответствовать описанию, указанному в Приложении 1 к Техническим требованиям.
5.3. Весь товар должен иметь неповреждённую заводскую упаковку, маркированную таким образом, чтобы можно было определить его тип, наименование, и принадлежность к конкретной поставке.
5.4. Доставка включена в цену единицы товара.

6. Требования к гарантии:

6.1. В случае выявления Государственным заказчиком в процессе использования заводского дефекта товара, Поставщик проводит его замену в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня выставления Государственным заказчиком претензии. Расходы по замене производятся за счет средств Поставщика.
6.2. Поставщик устраняет дефекты, выявленные в товаре, в течение гарантийного срока или заменяет товар после получения сообщения от Заказчика о выявленных недостатках (дефектах). В случае устранения недостатков (дефектов) в товаре, на который установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных недостатков. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня замены товара.
6.3. На поставляемый товар определяется гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания универсального передаточного документа или товарной накладной. Гарантийный срок на комплектующие  изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основной товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на этот товар.

Приложение: Перечень поставляемых товаров.








































	
	Приложение 1
к Техническим требованиям



Перечень поставляемых товаров

	№
п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, единица измерения
	Значение показателя
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КТРУ 28.29.22.110-00000013 Огнетушитель

	1
	Огнетушитель
	Вид (по типу огнетушащего вещества)
	Газовый углекислотный (ОУ)
	шт.
	4

	
	
	Назначение по классу пожара
	В, С, Е
	
	

	
	
	Тип
	Передвижной
	
	

	
	
	Тип по принципу создания избыточного давления газа
	Закачной (з)
	
	

	
	
	Возможность перезарядки
	Перезаряжаемый
	
	

	
	
	Номинальная масса огнетушащего вещества, кг
	> 20 и ≤ 30
	
	

	
	
	Длина струи ОТВ, м
	≥ 4
	
	

	
	
	Конструктивное исполнение для передвижения огнетушителя
	На тележке
	
	

	
	
	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B)
	89В
	
	

	
	
	Полная масса передвижного огнетушителя, кг
	≤ 100
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Технические и функциональные характеристики

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические и функциональные характеристики

	Кол-во, шт.

	1
	
	
	



