	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	1.
	Коммутатор (для системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ)
	КТРУ 26.30.11.110-00000053
Блок питания: Встроенный
Внутренняя пропускная способность: ≥ 10 Гигабит в секунду
Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный: Да
Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный: 1 Юнит
Интерфейс LAN-порта: RJ45
Интерфейс сетевых модулей: RJ45, SFP
Количество COMBO 1G портов: ≥ 1
Количество LAN портов: ≥ 16
Количество блоков питания: 1
Количество портов 1G 8P8C: ≥ 2
Количество портов 1G SFP: ≥ 1
Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): ≥ 2
Количество портов PoE: ≥ 16
Максимальная потребляемая мощность: ≤ 300 Вт
Материал корпуса: Металл
Наличие портов SFP: Да
Тип LAN-порта: Медный, Оптический
Тип блоков питания: Фиксированные	
Тип коммутатора: Неуправляемый
Тип охлаждения: Пассивное
Тип передачи данных: Ethernet
Тип электропитания: AC
	 6 шт.

	
	Коммутатор (для системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ)
	КТРУ 26.30.11.110-00000053
Блок питания: Встроенный
Внутренняя пропускная способность: ≥ 10 Гигабит в секунду
Интерфейс LAN-порта: RJ45
Интерфейс сетевых модулей: RJ45, SFP
Количество COMBO 1G портов: ≥ 1
Количество блоков питания: 1
Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): ˂ 5
Количество портов PoE: ≥ 8
Максимальная потребляемая мощность: ≤ 150 Вт
Материал корпуса: Металл
Тип LAN-порта: Медный, Оптический
Тип блоков питания: Фиксированные	
Тип коммутатора: Неуправляемый
Тип охлаждения: Пассивное
Тип передачи данных: Ethernet
Тип электропитания: AC
	  5 шт.



