[bookmark: _Hlk242101412]Счётчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G16
прямой метод измерения объёма природного газа, приведённого к стандартным условиям (t=20⁰С, P=101,3 кПа);
не требуется проведение аттестации методики выполнения измерений;
расширенный функционал телеметрии и меню прибора;
для коммунального и бытового секторов потребления газа (расход до 45 м3/ч)
типоразмеры:  G16
тип средства измерения: Счётчики газа микротермальные СМТ
сертификат средства измерения: ОС.С.29.156.А №73996 от 31.05.2019 г.

Смарт-функции
Измерение объёма природного газа, приведённого к стандартным условиям;
Реализован прямой метод измерения - аттестация методики выполнения измерений не требуется;
Надёжная защита от внешних несанкционированных воздействий, искажающих результаты измерений;
Система диагностики работоспособности прибора;
Дистанционная передача измеренных данных и архивов событий на сервера поставщика и потребителя газа;
Передача данных по каналам GPRS, GSM, оптическому каналу;
Сбор и анализ данных выполняется программно-техническим комплексом «Газсеть», установленным на серверах поставщика и потребителя газа;
Работа в мобильном приложении «Моя Газсеть» для абонентов узлов учёта газа;
Автономная работа комплекса - не менее 12 лет
	Характеристика
	Значение

	Диапазон измеряемых расходов
	
G16 – от 0,16 м3/ч до 28 м3/ч, Qном = 16 м3/ч


	Измеряемая среда
	природный газ по ГОСТ 5542

	Измерение стандартного объёма
	tст=20⁰С
Pст= 760 мм.рт.ст. (101,325 кПа)

	Основная относительная погрешность, %
	± 3 от Qмин до 0,1Qном включ.
± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ.

	Дополнительная допускаемая погрешность вне диапазона температур от +15⁰С до +25⁰С на каждые 10⁰С отклонения от границы диапазона
	±0,4%

	Потеря давления ΔP при Qмакс, Па, не более: /G16/
	
250

	Порог чувствительности, м3/час: /G16/
	0,032

	Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более
	15

	Температура окружающей среды, ⁰С
	от -40 до +60

	Температура измеряемой среды, ⁰С
	от -25 до + 55

	Тип присоединения к трубопроводу
	Фланец DN 40, Внутренняя резьба 1 ¼″

	Степень защиты от воздействия окружающей среды
	IP54

	Маркировка взрывозащиты
	1Ex ib IIB T4 Gb X

	Каналы передачи данных
	Оптический канал,
Встроенная GSM/GPRS телеметрия,
Подключаемая внешняя GSM/GPRS телеметрия

	Архивы
	Интервальный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 час на начало каждого часа;
Суточный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 сутки на начало "газового дня";
Архив изменений - предназначен для контроля и хранения данных обо всех изменениях настраиваемых параметров СМТ-Комплекс;
Архив телеметрии - предназначен для логирования процесса работы встроенного модуля телеметрии, фиксации активности оптического интерфейса;
Архив системный - предназначен для фиксации сервисной информации по сбоям аппаратных систем и ПО СМТ-Комплекс

	Срок работы элементов питания для измерений
	Не менее 12 лет

	Срок работы элементов питания встроенного модуля телеметрии
	Не менее 3 лет (при ежесуточном режиме работы), допускается замена элементов питания в течение всего периода эксплуатации


 
      Счётчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G16 должен быть адаптирован под работу в Тверском регионе и иметь серверное программное обеспечение Тверского региона. 

