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Техническое задание на закупку газов в баллонах на 2026 год
СОП , СТОиР УЭИСиОП ФИЦ КНЦ РАН

	№ п/п
	Наименование товара
	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Минимальные и (или) максимальные показатели
	Показатели, которые не изменяются
	
	

	1
	Аргон газообразный в баллоне
	Давление в баллонах не ниже 150 кгс/см²
Объемная доля аргона –  не менее 99,998%;
Объемная доля кислорода –  не более 0,0002%;
Объемна доля азота –  не более 0,001%;
Объемная доля водяного пара –  не более 0,0003%;
Объемная доля двуокиси углерода –  не более 0,00002%;
Объемная доля метана – не более 0,0001%;
Объемная доля водорода –  не более 0,0002%
	ТУ 2114-005-05798345-2009
Аргон газообразный высокой чистоты;
Объем баллона - 40 л/6м3
	шт
	2

	2
	Двуокись углерода
Жидкая 
	Объем баллона  40л
Давление газа в баллоне не ниже 50 кгс/см2
Объем газа в баллоне  12,12 м3
Вес газа в баллоне 24кг
	ГОСТ 8050-85
Содержание двуокиси углерода -99,8%
	шт
	3

	3
	Пропан-бутан          
в баллоне
     
	Массовая доля бутана и бутиленов в смеси 49,05% ;
Объемная доля  жидкого остатка при 20 °С -05%;
Давление насыщенных паров ,избыточное ,при температуре 45°С-1,04МПа;
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы -0,0023%(в том числе сероводорода 0,0002%);
Давление газа в баллоне не ниже 16 кгс/см2
	ГОСТ Р 52087-2018
Сжиженный углеводородный газ;
Отсутствие свободной воды и щелочи; 
Объем баллона  50л/21кг.

	шт
	8

	4
	Кислород газообразный в баллоне

	Давление в баллонах не ниже 150 кгс/см²
Объемная доля кислорода – не менее 99,7%
Объемная доля водорода – не менее 0,3%
Объемная доля водяного пара – не более 0,007%
	ГОСТ 5583-78
Кислород газообразный, технический
Объем баллона - 40 л/6м3
	шт
	6
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