	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	1.
	Цифровой видеорегистратор (для системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ)
	Количество ядер процессора: ≥ 4
Частота каждого ядра процессора: ≥ 2ГГц
Поддерживаемое процессором разрешение экрана:         ≥ 4096x2160
Процессор:  RK 3568 либо эквивалент
Видеокодек сжатия: ≥ 4 стандартов - H.265/H.264/H.265+/H.264+
Количество IP каналов: ≥ 32
Максимальное разрешение IP: ≥ 8 Mpix(3840х2160)
Разрешение записи: ≥ 6 режимов - 8 Mpix(3840 × 2160), 5 Mpix(2592 × 1944), 4 Mpix(2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 2 Mpix (1920 × 1080), 1Mpix720p (1280 × 720)
Скорость записи: ≥ 25 к/с
Режим записи: ≥ 6 видов (Ручной, По расписанию, Детекция движения, Dropbox,GoogleDrive, NetHDD(сетевое хранилище данных), 
Синхронное воспроизведение: ≥ 5 вариантов - 2 канала (8 Mpix), 3 канала (5 Mpix), 4 канала (4 Mpix), 8 каналов (2 Mpix), 16 канал (1 Mpix)
Предзапись: наличие
Режим поиска: ≥ 3 режимов (По времени; По событию; PIR)
Скорость перемотки в архиве: ≥  4 скоростей (x2, x4, x8, x16)
Самодиагностика HDD: наличие
Количество HDD: ≥ 2
Виды аналитики: ≥ 12 видов (Распознавание лиц, Обнаружение человека/людей, Обнаружение транспортного средства, Обнаружение вторжений по периметру, Обнаружение пересечения линии,Детектор оставленных предметов, Подсчет посетителей, Тепловая карта, Детекция плотности толпы, Определение длины очереди, Обнаружение номерного знака, Детекция звука.
Видеовыход VGA: наличие с разрешением                    ≥ 1920 х 1080
Видеовыход HDMI: ≥ 3840 х 2160, 1920 х 1080
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Настройка изображения: ≥ 4 вариантов – Контраст, Яркость, Насыщенность, Оттенок
Аудио вход: ≥ 1 RCA
Аудио выход: ≥ 1 RCA
Тревога: ≥ 2 видов (Детектор движения, внешний датчик)
Дополнительное хранилище: поддержка NETHDD(NAS), SVT-S4X6
Интеграция: ≥ 3 систем (SatvisionSmartSystem, IPEYE, IProject)
Web-интерфейс: наличие
Приложение для ПК - наличие
Мобильное приложение – наличие 
Максимальное число пользователей: ≥ 5
Сеть: ≥ 2 входов Ethernetсо скоростью ≥ 1 Gb/s (Lan, Wan)
Пропускная способность: ≥ 256 Мбит/с
Сетевые протоколы: TCP/IP, P2P(РФ), DHCP,  DDNS, RTSP, SMTP, NTP,PPPOE, Onrif
Конвертация в AVI: наличие
Копирование на USB: ≥ 4 форматов (RFH.264, RFH.265, AVI, Mp4)
Копирование по сети: наличие
Управление регистратором с помощью мыши: наличие
Рабочая температура: ≤ 0° , ≥+50° C
Электропитание - DC 12V 5А: наличие
	 5 шт.



