Приложение

Техническое задание
на закупку газового котла для нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области.

1. Описание объекта закупки.
Закупка газового котла, с комплектом дымохода к нему для нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области, в количестве 1 шт. 

	2. Основные требования к товару (описание объекта закупки).
При подаче предложения поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами и подтверждается наличием сертификатов (паспортов) качества производителя или другими документами по качеству предусмотренными законодательством Российской Федерации обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Товар должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:
	№ 
п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Котел газовый
	Мощность: 35 кВт
Электропитание: 220-240/1/50
Управление: электронное
Гарантийный срок: 24 мес.
Тип котла: газовый
Камера сгорания: закрытая
Кол-во контуров: двухконтурный
Отапливаемая площадь: 350 кв. м.
Установка: настенная
Вид топлива: природный газ, сжиженный газ
Вес: 30 кг
Дополнительная информация: объем расширительного бака 8 л.
Энергонезависимый: нет
Тип теплообменника: раздельный
Материал первичного теплообменника: медь
Встроенный расширительный бак: да
Встроенный циркуляционный насос: да
Номинальное давление природного газа, мбар: 13
Температура теплоносителя, °С: 30 - 80
Температура в контуре ГВС, °С: 30 - 60
Производительность горячей воды при t 25°c, л/мин: 20
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар: 6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар: 3
Защита: газ - контроль
Диаметр коаксиального дымохода: 60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС: 1/2"
Патрубок подключения контура отопления: 3/4"
Патрубок подключения газа: 3/4''
Длина: 40 см
Ширина: 33 см
Высота: 70 см
КПД %: 93
Расход природного газа куб. м/час: 3.5
Расход сжиженного газа, кг/час: 3
Номинальное давление сжиженного газа, мбар: 28
Материал вторичного теплообменника: нержавеющая сталь.
	шт.
	1

	2.
	Комплект дымохода к газовому котлу
	Диаметр дымохода: 60/100 мм (внутренняя труба — 60 мм для отвода газов, внешняя — 100 мм для забора воздуха с улицы). 
Длина дымохода: 960 мм. 
Материал: алюминий (внутренняя труба), оцинкованная сталь (внешняя труба). 
Вес нетто: 2 кг. 
Рабочая температура: от –35 °C до +160 °C. 
[bookmark: _GoBack]Гарантия: 12 месяцев. 
	шт.
	1



Товар, поставляемый по настоящему Контракту должен быть новым, 2026 года выпуска, заводского производства, нигде ранее не эксплуатировавшийся, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Товары должны быть упакованы в тару в соответствии с ГОСТ или ТУ для данного вида товара, которая обеспечит полную его сохранность от воздействия окружающей среды, и порчи при транспортировке и хранении.
3.. Требования к поставке товара.
Поставщик обязан организовать доставку Товара в количестве, указанном в пункте 2 настоящего технического задания. Расходы на доставку, разгрузку – погрузку, размещение в местах хранения Государственного заказчика, а также стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Государственного контракта, возлагаются на Поставщика и не подлежат возмещению Заказчиком. 
Срок поставки составляет 15 календарных дней с даты заключения контракта. 
4.Поставка товара осуществляется в следующем порядке

Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Ростовская область, Каменский район, п. Глубокий, ул. Садовая, 43.  
Приемка товара осуществляется при обязательном присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленными на его имя документами (доверенность с правом подписания любых актов, протоколов и т.д.). В случае отсутствия данных документов приемка Товара не осуществляется.
 В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:
- товарно-транспортную накладную в 3 (трех) экземплярах.
-сертификаты (декларации) соответствия, протоколы испытаний, либо сертификаты качества.
При наличии замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их представителю Поставщика для устранения замечаний, а Товар Заказчиком не принимается. 



Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,
сооружений и развития инфраструктуры УМТО
Главного управления МЧС России 
по Ростовской области						      
подполковник внутренней службы					   А.С. Комиссаров

