
Техническое задание
на поставку оборудования для газовой резки
для нужд РОП «Перерва»
1. Заказчик: Московский район гидротехнических вооружений – филиал ФГБУ «Канал имени Москвы».
2. Место поставки товара: г. Москва, ул. Гурьянова, д. 87 стр. 6
3. Наименование Товара, характеристики и объемы:
– Редуктор кислородный:
Тип газа – кислород
Назначение – баллонные
Входное давление – 200 бар
Мах. рабочее давление –  1,25 МПа
Max. пропускная способность – 50 м³/ч
Материал – латунь
Количество манометров – 2 шт.
Класс товара – профессиональный
Подогреватель газа – нет
Выходное давление – 12,5 бар
Количество – 3 

– Редуктор пропановый:
Тип газа – пропан
Назначение – баллонные
Входное давление – 25 бар
Мах. рабочее давление –  0,3 МПа
Max. пропускная способность – 5 м³/ч
Материал алюминий
Количество манометров – 1 шт.
Регулировка давления – да
Класс товара – профессиональный
Подогреватель газа – нет
Выходное давление – 3-4 бар
Количество – 3

– Резак пропановый:
Тип – вентильный
Толщина реза 15-100 мм
Длина – 800 мм
Рабочее горючее – пропан-бутан
Смешение газа – инжекторное
Диаметр ниппеля кислород – 6/9 мм
Диаметр ниппеля раб. Горючее – 6/9 мм
Количество – 2

– Рукав газовый:
Тип газа – кислород
Материал – резина с нитяным каркасом
Длина 40 м
Проходной диаметр – 6,3 мм
Наружный диаметр – 13 мм
Выдерживаемое давление – 2 МПа
Цвет – черный
Температура эксплуатации – от -30 до +50 °С
Количество – 2

– Манометр кислородный низкого давления
Тип газа – кислород
Входное соединение – М12х1.5
Мах рабочее давление – 2 МПа
Материал циферблата – стекло акриловое
Материал корпуса – сталь
Диаметр корпуса – 50 мм
Единицы измерения – МПа
Диапазон измерений – 0-2,5 МПа
Класс товара – профессиональный
Количество – 2

– Манометр кислородный высокого давления
Тип газа – кислород
Входное соединение – М12х1.5
Мах рабочее давление – 25 МПа
Материал циферблата – стекло акриловое
Материал корпуса – сталь
Диаметр корпуса – 50 мм
Единицы измерения – МПа
Диапазон измерений – 0-25 МПа
Класс товара – профессиональный
Количество – 2

[bookmark: _GoBack] – Манометр пропановый
Тип газа – пропан
Входное соединение – М12х1.5
Мах рабочее давление – 0,3 МПа
Материал циферблата – стекло акриловое
Материал корпуса – сталь
Диаметр корпуса – 50 мм
Единицы измерения – МПа
Диапазон измерений – 0-0,6 МПа
Класс товара – профессиональный
Количество – 2
4. Доставка товара: осуществляется транспортом Поставщика. 
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