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Техническое задание 
(описание объекта закупки)


1. Объект закупки. Общие положения 
Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию системы электроснабжения, заземления помещений административных зданий. 

2. Заказчик: ФКУ ИК-17 УФСИН России по Вологодской области

3. Адрес выполнения работ:
Вологодская область, Череповецкий муниципальный округ, поселок  Суда, улица Заря, дом 11.

4. Характеристика выполняемых работ:
Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию предусматривает обслуживание системы электроснабжения, силового оборудования 
и заземления.
Все работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию системы электроснабжения, силового оборудования и заземления выполняются с материалами Подрядчика.
Персонал Подрядчика при выполнении работ должен иметь соответствующие квалификацию, удостоверения и допуски к работам согласно требованиям нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации.
Подрядчик должен располагать  необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию системы электроснабжения, силового оборудования и электроосвещения.
Ответственное лицо Подрядчика должно иметь соответствующий допуск  
для работы в электроустановках с напряжением до 1000 В. 
Работы производится в соответствии с перечнем работ, указанных в Таблице № 1, 
и материалов, используемых при выполнении работ, указанных в Таблице № 2. 


5. Срок оказания работ
В течение 14 (четырнадцати)  календарных дней с даты заключения государственного контракта

6. Требования, предъявляемые к качеству и безопасности выполняемых работ
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Наставлений, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил.
При выполнении работ Подрядчик обеспечивает:
- соблюдение правил техники безопасности;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- соблюдение требований производственных инструкций;
- соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
В ходе выполнении работ должны применяться безопасные и эффективные методы, с соблюдением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды.
Ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности несет Подрядчик. За безопасность людей, находящихся в зоне выполнения работ, полную ответственность несет Подрядчик.
Сбор, вывоз и передача на утилизацию отработанных светильников производится силами и за счет средств Подрядчика.
При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить вывоз мусора, уборку территории не позднее пяти дней после завершения выполнения работ.    

7. Требования к гарантийным обязательствам
Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения работ при исполнении государственного контракта. 
Подрядчик должен предоставить Заказчику следующие гарантии:
- выполнение работ с надлежащим качеством;
- выполнение работ, персоналом, прошедшим соответствующее обучение 
и инструктаж по вопросам проведения и требуемого качества работ;
- соблюдение правил поведения и внутреннего распорядка, действующих на территории Заказчика, а также установленных правил техники безопасности и пожарной безопасности.
Гарантийный срок на результат выполненных работ должен составлять не менее 
12 (двенадцати) месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком. 

8. Спецификация

Таблица № 1  Перечень и объем выполняемых работ
	
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Установка нового щита учета и переподключение питания от существующего щита и кабелей отходящих линий, подключение к системе заземления. Электросчетчик предоставляет Заказчик.
	шт.
	1

	2.
	Устройство системы заземления 2х зданий.

	шт.
	1



Таблица № 2 – Основные материалы, используемые 
при выполнении работ и техническом обслуживании
	№ п/п
	Наименование, характеристики.
	Количество, штук

	1
	Щит учётно-распределительный. Корпус металлический ЩУРн-3/12 (540х310х165мм) IP54 без окна 
	1

	2
	Выключатель автоматический модульный 100А, 400В, ВА47-100-3C100-УХЛ3 (10кА)
	4

	3

	Заземлитель вертикальный из уголка 50х50х5 мм 3м. Горячеоцинкованная сталь.
	
7


	4
	Полоса 40х4 . Горячеоцинкованная сталь

	1 компл.

	5
	Провод силовой ПуГВнг-LS 1х16
	1 компл.



Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество, наличие оригиналов паспортов и сертификатов, либо заверенные поставщиками копии паспортов и сертификатов соответствия на применяемые материалы.
Подрядчик предоставляет Заказчику накладные и сертификаты на материалы, установленные (использованные) при выполнении работ, до начала работы предъявлять материалы, используемые при выполнении работ, согласовывать их с Заказчиком.


Подрядчик обязуется своими силами и за свой счёт осуществить доставку используемых при выполнении работ материалов, указанных в таблице 2 технического задания, по адресу: КП-7 УФСИН п.Суда, осуществить разгрузку, размещение в месте назначения, включая устранение повреждений отделки, возникших в ходе выполнения работ.
Доставка, разгрузка, размещение осуществляется Подрядчиком в пределах режима работы Заказчика (с 9.00 до 16.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней). 








