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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На поставку видеокамер
1.1. Информация о заказчике: 

Государственный заказчик (Заказчик): Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области.

Место нахождения заказчика: 392000, г. Тамбов, Интернациональная, д. 55.

Почтовый адрес заказчика: 392000, г. Тамбов, Интернациональная, д. 55. 

Контактный телефон и адрес электронной почты: (8 - 4752) 55-70-73, доб. 12-44,11-22, alina.sokolova.94@list.ru
1.2.
Полное наименование объекта закупки:

Поставка видеокамер.
1.3.
Срок поставки Товара:
Срок передачи Товара Заказчику с учетом доставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.

Режим рабочего времени Заказчика - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу - с 9:00 до 16:45 по московскому времени. Поставщик должен учитывать этот режим при поставке Товара.
1.4.
Место поставки Товара:
392036, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 55.
1.5.
Требования к качеству Товара:
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, технологическим требованиям, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации для такого рода товара.

Поставляемый Товар должен быть новым, не должен быть бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе Товар не должен быть восстановленным, у Товара не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Поставляемый Товар должен быть изготовлен из 100% (сто процентов) новых компонентов и быть изготовлен  не ранее 2025 г.
1.6.
Требования к упаковке
Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении Товара.
1.7.
Требования к гарантийному сроку Товара
На поставленный товар должна быть представлена:

- гарантия поставщика товара не менее 12 месяцев. Начало действия гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком и Поставщиком документа о приемки.

Гарантийное сопровождение осуществляется на следующих условиях:
- гарантийные обязательства подразумевают замену в течение 20 дней с даты обращения Заказчика за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными в течении гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара;

- все затраты по гарантийному сопровождению несет Поставщик.
1.8. Платежи производятся безналичным расчетом за счет средств федерального бюджета в российских рублях.

1.9. Товар оплачивается Заказчиком согласно подписанному Сторонами Акту приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – Акт приемки), форма которого утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н)

1.10. Срок оплаты – Оплата производиться в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приемки.

2. Наименование, характеристика и количество поставляемого Товара:
	№

п/п
	Наименование товара/ позиция КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Кол-во постав-

ляемого товара, шт.
	Артикул/
Модель

	1
	Камера видеонаблюдения/

26.70.13.000-00000008
	Разрешение основного видеопотока
	≥ 1920х1080
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	2
	Видеокамера 

ST-SK2501
или эквивалент

	
	
	Тип камеры
	Цифровая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Дальность подсветки, метр
	≥ 30
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Исполнение
	Уличная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура, Градус Цельсия
	≥  + 60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Минимальная рабочая температура, Градус Цельсия
	≤ - 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Размер матрицы, дюйм
	≥ 1/3.9 и ≤ 1/3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светочувствительность, Люкс
	≥ 0 и ˂ 1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тип конструкции камеры
	Цилиндрическая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Частота кадров, Кадр/сек
	30
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Функции и возможности
	ИК-подсветка

Встраиваемый детектор движения
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Разъемы
	Ethernet
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Поддержка PoЕ
	IEEE 802.3af (PoE)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Камера видеонаблюдения/

26.70.13.000-00000008
	Разрешение основного видеопотока
	≥ 1920х1080
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	5
	Видеокамера ST-SF2901 FORT
 или эквивалент

	
	
	Дальность подсветки, метр
	≥ 30
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Размер матрицы, дюйм
	≥ 1/3.9 и ≤ 1/3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тип камеры
	Цифровая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Исполнение
	Уличная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура, Градус Цельсия
	≥  + 60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Минимальная рабочая температура, Градус Цельсия
	≤ - 30
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тип конструкции камеры
	Цилиндрическая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Светочувствительность, Люкс
	≥ 0 и ˂ 1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Разъемы
	Разъем питания DC
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Частота кадров, Кадр/сек
	25
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Поддержка PoЕ
	IEEE 802.3af (PoE)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


