Описание объекта закупки на приобретение видеокамер для системы видеонаблюдения
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Количество, шт.

	1
	Видеокамера сетевая купольная 
	Разрешение матрицы: не менее 3 Мп (2048 x 1536).
Тип объектива: фиксированный, фокусное расстояние не более 2.8 мм.
Режим день/ночь:  Да, автоматическое переключение / вручную / по расписанию;

Напряжение питания: Постоянный ток DC 12В и/или по технологии PoE (802.3af);

Потребляемая мощность: Не более 10 Вт (при включенном обогреве и ИК-подсветке).
Дальность встроенной ИК-подсветки: не менее 30 м.
Поддержка кодеков видеосжатия: H.264, H.265, MJPEG.
Наличие функций улучшения изображения: WDR (не менее 120 дБ), 3D DNR, BLC.
Поддержка питания: по технологии PoE (802.3af) и/или DC 12 В.
Степень защиты корпуса: не менее IP67.
Сетевыепротоколы:  IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ICMP;Source-Specific Multicast (SSM);

Совместимостьиинтеграция:  ПоддержкаONVIF (ProfileS / ProfileG / ProfileT), CGI;


	15 шт.


Общие требования:

Требования к качеству товара: качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям ГОСТов. Должны быть предоставлены сертификаты качества. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не собранным из восстановленных компонентов. 
Требования к упаковке: Изделия должны быть обернуты в упаковочную водонепроницаемую бумагу, гофрированный картон или другие материалы, обеспечивающие их сохранность, и упакованы в тару жесткой конструкции. При отгрузке товара в большегрузных контейнерах, транспортных средствах она должна быть упакована с наличием прокладок и закрепляться так, чтобы была обеспечена сохранность при транспортировке, погрузке и разгрузке. На маркировке должны быть указаны следующие характеристики:
1) наименование страны-поставщика;

2) наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение (почтовый адрес) и товарный знак;

3) наименование и тип изделия;

4) номер или серия изделия; 

5) индекс изделия (при наличии);

6) дата выпуска (месяц и год);

7) обозначение государственного стандарта, требованиям которого соответствует изделие или набор;

8) штриховой код (при наличии);

9) обозначение знака соответствия для сертифицированной продукции.

Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение срока эксплуатации товара.

          Сроки (периоды) поставки товара: в течении 5х рабочих дней с даты заключения Контракта.

Порядок формирования цены государственного контракта: стоимость товара приведена с учетом:

· расходов на доставку товара по месту нахождения заказчика;

· расходов на погрузку, разгрузку и подъем;

· расходов на тару (при наличии);

· расходов на упаковку (при наличии);

· уплаты налогов и других обязательных платежей;
Разгрузка товара производится силами поставщика

Гарантия: устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев.

Место доставки товара: Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, влд 34.
Оплата: Оплата товара Заказчиком: в размере 100% производится после доставки товара в полном объеме в течение 10 рабочих дней на основании счета, счет-фактуры, товарной накладной.

Начальник отделения

коммунальной службы
    Боярский А.И.
