
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление закупки: выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля и замене деревянного дверного блока на дверной блок из ПВХ профиля в лабораторном корпусе №147 и общежития квартирного типа д.135.
[13 октября 2026г.]

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.
ИНН: 7620001494.

Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.
Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru, snab@ibiw.ru.

Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .

Инициатор закупки: Мулюкин Е.В., зам. директора, телефон 8(48547)24343.

	Информация о предмете закупки
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	Способ определения поставщика:
	Закупочная сессия на ЕАТ

в соответствии с п. 4/5 части 1 ст. 93 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
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	Наименование объекта закупки:
	Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля и замене деревянного дверного блока на дверной блок из ПВХ профиля в лабораторном корпусе №147 и общежития квартирного типа д.135.

	Информация об условиях контракта
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	Источник финансирования:
	Средства бюджетного учреждения 
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	Описание объекта закупки:

ОКПД 2: 43.32.10.110
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
	Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок  – 1шт.

1. Оконный блок – 4 шт.
Размер (ориентировочно): ширина- 2100мм, высота- 1700мм; 3х створчатое (2 створки шириной 550мм с поворотно- откидным регулируемым механизмом, средняя створка шириной 1000мм глухая);
цвет блока - белый;

профиль ПВХ-ширина 70-72мм; 
заполнение-стеклопакет 40мм(4-14-4-14-4), стекло – прозрачное, толщина 4мм;
москитные сетки-2шт.;

водоотлив - оцинкованный, покрытый полимерным составом, цвет белый, ширина 200мм, толщина 0,4мм;

 внутренние откосы - сэндвич панель ширина 480 мм, цвет белый матовый;

подоконная доска с заглушками - ширина 480мм;
фурнитура - ручки белые с замком;
2. Дверной блок входной с фрамугой над дверью - 1 шт. 
Размер (ориентировочно): ширина- 110мм, высота- 2400мм, (в т.ч. фрамуга над дверью - сэндвич панель высотой 35см); 

цвет блока - белый;

профиль ПВХ-ширина 70-72мм; 

заполнение - стеклопакеты 40мм(4-14-4-14-4), стекло - прозрачное; сэндвич панель толщиной 40мм;
кол-во петель - 4 шт.;

фурнитура – ручка дверная, замок.
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	Виды и состав работ, входящих в цену договора
Перед началом работ выезд замерщика обязателен!!!


	  1. проведение контрольных замеров перед     началом работ.
   2. изготовление блоков.
   3. доставка блоков к месту установки.

   4. такелажные работы.

   5. демонтаж существующих блоков, подоконников, отливов.

   6. установка новых блоков, подоконников, отделка откосов, установка сливов, установка москитных сеток, герметизация монтажного шва, штукатурка стен под подоконниками

7. уборка строительного мусора и демонтированных блоков.
 

	6
	Требования к качеству выполняемых работ
	Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов.

Используемые в процессе производства материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемых материалов и изделий должно полностью соответствовать установленным требованиям РФ, ГОСТ, ОСТ, нормативно- технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающих их качество).

Используемые в процессе работ материалы и конструкции должны являться новыми, ранее не использованными.  
При обнаружении неисправности конструкции, возникшей не по вине Заказчика или вышедших из строя комплектующих и материалов Подрядчик обязан устранить неисправность своими силами и средствами в течении 3 рабочих дней с даты уведомления Подрядчика.
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	Гарантийные обязательства
	Гарантия качества работ распространяется на все составляющие виды работ, а также материалы и конструкции и должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с  даты подписания Акта приемки выполненных работ.
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	Сроки выполнения работ
	С момента заключения  договора в течение 30 рабочих дней.
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	Условия оплаты
	Оплата по счету в срок не более 10  рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной/ акта выполненных работ при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.


Инициатор закупки:__________________/ Е. В. Мулюкин /

                           ФИО            подпись



