Описание объекта закупки

Наименование товара закупки: Поставка технических средств реабилитации в целях социального обеспечения граждан в 2026 году

	Наименование обьекта
	Технические характеристики
	Кол-во (шт.)

	Трость опорная с сиденьем 
(наименование по КТРУ);

Трость опорная, регулируемая по высоте с устройством противоскольжения

КТРУ: 
32.99.21.120-00000006

	Максимальная высота: ≥ 790  и  ≤ 990 мм
Максимальная нагрузка: ≥ 110  и  ≤ 120 мм
Минимальная высота: ≥ 640  и  ≤ 710 мм
Регулируемая по высоте: да 
Устройство против скольжения (УПС): да 
Форма рукоятки: Г-образная
Высота трости должна регулироваться по высоте с помощью надежного кнопочного фиксатора через каждые 2,5 см. 
Вес трости опорной должна быть от 250 до 400 гр. Поверхности всех деталей тростей не должны иметь заусенцев, острых кромок или выступов, могущих повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю согласно ГОСТа Р 52285-2004 (ИСО 11334-4:1998). Рукоятка трости должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью. Рукоятка у трости опорной должна иметь форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате. 
Ручка трости должна быть из ударопрочного полистирола, резины или других материалов, не ухудшающих качество изделия. Опорные насадки должны быть не скользящие и сменные. 
Наконечники тростей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Трости опорные должны быть снабжены устройством против скольжения.  Механизм регулировки высоты должен иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем.  Устройства регулировки высоты не должны саморазблокироваться при использовании трости. Телескопические элементы трости должны иметь свободный ход. Верхние и нижние части трости не должны разъединяться. Лакокрасочное покрытие тростей опорных должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков. Трость должна быть вибpоycтойчива, yдаpопpочна пpи экcплyатации и тpанcпоpтиpовке.
Гарантия: 12 месяцев
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* Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: в соответствии с требованиями п.1 ч. 1 ст.33 Закона № 44- ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ отсутствуют и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описание объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Требования к маркировке и качеству Товара, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара и иные показатели Товара, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика
Трости опорные и костыли подмышечные представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация».
Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:
- Межгосударственных стандартов Российской федерации: 
ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;
ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto»;
ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия»;
- Национальных стандартов Российской Федерации: 
ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»
Материалы, применяемые для изготовления указанных технических средств реабилитации, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали технического средства реабилитации при их нормальной эксплуатации. Все материалы должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. 
При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием в случае, если на поставляемый Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Срок пользования

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного Приказом Минтруда России 14.07.2025 №438 Н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». 
Срок пользования трости опорной, регулируемой по высоте, с устройством противоскольжения составляет не менее 2 лет с даты предоставления трости опорной Получателю.

Условия поставки

 Поставка осуществляется по адресу: Республика Коми, 169306, Республика Коми, г. Ухта, ул. Транспортная, д.29А.
Срок поставки товара: поставка товара должна быть осуществлена не позднее 30.11.2026
 Поставка осуществляется силами Поставщика.
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