	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	1.
	Камера видеонаблюдения (для системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ)
	КТРУ 26.70.13.000-00000008
Дальность подсветки - ≥ 30.0 	Метр
Исполнение - Уличная	
[bookmark: _Hlk214975144][bookmark: _Hlk214979686]Количество независимых видеопотоков  - ≤ 2.0 	Штука
Максимальная рабочая температура  -≥ + 60.0	Градус Цельсия
Максимальный угол обзора по вертикали, градус - ≥ 78.0 	
Максимальный угол обзора по горизонтали, градус - ≥ 120.0	
Материал корпуса (кожуха) -	Металлический	
Минимальная рабочая температура- 	≤ -50.0	Градус Цельсия
Минимальный угол обзора по вертикали, градус- ≤ 78.0	
Минимальный угол обзора по горизонтали, градус -≤ 120.0	
Ночная съемка - Да	
Поддержка PoE - Да	
Поддержка видеокодеков -H.265	
[bookmark: _Hlk214975905]Поддержка сетевого протокола – RTSP, ONVIF, HTTP, TCP/IP, DNS, DHCP, RTP/RTCP, NTP	
Потребляемая мощность - ≥ 7.0	Ватт
Рабочее напряжение - 12.0	Вольт	
[bookmark: _Hlk214976580]Разрешение основного видеопотока - ≥ 1920x1080	
Разъемы - Разъем питания DC, Ethernet, Порт RJ-45	
Тип камеры – Цифровая;
Тип конструкции камеры – Купольная;
[bookmark: _Hlk214977785]Тип крепления – Универсальная
[bookmark: _Hlk214979084]Тип объектива - Фиксированный (монофокальный)	
Тип передачи сигнала - Проводной	
Тип тока -Постоянный		
Частота кадров (кадр/сек) - 25.0 	
[bookmark: _Hlk214980172][bookmark: _GoBack]Число мегапикселей матрицы - <4.0	
	 50 шт.



