
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

	1
	Предмет договора:
	Поставка порошка ВК8 для порошковой металлургии / напыления / спекания

	2
	Местом доставки товара является:
	г. Пенза, Красная 40, 1 корпус, 1 этаж, ауд.1-117

	3
	Сроки поставки (последовательность, этапы) товара:
	30 календарных дней с даты подписания договора

	4
	Порядок формирования цены договора:
	Цена договора включает в себя: доставку, упаковку, маркировку

	5
	Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика:
	Не требуется 


	6
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
	Сертификат качества (паспорт) с указанием: марки, химического состава, гранулометрии, насыпной плотности, влажности, содержания кислорода, протокол испытаний (гранулометрия, химсостав), сертификат происхождения (СТ‑1 или аналог), инструкция по хранению и применению 

	7
	Требования к безопасности товара:
	Не требуется

	8
	Порядок сдачи и приемки товара:
	-

	9
	Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика:
	Не требуется

	10
	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром:
	Не требуется

	11
	Требования по объему гарантий качества товара:
	-

	12
	Требования по гарантийному сроку:
	Гарантийный срок на товар устанавливается 12 месяцев в соответствии с документацией производителя на товар и определяется со дня подписания товарной накладной/универсального передаточного документа (УПД) на товар.

	13
	Остаточный срок годности:
	-




Раздел 2. Требования к товару

	№
	Наименование товара
	ОКПД2/
КТРУ
(по 44-ФЗ)
	Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики**
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Порошок ВК8 для порошковой металлургии/ напыления /спекания
	24.45.30.112
В каталоге отсутствует КТРУ для порошка ВК8 для порошковой металлургии / напыления / спекания
	Химический состав (основа):
1. Марка материала - ВК8
2. Основа - WC (карбид вольфрама)
3. Содержание Co (кобальт, %) - 7,5–8,5
4. Содержание W (вольфрам, %) - ≥ 90,5 (остаток после вычета Co и примесей)
5. Содержание C (углерод общий, %) - 5,3–5,7
6. Содержание C свободного, %	- не более 0,25
7. Содержание кислорода, % - не более  0,2 
8. Примеси (Fe, Si, O и др.), % - не более 0,5.
9. Метод определения размера частиц - лазерная дифракция (ISO 13320) или седиментация/микроскопия (альтернативно)
10. Размер частиц, мкм – 1– 8
11. Влажность (%) - не более 0,1
12. Насыпная плотность, гр/см3 (свободная засыпка) – 3–5 
	Кг.
	3



