[bookmark: _Hlk238219461]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk114058291]на выполнение работ по устройству ограждения
	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место выполнения
	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский район, город Лянтор

	Срок выполнения работ
	Срок окончания работ не позднее 10 ноября 2026 года. 



Перечень выполняемых работ по адресу Хоккейный корт "Энергия», 2 мкр., район рынка: 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	

	1
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,98
	1
	0,98
	

	2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4
	м3
	3,0772
	1
	3,0772
	

	3
	Столб металлический 3000мм
Труба профильная 60х60х2мм, крепеж( скоба, болт, гайка антивандальная)
Зеленый RAL6005, покраска порошковая
	шт
	98
	1
	98
	

	4
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	9,7
	1
	9,7
	

	5
	Секция 3Д ограждения 2030х2500мм
Пруток 4мм
Зеленый RAL6005, покраска порошковая
	шт
	97
	1
	97
	

	6
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	

	7
	Калитка 2000х1200мм
Труба профильная 60х60х2мм, труба профильная 60х40х2, пруток 4мм, врезной замок, перекладина, доводчик
Зеленый RAL6005, покраска порошковая
	шт
	1
	1
	1
	

	8
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	

	9
	Ворота распашные 2000х4000мм
Труба профильная 80х80х3мм, труба профильная 60х40х2, пруток 4мм, ушки для навесного замка, упоры в землю.
Зеленый RAL6005, покраска порошковая
	шт
	1
	1
	1
	



Перечень выполняемых работ по адресу Хоккейный корт "Штурм", 6 мкр., район сквера: 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	

	1
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,95
	1
	0,95
	

	2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4
	м3
	2,983
	1
	2,983
	

	3
	Столб металлический 3000мм
Труба профильная 60х60х2мм, крепеж( скоба, болт, гайка антивандальная)
Зеленый RAL6005, покраска порошковая
	шт
	95
	1
	95
	

	4
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	9,4
	1
	9,4
	

	5
	Секция 3Д ограждения 2030х2500мм
Пруток 4мм
Зеленый RAL6005, покраска порошковая
	шт
	94
	1
	94
	

	6
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	

	7
	Калитка 2000х1200мм
Труба профильная 60х60х2мм, труба профильная 60х40х2, пруток 4мм, врезной замок, перекладина, доводчик
Зеленый RAL6005, покраска порошковая
	шт
	1
	1
	1
	

	8
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	

	9
	Ворота распашные 2000х4000мм
Труба профильная 80х80х3мм, труба профильная 60х40х2, пруток 4мм, ушки для навесного замка, упоры в землю.
Зеленый RAL6005, покраска порошковая
	шт
	1
	1
	1
	



Требования к выполнению работ:
В процессе производства работ осуществлять ведение общего журнала работ и иных журналов, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства", с указанием ответственных должностных лиц, отражающего технологическую последовательность, сроки, качество выполняемых работ и поступающих строительных материалов, конструкций, оборудования, операционный контроль по ходу выполнения строительно-монтажных работ, журналов инструктажей по технике безопасности.
В процессе производства работ лицо, осуществляющее строительство осуществляет ведение исполнительной документации. Все скрытые работы актировать с участием представителя заказчика. Без освидетельствования скрытых работ предыдущего этапа, выполнение следующего этапа работ не выполнять. Освидетельствование скрытых работ проводить в рабочее время. Известить в рабочее время Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 24 часа до начала приёмки соответствующих работ.
 Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов.
 Работы должны быть выполнены в соответствии техническим требованиям, установленным следующими нормативными документами:
· Федеральным законом №69 от 21.12.1944 «О пожарной безопасности»;
· Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ; 
· СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»; 
· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
· СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
· СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
· ГОСТ 12.3.032-84* Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности.
Сопутствующие работы (погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.
Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту немедленно по первому требованию Заказчика или его представителя.
Подрядчик возмещает ущерб, причинённый заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.
В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.
Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с заказчиком.
В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.
 За сохранность материалов, оборудования, конструкций до сдачи объекта в эксплуатацию несет подрядчик.
Разгрузка, уборка мусора производится силами и средствами Подрядчика.
Порядок выполнения работ: работы выполняются одним этапом.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
