Спецификация
	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол.
	Цена за шт.
	Цена всего

	1
	КТРУ:27.40.15.150-00000002 
Лампа светодиодная
	Тип лампы: Одноцокольная 
Тип цоколя: E27
Номинальная мощность: ≥ 15  и  < 20 Ватт
Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 4000 Кельвин
Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 4000 Кельвин 
Общее время работы светодиодов: ≥ 30000  и  < 40000 Час
Световой поток: ≥ 1000  и  < 1500 Люмен
	100 шт.
	
	

	2
	КТРУ:27.40.25.123-00000007 
Светильник светодиодный внутреннего освещения 

	Вид светильника: Настенно-потолочный
Индекс цветопередачи: ≥ 80  и  < 90
Класс защиты от электрического тока: I 
Мощность : > 35  и  ≤ 40 Ватт
Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 4000 Кельвин
Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 4000 Кельвин 
Световой поток: > 2000  и  ≤ 3000 Люмен 
Длина светильника: ≥ 1200  и  < 1300 Миллиметр 
	2 шт.
	
	

	3
	КТРУ:27.40.25.123-00000007 
Светильник светодиодный внутреннего освещения 

	Вид светильника: Настенно-потолочный
Индекс цветопередачи: ≥ 80  и  < 90
Класс защиты от электрического тока: I 
Мощность : > 15  и  ≤  20Ватт 
Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 4000 Кельвин
Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 4000 Кельвин 
Световой поток: > 1000  и  ≤ 2000 Люмен 
Длина светильника: ≥ 600  и  < 1000 Миллиметр 
	2 шт.
	
	

	4
	ОКПД 2 27.40.21.120
Фонарь Navigator, NPT-SP18-ACCU или аналог
	Тип: ручной прожектор
Источник света: светодиод 
Степень защиты: не менее IP44 
Световой поток: не менее 250 лм
Дистанция освещения: не менее 450 м

	3 шт.
	
	

	Итого
	


