Описание объекта закупки (Техническое задание).
«Поставка оборудования для ремонта вышедшего из строя и работающего со сбоями оборудования в составе охранных систем ОТИ ВРГСиС Девятинского Гидроузла Шлюз№6 (Закупка 2)».
	Товар (наименование, ОКПД2 или КТРУ)
	Единица измерения
	Количество
	Наименование характеристики
	Значение характеристики, установленное Заказчиком

	1
	Уличный светильник WOLTA STL50W/02 50Вт 5700К IP65 5000лм или эквивалент
окпд 2 - 27.40.33.130
ктру - 27.40.33.130-00000003

	штука
	25,00
	Тип прожектора
	Матричный

	
	
	
	
	Вид прожектора
	Стационарный

	
	
	
	
	Мощность (Ватт)
	50

	
	
	
	
	Рассеяние
	Среднее

	
	
	
	
	Световой поток ( Люмен )
	5000

	
	
	
	
	Способ установки
	Консольный

	
	
	
	
	Цвет излучения
	Белый

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Металл

	
	
	
	
	Степень защиты (IP)
	IP65

	
	
	
	
	Общий индекс цветпередачи (Ra)
	≥ 80 и < 90

	
	
	
	
	Номинальное напряжение питания ( Вольт )
	230

	
	
	
	
	Тип напряжения питания
	Переменное

	
	
	
	
	Вес нетто ( Килограмм )
	> 0.5 и ≤ 1

	
	
	
	
	Высота ( Миллиметр )
	≥ 50 и < 80

	
	
	
	
	Длина ( Миллиметр )
	≥ 200 и < 400

	
	
	
	
	Ширина ( Миллиметр )
	≥ 100 и < 200

	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура максимальная ( Кельвин )
	≥ 5700

	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура минимальная ( Кельвин )
	≤ 5700

	2
	Уличный светильник WOLTA STL100W/02 100Вт 5700К IP65 или эквивалент
окпд 2 - 27.40.33.130
ктру - 27.40.33.130-00000003

	штука
	25,00
	Тип прожектора
	Матричный

	
	
	
	
	Вид прожектора
	Стационарный

	
	
	
	
	Мощность (Ватт)
	100

	
	
	
	
	Рассеяние
	Среднее

	
	
	
	
	Световой поток ( Люмен )
	10000

	
	
	
	
	Способ установки
	Консольный

	
	
	
	
	Цвет излучения
	Белый

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Металл

	
	
	
	
	Степень защиты (IP)
	IP65

	
	
	
	
	Общий индекс цветпередачи (Ra)
	≥ 80 и < 90

	
	
	
	
	Номинальное напряжение питания ( Вольт )
	230

	
	
	
	
	Тип напряжения питания
	Переменное

	
	
	
	
	Вес нетто (Килограмм )
	> 0.5 и ≤ 1

	
	
	
	
	Высота (Миллиметр )
	≥ 50 и < 80

	
	
	
	
	Длина ( Миллиметр )
	≥ 400 и < 800

	
	
	
	
	Ширина ( Миллиметр )
	≥ 100 и < 200

	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура максимальная ( Кельвин )
	≥ 5700

	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура минимальная 
( Кельвин )
	≤ 5700

	3
	Аккумулятор UPS Delta HR 12-5 или эквивалент
окпд 2 - 27.20.22.000
ктру - 27.20.22.000-00000005
	штука
	75,00
	Напряжение номинальное (Вольт )
	12

	
	
	
	
	Тип
	С регулирующим клапаном и электролитом иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM), С регулирующим клапаном (VRLA).

	
	
	
	
	Тип клеммы
	Плоская ножевая

	
	
	
	
	Расположение клемм
	Вертикальное

	
	
	
	
	Тип по возможности долива воды
	Необслуживаемая

	
	
	
	
	Продолжительность цикла разряда ( Час )
	20

	
	
	
	
	Емкость номинальная ( Ампер-час)
	5,00

	
	
	
	
	Длина общая ( Миллиметр )
	90

	
	
	
	
	Ширина общая ( Миллиметр )
	70

	
	
	
	
	Высота общая ( Миллиметр )
	[bookmark: _GoBack]≥ 101 ≤106

	
	
	
	
	Состояние поставки
	Залитая электролитом и заряженная



	Срок поставки товара
	Срок поставки товара – в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

	Место поставки товара
	Доставка товара на центральный склад ВРГСиС по адресу: Вологодская область, г. Вытегра, ул. Ленинградский тракт, строение 22 В.

	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества;
	Поставщик предоставляет на поставляемый товар копии сертификатов качества, размещённых в реестре органа сертификации, зарегистрированном в реестре Росстандарта. Поставщик передаёт заверенные Поставщиком копии таких документов вместе с Товаром, либо размещает в ЕИС в качестве приложения к документу о приёмке товара.
Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки товара.  

	Иная информация 
	Разгрузка товара осуществляется в рабочие дни с 9 до 12 и с 13 до 16 часов по Московскому времени.
Поставщик уведомляет о дате и ориентировочном времени поставки товара не менее чем за 2 рабочих дня до даты поставки.  





4

