Приложение № 1

Техническое задание 

1. Наименование и объем оказываемых Услуг

Поставка товара и оказание услуг по установке (монтаж) кондиционерного оборудования для нужд ФКУ ЦИТОВ УФСИН России   по Республике Мордовия.

Цена Контракта включает в себя стоимость услуг, запасных частей, все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии                    с законодательством Российской Федерации.
Обслуживание и установка (монтаж) кондиционерного оборудования согласно таблице:
	№ п/п
	Наименование товара (услуг)
	Характеристики товара (услуги)
	Кол-во

	1
	ОКПД2:

28.25.12.130
 Кондиционерное оборудование (кондиционер бытовой)
	Компрессор -  Инвертор

Площадь, м2 - 35

Режим работы - Холод/тепло

Охлаждение, кВт - 3.6

Обогрев, кВт - 3.7

Охлаждающая способность, тыс. BTU - 12

Расход воздуха, м3/ч - 520

Хладагент - R32

Режим вентиляции – в наличии

Режим осушения – в наличии

Турборежим – в наличии

Турборежим - в наличии

Пульт Д/У - в наличии

Цвет - Белый


	1

	2
	ОКПД2:

43.22.12.150

Оказание услуг по установке (монтаж) кондиционерного оборудования (кондиционер бытовой)
	Согласно П. 6. Требования к установке (монтажу) -Технического задания


	1


2. Заказчик:
ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Мордовия
Адрес заказчика: Российская Федерация, 431160, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, пос. Явас  ул. Комсомольская, д. 40

          3. Исполнитель обязуется:
2.1 осуществить поставку товара кондиционерного оборудования;
2.2  провести  установку (монтаж) кондиционерного оборудования;
2.3  подготовить отчетные документы по результатам оказания услуг по установке (монтаж) кондиционерного оборудования с проведением пуско-наладочных работ не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента окончания работ;

2.4  оказать услуги в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Государственного контракта.

          4. Места оказания Услуг:
ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Мордовия, Российская Федерация, 431160, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, пос. Явас                                   ул. Комсомольская, д. 40
          5. Сроки на поставку и оказания Услуг:
Сроки поставки товара и оказания услуги в течение 30 дней с момента подписания Государственного контракта.
6. Требования к установке (монтажу):
Монтаж кондиционерного оборудования и настройка, которые включают в себя монтаж внутреннего, наружного блока кондиционеров, монтаж соединительных коммуникаций между блоками, сверление отверстий в стенах в случае необходимости, использование спецоборудования для установки наружного блока, материалы и комплектующие для монтажа, подключение к групповым кабелям электропитания электрических розеток, при необходимости использование автовышки, подключение к электропитанию.

Введение в эксплуатацию кондиционерного оборудования.

Место установки блоков кондиционера должно быть согласовано с Заказчиком.

Внутренний блок должен устанавливаться с учётом функционального назначения помещения, технических требований и дизайна помещения.

Монтаж внешних блоков производится на стенах зданий в месте, обеспечивающем надлежащее функционирование кондиционеров.

Крепежные конструкции внешнего блока должны быть рассчитаны на вес внешнего блока, снеговую и ветровую нагрузки.

Прокладка коммуникаций производится в ПВХ кабель-каналах. Трасса хладагента должна быть изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией. Ввод коммуникаций от внешнего блока кондиционера в здание должно быть выполнен с применением теплоизоляционного материала, отверстия должны быть заделаны монтажной пеной.

Дренажные трассы от внутренних блоков кондиционера должны быть смонтированы с необходимым уклоном для отвода конденсата самотеком.

В перечень монтажных работ входит:

- крепление нового внешнего и внутреннего блоков кондиционера;

- пробивка отверстий в несущей кирпичной стене 1 шт.;

- монтаж фреоновых и дренажных трубопроводов (в том числе в полихлорвиниловом коробе);

- прокладка и подключение электрического кабеля (в том числе в полихлорвиниловом коробе);

- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

- заправка (дозаправка) хладагентом;

- тестовый запуск кондиционера;

Установка с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.
          7. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества услуг и оборудования: гарантийный срок на товар, услуги и материалы составляет 1 (Один) год с момента подписания акта оказания услуг. Исполнитель гарантирует качественное оказание полного объема услуг в срок, предусмотренным контрактом. Исполнитель гарантирует качество товара и оказания услуг на протяжении всего гарантийного срока, предусмотренного законодательством РФ, и несет ответственность за отступление от него.

Начальник отдела ИТСОН и ПС

ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Мордовия

подполковник внутренней службы                                                                А.В. Жданов
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