





ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
Поставка видеодомофонов с монтажом и пусконаладкой

	1. Общие сведения
	Наименование объекта
	Поставка видеодомофонов с монтажом и пусконаладкой

	Адрес объекта
	Количество абонентских устройств - 4 адреса (объекта).
г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 1
г. Москва, 2-й Мосфильмовский переулок д. 8
г. Москва, Югорский проезд, д. 22, корп. 1
г. Москва, Старомонетный пер-к, д.8 стр. 4

	Заказчик
	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве (сокр. ГУФССП России по г. Москве)

	Исполнитель (Подрядчик)
	[наименование организации-подрядчика — определяется по итогам закупочных процедур]

	Вид работ
	Поставка оборудования, монтаж, пусконаладка и сдача в эксплуатацию системы видеодомофонии на входной группе административных зданий ГУФССП России по г. Москве

	Основание
	План мероприятий по обеспечению антитерростической защищенности и инженерно-технической укрепленности, в части  установку системы видеодомофонии

	Сроки
	в течение 10 рабочих дней



	Настоящее описание объекта закупки (далее - ООЗ) определяет требования к составу оборудования, объёму работ, порядку монтажа, пусконаладки и сдачи в эксплуатацию системы видеодомофонии на объектах, указанных выше. Точные количественные параметры фиксируются в приложении «Ведомость объёмов работ», являющемся неотъемлемой частью настоящего ООЗ.
	2. В ходе выполнения работ необходимо решить следующие цели и задачи.
	Целью выполнения работ является организация современной системы контроля и управления доступом с функцией видеоидентификации посетителей, обеспечивающей:
визуальный и голосовой контакт сотрудника дежурной смены с посетителем (гражданином) перед предоставлением доступа в служебное помещение (на территорию объекта); ограничение несанкционированного доступа посторонних лиц в помещение и на прилегающую территорию (при необходимости); дистанционное открытие двери с абонентского устройства.
	3. Нормативные требования
	Проектирование, монтаж и приёмка системы выполняются в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, в том числе:
ГОСТ Р 51558 «Системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования»; ПУЭ (Правила устройства электроустановок), в части электромонтажных работ и заземления; СП 256.1325800 «Электроустановки жилых и общественных зданий»;
	Правилами пожарной безопасности, в части обеспечения эвакуационных проходов (дверь  должна открываться изнутри без ключа/идентификатора);
	Требованиями ОАТИ/Мосжилинспекции и управляющей организации к фасадным работам и работам в местах общего пользования МКД;
4. Требования к составу и функциональности системы
4.1. Общая структура
Система видеодомофонии должна включать следующие основные компоненты:
вызывную (домофонную) панель с видеокамерой, устанавливаемую у входной группы;
абонентские устройства (видеодомофонные трубки/мониторы) в помещении дежурной смены.
контроллер доступа с поддержкой ключей Touch Memory (Far/Dallas) и/или RFID-карт/брелоков, либо аналогов; 
линии связи (кабельная сеть) между вызывной панелью, контроллером, абонентскими устройствами и (при наличии) сервером/регистратором.
4.2. Требования к вызывной (домофонной) панели
	Параметр
	Требование

	Исполнение
	Антивандальное, устойчивое к взлому и погодным воздействиям, класс защиты не ниже IP54–IP65

	Видеокамера
	Цветная, разрешение не ниже 2 Мп, широкий динамический диапазон (WDR), ИК-подсветка для ночного режима

	Дисплей/индикация
	Подсветка клавиш вызова, антибликовое исполнение

	Связь
	Двусторонняя аудиосвязь с абонентским устройством

	Идентификация
	Считыватель ключей Touch Memory и/или RFID-карт,  либо аналогов

	Вызывная панель
	Вызов дежурного

	Климатическое исполнение
	Рабочий диапазон температур не уже −40 °C…+50 °C


4.3. Требования к абонентским устройствам
Абонентское устройство (видеодомофонная трубка/монитор) устанавливается по каждому в отдельности входной группе административного здания (помещения) и должно обеспечивать:
	приём вызова с видеопанели с отображением видеоизображения посетителя;
	двустороннюю голосовую связь;
	дистанционное открытие двери;
	сохранение снимков/видео последних вызовов (встроенная память или SD-карта);
	Количество абонентских устройств - 4 адреса (объекта).
	4.4. Контроллер доступа и замок
контроллер должен обеспечивать хранение базы ключей/карт;
замок - электромагнитный (усилие удержания не менее 180 кг) или электромеханический, с механизмом аварийного открытия изнутри без ключа (требование пожарной безопасности);
дверь должна быть оборудована доводчиком и, при необходимости, датчиком открытия/закрытия.
	5. Требования к монтажным и электромонтажным работам
	5.1. Демонтаж существующего домофонного оборудования (при наличии), включая вызывную панель, абонентские устройства, кабельные трассы, с вывозом демонтированного оборудования по согласованию с Заказчиком.
	5.2. Прокладка кабельных линий связи и электропитания скрытым способом (в существующих кабель-каналах/штробах) либо открытым способом в кабель-каналах — в соответствии с проектным решением и согласованием с Заказчиком.
	5.3. Монтаж вызывной панели на фасаде/у входа с антивандальным креплением.
	5.4. Монтаж контроллера доступа, блока питания и ИБП в технических помещениях (электрощитовая, слаботочный шкаф) с обеспечением доступа для обслуживания.
	5.5. Комплексные пусконаладочные работы и проверка работоспособности всех функций системы.
	5.6. Восстановление отделки в местах производства работ (заделка штроб, покраска и т. п.) до состояния, соответствующего окружающей отделке.
	5.7. Вывоз строительного мусора и уборка мест производства работ.
	6. Требования к электропитанию
система должна получать питание от существующей электросети через отдельный автоматический выключатель;
	7. Требования к интеграции
При наличии на объекте действующей системы видеонаблюдения и/или системы диспетчеризации (пультовой охраны) Исполнитель обязан предусмотреть техническую возможность интеграции видеодомофонии с указанными системами без дублирования кабельной инфраструктуры, по согласованию с Заказчиком на этапе предпроектного обследования.
	8. Гарантийные обязательства и сервис
	гарантийный срок на поставленное оборудование — не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию;
	гарантийный срок на монтажные работы — не менее 24 месяцев;
	Исполнитель (Подрядчик) обязан обеспечить устранение гарантийных неисправностей за свой счёт в срок не более 5 рабочих дней с момента получения заявки;по окончании гарантийного срока — возможность заключения отдельного договора на сервисное (постгарантийное) обслуживание.
	9. Сроки и этапы выполнения работ
	№
	Этап
	Срок*

	1
	Предпроектное обследование объекта, уточнение объёмов и согласование проектного решения с Заказчиком
	в течение 1рабочих дней

	2
	Поставка оборудования и материалов
	в течение 1 рабочих дней

	3
	Монтажные и электромонтажные работы
	в течение 4 рабочих дней

	4
	Пусконаладочные работы, программирование, занесение базы
	в течение 2 рабочих дней

	5
	Сдача системы в эксплуатацию, подписание акта
	в течение 2 рабочих дней


*Конкретные сроки этапов устанавливаются Договором на выполнение работ по итогам предпроектного обследования объекта.
	10. Требования к сдаваемой документации
	По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику:
	исполнительную документацию (схемы кабельных трасс;
	паспорта и гарантийные талоны на установленное оборудование;
	инструкцию по эксплуатации системы для организации;
	акт сдачи-приёмки выполненных работ и акт ввода системы в эксплуатацию.
	11. Приложение. 
Ведомость объёмов работ (заполняется по итогам обследования объекта)
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Вызывная видеопанель
	шт.
	4

	2
	Абонентское устройство (монитор/трубка)
	шт.
	4

	3
	Пусконаладочные работы
	шт.
	4

	4
	Монтажные работы
	шт.
	4






