ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку страховочных систем для работ на высоте

1. Наименование и количество поставляемого товара:
	№
п/п
	Наименование товара
(продукции)
	Характеристика 
товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Снаряжение страховочное
КТРУ: 32.30.15.299-00000070
ОКПД 2: 32.99.11.199
	Основное снаряжение – страховочная система;
Вспомогательное снаряжение – амортизатор рывка;
Тип карабина – универсальный;
Тип блока – для строп;
Тип блока – для стропп;
Тип зажима – грудной.
Страховочная система состоит:
Из привязи,ремня с пряжкой, наплечных и набедренных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и позиционирования) и одного на спине, Систраховочного стропа из полиамидного каната с амортизатором. 
 Длина стропа, включая карабин ,не менее1400 мм. Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) 10000 (1000). Масса не более 3,2 кг.
Данная система используется в качестве страховки рабочего на высоте в процессе производства  монтажных, ремонтных и восстановительных работ. 

	комплект
	2


2. Место и адрес поставки товара. ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Мордовия, Российская Федерация, 431160, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Явас, ул. Комсомольская, д. 40. С 09.00 до 18.15 в рабочие дни, перерыв                   на обед с 13.00 до 14.00.
3.Сроки (периоды) поставки товара: в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения контракта. 
4. Условия поставки товара.
Поставка товара поставщиком осуществляется в соответствии с техническим заданием.
Товар поставляется Поставщиком одной собственным транспортом.                
 Все виды погрузочно-разгрузочных работ, осуществляется силами и средствами Поставщика и за свой счет.
5. Назначение товара и цели его использования.
            Данная система является принадлежностью личного снаряжения, используется в качестве страховки рабочего на высоте в процессе производства монтажных, ремонтных и восстановительных работ.Состоит из привязи ремня с пряжкой, наплечных и набедренных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и позиционирования) и одного на спине и страховочного стропа из полиамидного каната с амортизатором. 
6. Требования к безопасности товара.
 - Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в пределах ресурсов и сроков, установленных нормативно-технической документацией.   
- товар должен соответствовать  требованиям безопасности жизни и здоровья работников. 
7.Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара,                                         к гарантийному обслуживанию товара.
- поставляемый товар должен иметь гарантию предприятия-изготовителя;
 -   а также соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством.
 -  товар должен быть новым , который не был в употреблении,  в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства.
 - поставщик обязан предоставить  сертификат качества товара.
 - поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного  на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т.д.).
8. Требования к гарантийному сроку товара.
 Остаточный срок годности на момент поставки товара – не менее 12 месяцев с даты приема товара государственным заказчиком. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
9. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
 При организации поставки необходимо соблюдение следующих требований:
- качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН.



Начальник ОМТО ФКУ ЦИТОВ
УФСИН России по Республике Мордовия
майор внутренней службы                                                                                    А.О. Чудайкин
