Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по демонтажу навесных мостов
с использованием методов канатного доступа
Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект технического задания: «Выполнение работ по демонтажу навесных мостов 
с использованием методов канатного доступа».
1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению комплекса работ по демонтажу навесных мостов, выполненных на несущих тросах, с использованием методов канатного доступа, а также демонтажу отдельных опорных частей мостовых конструкций.
1.2. Работы выполняются в условиях ограниченного доступа к месту производства работ, в том числе с использованием вертикального и горизонтального канатного доступа, систем промышленного альпинизма, страховочных систем, грузоподъемного и тросового оборудования.
1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также требований безопасности при производстве работ на высоте.
1.4. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ и ФЗ «Об ООПТ» № 33-ФЗ, так как  объект находится на особо охраняемой природной территории. 
1.5. Подрядчик обязан соблюдать режим особой охраны ФГБУ „Заповедное Прибайкалье“, исключить загрязнение ГСМ почвенного покрова, а также согласовать проезд техники/проход персонала на территорию нацпарка (при необходимости).

2. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД2: 43.11.10 - Работы по сносу зданий и сооружений.
3. Место выполнения работ: о. Ольхон, мыс Три Брата.
4. Срок выполнения работ: в течение 3 рабочих дней по заявке заказчика до 31.12.2026 г. Конкретная дата и время выполнения работ согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. Подрядчик не менее чем за 1 рабочий день до выполнения работ направляет в адрес Заказчика уведомление о дате и времени начала проведения демонтажных работ.

5. Срок действия контракта: контракт вступает в силу с даты подписания и действует 
до 31.12.2026 г.
6. Состав и объем работ:
6.1. Демонтаж 2 (двух) навесных мостов, выполненных на несущих тросах, включая демонтаж мостового полотна, подвесок, элементов крепления и иных составных частей.
6.2. Поэлементное снятие конструкций с применением методов канатного доступа, безопасное спускание и перемещение демонтируемых элементов.
6.3. Перенос демонтированных частей на островную часть, складирование и подготовка к дальнейшему вывозу. 
6.4. Удаление и обрезка выступающих анкерных точек.
6.5. Демонтаж 4 (четырех) опорных частей мостов с переносом на островную часть, подготовкой к вывозу, удалением и обрезкой выступающих анкерных точек.
6.6. Уборка рабочей зоны после завершения демонтажных работ.
6.7 Перевозка всех демонтируемых элементов и складирование в п. Хужир, ул. Байкальская, 50.
7. Требования к опыту Подрядчика:
7.1. Подрядчик должен иметь опят выполнения высотных работ методом канатного доступа, в том числе на подвесных, навесных, тросовых и иных конструкциях, находящихся в подвешенном состоянии, а также опыт выполнения демонтажных работ на мостах, эстакадах, переправах и иных конструкциях, расположенных над водными объектами, оврагами, откосами либо в условиях сложного естественного рельефа, включая практический опыт работы с несущими, грузовыми и страховочными тросовыми системами под рабочей нагрузкой, применения лебедок, блоков, полиспастов, талей и иного такелажного оборудования для контролируемого подъема, удержания, спуска и перемещения конструкций, предварительной фиксации и страховки демонтируемых элементов, а также организации рабочих и страховочных канатных систем и двойной страховки персонала на естественном рельефе в осложненных условиях. Наличие опыта демонтажа или обслуживания подвесных мостов, тросовых переправ, мостовых пролетов, подвесных металлических конструкций либо аналогичных объектов. 
8. Требования к персоналу Подрядчика:
8.1. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим подготовку и допуски, необходимые для выполнения работ на высоте и применения систем канатного доступа. Количество персонала – не менее 3 человек. 
8.2. Персонал должен иметь практический опыт организации канатных систем, перемещения по рабочим и страховочным канатам, работы с грузами на канатных системах и контролируемого спуска демонтируемых элементов, а также практический опыт работы с лебедками, блоками, полиспастами и тросовым оборудованием под нагрузкой.
8.4. Не допускается привлечение к основным демонтажным операциям работников, не имеющих практического опыта выполнения аналогичных высотных и тросовых работ.
8.5 Персонал, должен быть ознакомлен под роспись за соблюдение техники безопасности.
9. Требования к оборудованию и снаряжению
[bookmark: _GoBack]9.1. Подрядчик обязан иметь в наличии специализированное оборудование и снаряжение, необходимое для безопасного выполнения работ. 
9.2. Грузоподъемное, такелажное и канатное оборудование должно обеспечивать контролируемое удержание, спуск и перемещение демонтируемых элементов массой не менее 500 кг, без свободного падения и неконтролируемого перемещения. Подрядчик обязан иметь оборудование с соответствующей допустимой рабочей нагрузкой и запасом прочности, подтверждаемыми эксплуатационной документацией производителя.
9.5. Все оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть исправным, соответствовать своему назначению и иметь предусмотренные эксплуатационной документацией документы о проведении необходимых осмотров, проверок и испытаний.
9.5. Количество оборудования должно обеспечивать возможность одновременной работы не менее 3 работников с организацией независимой рабочей и страховочной систем, а также возможность контролируемого перемещения демонтируемых элементов без передачи нагрузки на страховочные системы персонала.
9.6. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет перечень оборудования с указанием его наименования, количества, основных технических характеристик и, при необходимости, документов, подтверждающих его исправность и пригодность к эксплуатации.
10. Требования к организации страховки:
10.1. До начала работ Подрядчик обязан определить места и способы устройства рабочих и страховочных систем с учетом фактического состояния конструкций и рельефа.
10.2. При работах на естественном рельефе, над водой, на откосах и в иных зонах повышенной опасности должна применяться дополнительная независимая страховочная система.
10.3. Подрядчик должен иметь практический опыт организации двойной страховки на естественном рельефе в осложненных условиях.
10.4. Точки закрепления страховочных систем должны быть проверены до начала работ и соответствовать предполагаемым нагрузкам.
10.5. Не допускается использование случайных элементов конструкции в качестве точек страховки без предварительной оценки их надежности и пригодности.
11. Требования к работе с тросами и грузами:
11.1. Демонтаж должен выполняться поэлементно с исключением возможности неконтролируемого падения конструкций.
11.2. До отсоединения демонтируемый элемент должен быть закреплен и застрахован.
11.3. При необходимости применяются лебедки, полиспасты, блоки и иные средства контролируемого спуска и перемещения.
11.4. Подрядчик должен иметь опыт перераспределения нагрузки в тросовых системах при выполнении демонтажных операций.
11.5. При резке металлических элементов должна быть обеспечена предварительная фиксация элемента, исключающая его неконтролируемое перемещение.
12. Требования к мобилизации
12.1. Подрядчик должен обеспечить возможность выезда бригады к месту производства работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки Заказчика.
12.2. Подрядчик обеспечивает доставку персонала, канатного, страховочного и такелажного оборудования, инструмента, расходных материалов и СИЗ.
13. Требования к СРО
13.1. Подрядчик должен иметь членство в соответствующей саморегулируемой организации в случаях, когда такое членство требуется действующим законодательством для выполнения соответствующих работ.
14. Материалы и транспорт
14.1. Подрядчик обеспечивает расходные материалы, отрезные диски, топливо для генератора, СИЗ, уборочный инвентарь и иные ресурсы, необходимые для выполнения работ.
14.2. Подрядчик обеспечивает транспортировку персонала, инструмента, оборудования, канатного и страховочного снаряжения от места базирования до места проведения работ и обратно.
15. Результат выполнения работ
15.1. Полностью демонтированы 2 навесных моста и их составные части.
15.2. Демонтированы 4 опорные части мостов.
15.3. Удалены и обрезаны выступающие анкерные точки.
15.4. Демонтированные элементы перевезены в п. Хужир, ул. Байкальскаяя, 50. 
15.5. Рабочая зона освобождена от материалов и отходов, образовавшихся в результате выполнения работ.
16. Подтверждение соответствия требованиям
16.1. В составе предложения Подрядчик предоставляет краткую информацию о бригаде, перечень аналогичных объектов, сведения об опыте высотных и канатных работ, информацию о наличии тросового, страховочного и такелажного оборудования, сведения о квалификации ключевых специалистов и подтверждение возможности мобилизации в течение 1 рабочего дня.
16.2. По запросу Заказчика предоставляются документы, подтверждающие заявленный опыт и квалификацию.

Заместитель директора по общим вопросам 					                      А.М. Верещагин
