Описание объекта закупки
на поставку комплекта усилителя связи 
1. Наименование, описание и количество объекта закупки
	№ п.п
	Позиции по ОКПД2, КТРУ
	Наименование объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	26.30.11.122
	Усилитель мобильного интернета
QMO -234 Модем с поддержкой 2G/3G/4G (внешнее исполнение), Wi-Fi  роутер 300 мб/с 802.11 n в комплекте, POE питание внешнего блока, блок питания в комплекте
	Комплект (шт.)
	2



2. Основные характеристики объекта закупки
	№ п.п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ

	
	Модуль
	Leadcore LC1761 2G/3G/4G
	—

	
	Материнская плата
	Qualcomm Atheros 9341
	—

	
	Операционная система
	Linux 3.0
	—

	
	Базовый режим работы
	TDD-LTE/LTE-FDD, GSM
	—

	
	Частоты LTE
	BAND3/BAND7/BAND8/BAND38/BAND39/BAND40/BAND41/BAND42
	—

	
	Скорость передачи данных
	Кабель категории не хуже 4-й
скорость скачивания: не менее 150 Мбит/с
скорость отдачи: не менее 50 Мбит/с
	Мбит/с

	
	Мощность передатчика
	23 дБм
	дБм

	
	Антенна
	Пластинчатая направленная антенна, усиление не менее 12 дБи
	дБи

	
	Технология доступа
	TD-LTE/TD-SCDMA (HSUPA, HSDPA)/GGE (GSM/GPRS/EGPRS)
	—

	
	Поддерживаемые частоты
	GGE: 900/1800 МГц
TD-SCDMA: Band 34/39
TD-LTE: band 38/39/40/41/42
FD-LTE: band 3/7/8
	—

	
	Возможности доступа
	TD-LTE: версия R9, двухпоточная, поддержка Категории 4: загрузка 150 Мбит/с, выгрузка 50 Мбит/с, поддержка полос 10/15/20 МГц, загрузка 2×2 SU-MIMO
TD-SCDMA HSDPA: категория 15, макс. скорость загрузки 2,8 Мбит/с
TD-SCDMA HSUPA: категория 6, макс. скорость выгрузки 2,2 Мбит/с
GGE: стандарт R4 с поддержкой совместной работы с R9
GPRS: класс 12, макс. скорость передачи данных 85,6 кбит/с
EDGE: класс 12, макс. скорость передачи данных 236,8 кбит/с
	—

	СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	Сетевые протоколы
	PPPoE, DHCP-клиент/сервер, NAT, NTP, DNS-клиент
	—

	
	Набор соединения
	Поддержка ручного набора, автоматического набора, набора PPPoE
	—

	
	SIM-карта
	Поддержка 2 видов SIM/USIM-карт 1,8 В/3 В, поддержка карт шифрования, блокировки карты и функции блокировки по PIN-коду
	В

	УПРАВЛЕНИЕ

	
	Удалённое управление
	HTTPS, SSL 3.0, SNMP
	—

	ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

	
	Функции безопасности
	Поддержка фильтрации на основании портов, IP-адресов, MAC-адресов, URL-адресов, привязка MAC-адресов
	—

	
	Управление скоростью передачи данных
	Поддержка ограничения скорости загрузки/выгрузки, ограничение скорости для портов
	—

	АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	LAN/WAN
	RJ 45
	—

	
	Электропитание
	15 В пост. тока при 500 мА, питание по кабелю категории 5 (PoE)
	В / мА

	
	Потребляемая мощность
	3,2 Вт
	Вт

	
	Индикаторы
	Индикатор питания, индикатор сетевой активности, индикатор локальной сети
	—

	
	Пыле- и влагонепроницаемость
	IP65
	—

	ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	Рабочая температура
	от −40 °С до +60 °С
	°C

	
	Температура хранения
	от −40 °С до +85 °С
	°C

	
	Влажность
	Не более 95 %
	%

	
	Стационарная установка
	U-образный зажим для крепления на столбе, диаметр столба 35–55 мм
	мм

	
	Габаритные размеры
	Не менее252×142×50 мм
	мм

	
	Масса
	Не менее 580 г
	г

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WI-FI-РОУТЕРА

	
	Режим Wi-Fi
	Частота 2,4 ГГц (2,4000–2,4835 ГГц), поддержка стандартов 802.11b/g/n, антенна 2×2
	ГГц

	
	Операционная система
	Linux 3.0
	—

	
	Комплект поставки
	Внешний блок (усилитель) с Wi-Fi роутером, скорость 300 Мбит/с, стандарт 802.11n — в комплекте
POE-питание внешнего блока — в комплекте
Блок питания — в комплекте
	—




Ответственный исполнитель :  Чижов И. М. _____________________
						
