ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электроинструментов 
К контракту по закупочной сессии № 

Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения:

	№ п/п
	Наименование

товара,
ОКПД2
	Характеристика
	Кол-во, штук
	Цена за единицу (руб.)
	Стоимость (руб.)

	11
	Шуруповерт аккумуляторный
ОКПД2: 25.73.30.182
	Тип двигателя – безщеточный. 
Max крутящий момент –  не менее 50 Нм. 
Мягк.вращ. момент – не менее 27 Нм.

Жестк. вращ. момент – не менее 50 Нм.

Тип аккумулятора - Li-Ion. 
Емкость аккумулятора - нет А*ч. Напряжение аккумулятора – не менее 18В. 
Размер зажимаемой оснастки - 1.5-13 мм. Мах диаметр сверления (дерево) – не менее 38мм. 
Max диаметр сверления (металл) – не менее 18мм. 
Наличие реверса – да. 
Наличие подсветки – да. 
Частота вращения шпинделя – не менее 1900об/мин. 
Число ступеней крутящего момента – не мене 20+1. 
Зарядное устройство в комплекте – да.

Количество аккумуляторов в комплекте – не менее 2шт. 
Вес нетто – не менее 1,7 кг.
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	22
	Шуруповерт аккумуляторный
ОКПД2:
25.73.30.182
	Тип двигателя – щеточный. 
Max крутящий момент –  не менее 24Нм. Мягк.вращ. момент – не менее 14 Нм. Жестк. вращ. момент – не менее 24 Нм. Тип аккумулятора - Li-Ion. 
Емкость аккумулятора – 1,3 А*ч. Напряжение аккумулятора – не менее 10,8В. 
Наличие удара – нет. 
Наличие реверса – да. 
Наличие подсветки – да. 
Тормоз двигателя – есть. 
Тип патрона – быстрозажимной. Блокировка шпинделя – да. 
Размер зажимаемой остастки – 0,8 – 10мм. Число скоростей – не менее 2. 
Частота вращения шпинделя – 1 скорость: 350, 2 скорость:1300об/мин. Максимальная частота вращения шпинделя- не менее 1300 об/мин. 
Мах диаметр сверления (дерево) – не менее 21мм. 
Max диаметр сверления (металл) – не менее 10мм. 
Число ступеней крутящего момента – не мене 18+1. 
Зарядное устройство в комплекте – да. 
Вес нетто – не менее 1,0 кг.
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	33
	Шлифмашина
ОКПД2:
28.93.13.132
	Напряжение – не менее 220В. 
Мощность – не менее 720В. 
Тип двигателя – щёточный. 
Диаметр диска – 125мм. 
Посадочный диаметр - 22,2мм. 
Число оборотов – 11000об/мин. 
Кнопка фиксации пуска – да. 
Защита от преднамеренного пуска – да. Работа по бетону( камню) – да. 
Длина кабеля – 2,5м. 
Плавный пуск – да. 
Длина инструмента –  не менее 266мм. Вес нетто – не менее 2,7 кг.
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1. Требование к товару




1.1. Все поставляемые товары должны удовлетворять требованиям, указанным в «Руководстве по эксплуатации».   

1.2. Все поставляемые товары должны быть комплектными, новыми, ранее не эксплуатировавшимися, в том числе и в демонстрационных целях, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, сертифицированными и обеспеченными гарантийными талонами сервисных центров производителя, ввезенными по официальным каналам поставок производителя. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без видимых дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, в случаях определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Товар должен быть заводского производства. Все механизмы товара должны быть работоспособны, наполнение товара должно обеспечивать соответствующие его применения. 

Товар должен соответствовать обязательным требованиям, установленным на территории Российской Федерации, а также иметь необходимые сертификаты, в случаях установленных для данного вида товара. Заверенные в установленном порядке копии таких сертификатов должны передаваться на каждую партию товара одновременно с ее передачей Заказчику. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать по качеству, комплектности, техническим условиям, установленным изготовителем. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению. В поставляемом товаре не должны применяться технические решения и продукты, использование которых приводило бы к нарушению авторских прав третьих лиц.


1.4. Товар должен иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, а также наименований и типов устройств, для использования в которых она предназначена.

Корпус изделия (товара) не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Пластмассовые и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию в настоящем или будущем. Контакты электрических цепей не должны быть деформированы, на их поверхности не должно быть признаков окисления, загрязнения, дефектов покрытия. Подвижные элементы изделия должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. Товар не должен является контрафактным.


2. Упаковка и маркировка


2.1. Товар должен быть упакована в оригинальную упаковку с определенным образом наклеенной фирменной голограммой, если предусмотрено производителем.


Качество внутренней упаковки и герметизации: товар внутри должен быть упакован в неповрежденную упаковку, предохраняющую товар от повреждения и от воздействия влаги. Товар должен быть загерметезирован способом, исключающим  его повреждение. 


Упаковка не должна быть повреждена и деформирована, не должна иметь внешний вид повторно использованной упаковки. 


Упаковка не должна иметь внешний вид скопированной упаковки или белые коробки без надписей.


Коробка должна иметь надписи на упаковке и вкладышах на русском языке. 


2.2. На корпусе товара должна присутствовать маркировка производителя с указанием необходимой идентифицирующей информации в случаях установленных заводом изготовителем


2.3. Во избежание недоразумений при возврате поставляемого товара, Исполнитель должен промаркировать каждую упаковку своим логотипом, либо своей печатью.


Упаковка и маркировка товара, а также отгрузка товара, транспортирование и хранение должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, указанных в Техническом задании, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. 


Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.


Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.


Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества товара и должны быть изготовлены из материалов, безопасных для контакта с человеком. Дата изготовления товара (срок годности) должна быть отчетливо видна на упаковке товара, либо быть отражена в товаросопроводительных документах.

Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка соответствующего вида товара в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте, данного вида при соблюдении гигиенических требований и температурного режима.


3. Сертификация


3.1. На все товары, предлагаемые к поставке, должны иметься сертификаты происхождения в случаях установленных действующим законодательством РФ для данного вида товара.  Копии сертификатов должны быть представлены при поставке при наличии их на данный вид товара.


3.2. В случае, если нормативно-правовыми актами РФ установлено такое требование, товары, предлагаемые к поставке, должны иметь гигиенические сертификаты Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Копии сертификатов должны быть представлены на момент поставки.


3.3. Весь товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что при поставке должно быть подтверждено сертификатами соответствия.


4. Техническая документация


Все товары должны быть обеспечены следующей документацией:

· подробная спецификация;

· условия гарантии;

· описание продукции на русском языке;

· иные документы.


5. Поставка, приемка и гарантийное обслуживание.

5.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в адрес государственного заказчика: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 14, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта средствами и силами Поставщика.


Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

-счет;

-счет – фактуру

-товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

       -документ, подтверждающий качество товара, оформленный предприятием-изготовителем, или его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии).

5.2. Приемка товара осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара соответствующему Заказчику и состоит в проверке переданных Поставщиком товара (по количеству, качеству, иным, предусмотренным настоящим Контрактом характеристикам) и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 


При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, ассортименту, а также визуально оценивает состояние и качество внешней упаковки товара. 


При передаче товара Заказчику Поставщик обязан предоставить соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность товара и передать Заказчику инструкции по использованию, а также другую сопроводительную документацию, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и др., а также информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю. Отсутствие у поставщика указанных документов может являться основанием для отказа в приемке товара. В случае отказа Заказчика от приемки товара по данному основанию, товар считается непоставленным Поставщиком и Заказчик вправе применить меры ответственности за просрочку поставки товара, предусмотренные Государственным контрактом. 

Одновременно с приемкой товара по качеству и количеству производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям государственных стандартов, технических условий, условий настоящего Контракта.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.4. В случае обнаружения заказчиком несоответствия товара и документов, подтверждающих качество товара, условиям Контракта, в том числе требованиям к количеству товара, комплектности, упаковке, качеству и безопасности товара, выявления механических дефектов и повреждений товара, Заказчик приостанавливает приемку товара, составляет в произвольной форме в 2-х экземплярах (экземпляр (Поставщика), экземпляр (Заказчика) мотивированный отказ от приемки товара и подписания Акта приема-передачи товара  (далее – мотивированный отказ от приемки товара) с перечнем выявленных недостатков, препятствующих приемке.
Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки товара устраняет нарушения, указанные в мотивированном отказе от приемки товара, в том числе путем замены товара ненадлежащего качества, восполнения недопоставки товара.

В случае, когда товар, не соответствующий требованиям Контракта, подлежит возврату, Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней после получения мотивированного отказа с указанием о возврате товара, обязан забрать такой товар.

После устранения недостатков, послуживших основанием для мотивированного отказа от приемки товара и подписания Акта приема-передачи товара, Поставщик и Заказчик осуществляют приемку товара (включая повторное проведение Заказчиком экспертизы), и подписывают Акт приема-передачи товара.


5.5. Гарантийный срок  эксплуатации должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяца с даты поставки товара или в пределах  ресурса, установленного заводом-изготовителем.


5.6. Поставщик должен выполнять гарантийное обслуживание поставляемых товаров без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается:

а) замена поставленного товара при обнаружении его неподлинности, брака, использования до поставки товара Заказчику, нарушения других требований к качеству поставляемого товара (что должно быть подтверждено актом независимой экспертизы);

б) восстановление работоспособности оргтехники, при выходе ее из строя по причине использования данного бракованного товара (что должно быть подтверждено актом независимой экспертизы).


5.7. Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем порядке: 

а) замена бракованного товара осуществляется за счет Поставщика. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет;

б) время реакции Поставщика на заявку Заказчика о наступлении гарантийного случая по поставленным товарам составляет не более одного рабочего дня;

в) Поставщик обеспечивает устранение недостатков или замену товара, в пределах гарантийного срока, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки;

г) при причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком;


6. Безопасность


Все изделия (товар) не должны содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека.
Безопасность окружающих при использовании: все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории РФ.


7. Цена и порядок оплаты товара. 


Цена Контракта включает общую стоимость всего товара, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Государственному Контракту, тары и упаковки, а также погрузочных и разгрузочных работ, всех расходов по поставке до места назначения Государственного заказчика, транспортных расходов, страхованию, предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с отгрузкой товара.

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке товара.


8. Срок действия контракта с момента заключения по 21.12.2026.
