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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей
(характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя
(характеристики)

	1 
	Станок токарный металлообрабатывающий
ОКПД 2: 28.41.21.000
КТРУ: 28.41.21.000-00000004
	Штука
	1

	1.1 
	Уровень автоматизации
	–
	Ручное управление

	1.2 
	Тип конструкции
	–
	Винторезный

	1.3 
	Тип по количеству шпинделей
	–
	Одношпиндельный

	1.4 
	Класс точности
	–
	Н

	1.5 
	Степень специализации
	–
	Универсальный

	1.6 
	Тип расположения станины
	–
	Горизонтальная

	1.7 
	Мощность
	Киловатт
	< 1

	1.8 
	Масса станка
	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
	< 0.5

	1.9 
	Максимальная частота вращения шпинделя
	Оборот в минуту
	≥ 2000 и < 3000

	1.10 
	Минимальная частота вращения шпинделя
	Оборот в минуту
	≥ 30 и < 50

	1.11 
	Максимальное расстояние между центрами
	Миллиметр
	≥ 350 и < 500

	1.12 
	Максимальный диаметр обработки над станиной
	Миллиметр
	≥ 200 и < 250

	1.13 
	Длина станка
	Миллиметр
	< 1000

	1.14 
	Ширина станка
	Миллиметр
	< 1000

	1.15 
	Высота станка
	Миллиметр
	< 1000

	1.16 
	Рабочее напряжение
	Вольт
	230

	1.17 
	Реверсное вращение шпинделя
	–
	Да

	1.18 
	Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости
	–
	Нет

	1.19 
	Комплектация
	–
	Станок – 1 шт.; четырёхпозиционный резцедержатель – 1 шт.; комплект сменных шестерён (металл) – 1 компл.; не вращающийся центр MT-2 – 1 шт.; трёхкулачковый патрон Ø100 мм – 1 шт.; комплект прямых и обратных кулачков – 1 компл.; принадлежности для монтажа – 1 компл.; регулятор скорости вращения с цифровой индикацией – 1 шт.; защитный экран патрона с концевиком – 1 шт.; защита ходового вала – 1 шт.; задний защитный фартук – 1 шт.; инструкция по эксплуатации – 1 шт.; стол-подставка – 1шт.

	2
	Станок фрезерный металлообрабатывающий
ОКПД 2: 28.41.22.130
КТРУ: 28.41.22.130-00000003
	Штука
	1

	2.1 
	Уровень автоматизации
	–
	Полуавтоматическое управление

	2.2 
	Конструкция
	–
	Горизонтальный сверлильно-фрезерный

	2.3 
	Класс точности
	–
	Н

	2.4 
	Мощность
	Киловатт
	≥ 0.5 и < 1

	2.5 
	Масса станка
	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
	≤ 0.5

	2.6 
	Максимальная частота вращения шпинделя
	Оборот в минуту
	≥ 2000 и < 3000

	2.7 
	Минимальная частота вращения шпинделя
	Оборот в минуту
	≥ 50 и < 75

	2.8 
	Длина станка
	Миллиметр
	< 1000

	2.9 
	Ширина станка
	Миллиметр
	< 1000

	2.10 
	Высота станка
	Миллиметр
	< 1000

	2.11 
	Ширина обработки изделия
	Миллиметр
	< 500

	2.12 
	Количество скоростей
	Штука
	> 10

	2.13 
	Напряжение сети
	В
	≥ 230

	2.14 
	Тип двигателя
	–
	Коллекторный

	2.15 
	Мощность двигателя
	кВт
	≥ 0,9

	2.16 
	Цифровая индикация частоты вращения
	–
	Да

	2.17 
	Цифровая индикация глубины сверления
	–
	Да

	2.18 
	Правое/левое вращение шпинделя
	–
	Да

	2.19 
	Комплектация
	–
	Сверлильный патрон 13 мм с оправкой и ключом – 1 компл.; пульт управления с цифровым табло – 1 шт.; защитный экран патрона с микровыключателем – 1 шт.; инструмент для обслуживания – 1 компл.; инструкция по эксплуатации – 1 шт.; деталировка – 1 шт.


Требования к упаковке и маркировке
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от повреждений при транспортировке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка каждой единицы тары должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству
Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт).
Стоимость товара включает все расходы на доставку и разгрузку по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. аудитории 2700–2705 и аудитория 3517(8 этаж без лифта) Телефон: (4212) 407-072 или 89841707709, Макаров Иван Александрович.
Доставка товара производится силами Поставщика.
Требования к энергоэффективности
Класс энергетической эффективности поставляемого товара должен соответствовать действующему законодательству.
Требования к гарантии
Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приёмке.


	Примечание:
	Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.


