Техническое задание на масла и технические жидкости
	№ п/п
	Наименова
ние продукции
	Технические требования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Незамерзающая жидкость


	Соответствие установленному ГОСТу 28084-89

Жидкости охлаждающие низкозамерзающие

Массовая доля метанола, % - 0

Температура кипения, 0С – 189

Температура вспышки, 0С – 95

Плотность при 20 0С – 1,1004

Температура кристаллизации -30 0С

Состав: изопропиловый спирт, вода умягченная, моющие компоненты, отдушка, краситель, поверхностно – активные вещества.

Наличие санитарно – эпидемиологического заключения или гигиенического сертификата на продукцию.

Объем упаковки не более 5 л

ОКПД2 20.59.43.120. Антифризы

ОКВЭД2 20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов.
	л
	300

	2
	Антифриз зеленый Felix Prolonger
(эквивалент не рассматривается)
	Тип состава – гибридный

Температура кипения, С – 110

Индекс допуска VAG – G-11

Концентрат – нет

Цвет – зеленый

Температура замерзания, С - -45
Допуски - ASTM D3306 / ASTM D4985 / SAE J 1034 / 
BS 6580
ГОСТ 28084-89

ОКПД2 20.59.43.120 Антифризы
	кг
	50

	3
	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40
	Плотность при 15 °С, кг/м3 861 

Вязкость кинематическая при 100 °С, 14,3 

Индекс вязкости ГОСТ 25371 157

Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с 350 

Испаряемость по методу Ноака, % 8,6 

Температура вспышки в открытом тигле, °С 236 

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 11,5 

Температура застывания, °С –44

ОКПД2 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)
	л
	80

	4
	Моторное масло ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 синтетическое API SN 4 л

	Тип базового масла


синтетика

Вязкость по SAE


5W30

Классификация по API


SN
Классификация по ACEA

C3

Кинематическая вязкость при 100°C        11.74

Динамическая вязкость

              4680

Динамическая вязкость MRV

14200

Индекс вязкости


              183
Щелочное число


7.2
Сульфатная зольность

              0.8
Плотность при 15°C


846

Температура вспышки


227

               Температура застывания

              -41

ОКПД2 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)
	
	8

	5
	Gazpromneft Hydraulic HVLP 46
(эквивалент не рассматривается)
	Индекс вязкости: высокий (142–155), что обеспечивает стабильную работу при перепадах температур.

Температура застывания:                                от −41°Cдо −45°C

Температура вспышки:                                      226–232°C

Плотность при 𝟐𝟎°𝐂:                                           880кг/м3

Кинематическая вязкость при 𝟒𝟎°𝐂                  46мм2/с

окпд2 19.20.29.130
	
	40

	6
	Охлаждающая жидкость Тосол Felix
-45

(эквивалент не рассматривается)
	Охлаждающая жидкость должна быть изготовлена из высококачественного моноэтиленгликоля и соответствует международным стандартам ASTM D3306, SAE J1034.

Соответствие ГОСТ 33591-2015
«Жидкости охлаждающие на основе гликолей для автомобилей с легкими условиями эксплуатации»

Внешний вид - Прозрачная окрашенная однородная жидкость без механических примесей голубого цвета. 

Плотность, при 20°C, г/см3 – в пределах не менее 1,071

Температура кипения при давлении 101,3 кПа°C, не ниже- 108
Температура начала кристаллизации, °C не выше – 40

 Температура замерзания °C не выше – 45

Коррозионное воздействие на металлы (изменение массы образца металла при температуре (88± 2) °C, в течении 336ч) г/м2 сут., не более:
- медь - 0,1
- латунь – 0,1
- припой – 0,2
- алюминий – 0,1
- чугун – 0,1
- сталь – 0,1
Вспениваемость:
объем пены через 5 мин при 88°C, см3, не более – 30

время исчезновения пены, с, не более – 3

Водородный показатель (pH) при 200С, в пределах – 7,5-11,0

Щелочность   см3, не менее – 10

Объем упаковки не более 10 кг

ОКПД2 20.59.41.000 Материалы смазочные

ОКВЭД2 20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов.


	кг
	100


Технические требования к товару:

1) Товар должен быть сертифицирован и соответствовать требованиям, заявленным в сертификатах качества или паспортах качества, предоставленных участником при исполнении договора;

2) Поставщик обязан заявить гарантии качества на товар и возможность замены при выявлении претензий к качеству.

3) После получения уведомления Поставщик в течение 5 дней проводит замену бракованного Товара или его части без расхода со стороны Заказчика.

4) Гарантийный срок (гарантия качества) на Товар не менее 12 месяцев с момента поставки.

