	№
п\п
	Наименование
	Технические характеристики.
	Состав системы

	1
	Гардеробная система хранения
	• Тип конструкции - модульная настенная гардеробная система.
• Предусмотреть возможность изменения высоты расположения полок, корзин и штанг.
• Основной материал элементов - сталь с защитно-декоративным покрытием.
• Цвет – Серый.
• Крепление - к стенам помещения посредством несущих направляющих и вертикальных
стоек.
[bookmark: _GoBack]• Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасную эксплуатацию при
предусмотренной производителем нагрузке.
• Края должны быть обработаны, без острых выступающих элементов.
• Плавное свободное выдвижение. 
• Конструкция должна исключать самопроизвольное выпадение элемента.
После завершения монтажа система хранения должна представлять собой полностью готовую к эксплуатации конструкцию. Все элементы должны быть надёжно закреплены, расположены ровно, без перекосов, люфтов, острых выступающих частей и повреждений защитно-декоративного покрытия

	Несущий рельс 1350 мм Серый 1шт.; 
Несущий рельс 1020 мм Серый 1 шт.; 
Навесная направляющая 2300 мм Серый 10 шт.; 
Несущий рельс 1950 мм Серый 1 шт.; 
Несущий рельс 813 мм Серый 1 шт.; 
Полка проволочная 405х607 мм. Серый 27 шт.; 
Кронштейн 420 мм Серый 79 шт.: Обувница выдвижная 2-х ярусная 570х430 мм. Серый 8 шт.; Обувница выдвижная 2-х ярусная 440х430 мм. Серый 4 шт.; 
Рамка выдвижная металлическая 595х430 мм. 14 шт.; 
Корзина 580х427х80 мм. Серый 14 шт.; 
Штанга 3000 мм Хром 1 шт.;  Крючок для штанги 25 мм Серый 8 шт.;  
Штанга 1255 мм. Хром 1 шт.; Заглушка штанги 25 мм. Хром 4 шт.;  
Декоративная заглушка кронштейна правая 420 мм Серый 26 шт.; 
 Декоративная заглушка кронштейна левая 420 мм Серый 26 шт.

	2
	Гардеробная система хранения
	• Тип конструкции - модульная настенная гардеробная система.
• Предусмотреть возможность изменения высоты расположения полок, корзин и штанг.
• Основной материал элементов - сталь с защитно-декоративным покрытием.
• Цвет – Серый.
• Крепление - к стенам помещения посредством несущих направляющих и вертикальных
стоек.
• Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасную эксплуатацию при
предусмотренной производителем нагрузке.
• Края должны быть обработаны, без острых выступающих элементов. 
• Плавное свободное выдвижение. 
• Конструкция должна исключать самопроизвольное выпадение элемента.
После завершения монтажа система хранения должна представлять собой полностью готовую к эксплуатации конструкцию. Все элементы должны быть надёжно закреплены, расположены ровно, без перекосов, люфтов, острых выступающих частей и повреждений защитно-декоративного покрытия


	Несущий рельс 1350 мм Серый 1 шт.; 
Несущий рельс 813 мм Серый 1 шт.; 
Навесная направляющая 2300 мм Серый  5 шт.; 
Полка проволочная 405х607 мм Серый 14 шт.; 
Кронштейн 420 мм Серый 54 шт.; Несущий рельс 1950 мм Серый 1 шт.; 
Навесная направляющая 900 мм Серый 3 шт.; 
Полка проволочная 405х900 мм Серый 4 шт.; 
Обувница выдвижная 2-х ярусная 570х430 мм Серый 8 шт.;
 Рамка выдвижная металлическая 595х430 мм Серый 7 шт.; 
Корзина 580х427х80 мм Серый 7 шт.;   
Штанга 3000 мм Хром 1 шт.; Крючок для штанги 25 мм Серый 3 шт.; 
Заглушка штанги 25 мм Хром  2 шт.;  
Декоративная заглушка кронштейна левая 420 мм Серый  21 шт.;  
Декоративная заглушка кронштейна правая 420 мм Серый  21 шт.




№


 


п


\


п


 


Наименование


 


Технические характеристики.


 


Состав системы


 


1


 


Гардеробная 


система 


хранения


 


• Тип конструкции 


-


 


модульная настенная гардеробная система.


 


• Предусмотреть возможность изменения высоты расположения полок, корзин и 


штанг.


 


• Основной материал элементов 


-


 


сталь с защитно


-


декоративным покрытием.


 


• Цвет 


–


 


Сер


ый.


 


• Крепление 


-


 


к стенам помещения посредством несущих направляющих и 


вертикальных


 


стоек.


 


• Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасную эксплуатацию 


при


 


предусмотренной производителем нагрузке


.


 


• Края должны быть обработаны, без острых выст


упающих элементов.


 


• Плавное свободное выдвижение. 


 


• Конструкция должна исключать самопроизвольное выпадение элемента.


 


После завершения монтажа система хранения должна представлять собой 


полностью готовую к эксплуатации конструкцию. Все элементы должны 


бы


ть надёжно закреплены, расположены ровно, без перекосов, люфтов, острых 


выступающих частей и повреждений защитно


-


декоративного покрытия


 


 


Несущий рельс 1350 мм Серый 1шт.; 


 


Несущий рельс 1020 мм Серый 1


 


шт


.


; 


 


Навесная направляющая 2300 мм Серый 10 шт


.


; 


 


Нес


ущий рельс 1950 мм Серый 1 шт


.


; 


 


Несущий рельс 813 мм Серый 1 шт


.


; 


 


Полка проволочная 405х607 мм. Серый


 


27 шт.


; 


 


Кронштейн 420 мм Серый


 


79 шт.


: Обувница выдвижная 2


-


х 


ярусная 570х430 мм


.


 


Серый 


8 шт.; 


Обувница выдвижная 2


-


х 


ярусная 440х430 мм


.


 


Серый


 


4 шт.


; 


 


Рамка выдвижная мет


аллическая


 


595х430 мм.


 


14 шт.


; 


 


Корзина 580х427х80 мм


.


 


Серый


 


14 шт.


; 


 


Штанга 3000 мм Хром 


1 шт.;  


Крючок для штанги 25 мм Серый 


8 шт.;  


 


Штанга 1255 мм. 


Хром 


1 шт.; 


Заглушка штанги 25 мм


.


 


Хром


 


4 


шт.; 


 


 


Декоративная заглушка кронштейна п


р


авая


 


420 мм Серый


 


26 


шт.; 


 


 


Декоративная заглушка кронштейна лев


ая


 


420 мм Серый


 


26 шт.


 


2


 


Гардеробная 


система 


хранения


 


• Тип конструкции 


-


 


модульная настенная гардеробная система.


 


• Предусмотреть возможность изменения высоты расположения п


олок, корзин и 


штанг.


 


• Основной материал элементов 


-


 


сталь с защитно


-


декоративным покрытием.


 


• Цвет 


–


 


Серый.


 


• Крепление 


-


 


к стенам помещения посредством несущих направляющих и 


вертикальных


 


стоек.


 


• Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасну


ю эксплуатацию 


при


 


предусмотренной производителем нагрузке


.


 


• Края должны быть обработаны, без острых выступающих элементов.


 


 


• Плавное свободное выдвижение. 


 


• Конструкция должна исключать самопроизвольное выпадение элемента.


 


После завершения монтажа сист


ема хранения должна представлять собой 


полностью готовую к эксплуатации конструкцию. Все элементы должны 


быть надёжно закреплены, расположены ровно, без перекосов, люфтов, острых 


выступающих частей и повреждений защитно


-


декоративного покрытия


 


 


 


Несущий рел


ьс 1350 мм Серый 1 шт.; 


 


Несущий рельс 813 мм Серый 1 шт.; 


 


Навесная направляющая 2300 мм Серый  5 шт.; 


 


Полка проволочная 405х607 мм Серый 14 шт.; 


 


Кронштейн 420 мм Серый 54 шт.; Несущий рельс 1950 мм Серый 


1 шт.; 


 


Навесная направляющая 900 мм Серый 3 шт.


; 


 


Полка проволочная 405х900 мм Серый 4 шт.; 


 


Обувница выдвижная 2


-


х ярусная 570х430 мм Серый 8 шт.;


 


 


Рамка выдвижная металлическая 595х430 мм Серый 7 шт.; 


 


Корзина 580х427х80 мм Серый 7 шт.;   


 


Штанга 3000 мм Хром 1 шт.; Крючок для штанги 25 мм Серый 3 


шт


.; 


 


Заглушка штанги 25 мм Хром  2 шт.;  


 


Декоративная заглушка кронштейна левая 420 мм Серый  21 шт.;  


 


Декоративная заглушка кронштейна правая 420 мм Серый  21 шт.


 


 




№   п \ п  Наименование  Технические характеристики.  Состав системы  

1  Гардеробная  система  хранения  • Тип конструкции  -   модульная настенная гардеробная система.   • Предусмотреть возможность изменения высоты расположения полок, корзин и  штанг.   • Основной материал элементов  -   сталь с защитно - декоративным покрытием.   • Цвет  –   Сер ый.   • Крепление  -   к стенам помещения посредством несущих направляющих и  вертикальных   стоек.   • Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасную эксплуатацию  при   предусмотренной производителем нагрузке .   • Края должны быть обработаны, без острых выст упающих элементов.   • Плавное свободное выдвижение.    • Конструкция должна исключать самопроизвольное выпадение элемента.   После завершения монтажа система хранения должна представлять собой  полностью готовую к эксплуатации конструкцию. Все элементы должны  бы ть надёжно закреплены, расположены ровно, без перекосов, люфтов, острых  выступающих частей и повреждений защитно - декоративного покрытия    Несущий рельс 1350 мм Серый 1шт.;    Несущий рельс 1020 мм Серый 1   шт . ;    Навесная направляющая 2300 мм Серый 10 шт . ;    Нес ущий рельс 1950 мм Серый 1 шт . ;    Несущий рельс 813 мм Серый 1 шт . ;    Полка проволочная 405х607 мм. Серый   27 шт. ;    Кронштейн 420 мм Серый   79 шт. : Обувница выдвижная 2 - х  ярусная 570х430 мм .   Серый  8 шт.;  Обувница выдвижная 2 - х  ярусная 440х430 мм .   Серый   4 шт. ;    Рамка выдвижная мет аллическая   595х430 мм.   14 шт. ;    Корзина 580х427х80 мм .   Серый   14 шт. ;    Штанга 3000 мм Хром  1 шт.;   Крючок для штанги 25 мм Серый  8 шт.;     Штанга 1255 мм.  Хром  1 шт.;  Заглушка штанги 25 мм .   Хром   4  шт.;      Декоративная заглушка кронштейна п р авая   420 мм Серый   26  шт.;      Декоративная заглушка кронштейна лев ая   420 мм Серый   26 шт.  

2  Гардеробная  система  хранения  • Тип конструкции  -   модульная настенная гардеробная система.   • Предусмотреть возможность изменения высоты расположения п олок, корзин и  штанг.   • Основной материал элементов  -   сталь с защитно - декоративным покрытием.   • Цвет  –   Серый.   • Крепление  -   к стенам помещения посредством несущих направляющих и  вертикальных   стоек.   • Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасну ю эксплуатацию  при   предусмотренной производителем нагрузке .   • Края должны быть обработаны, без острых выступающих элементов.     • Плавное свободное выдвижение.    • Конструкция должна исключать самопроизвольное выпадение элемента.   После завершения монтажа сист ема хранения должна представлять собой  полностью готовую к эксплуатации конструкцию. Все элементы должны  быть надёжно закреплены, расположены ровно, без перекосов, люфтов, острых  выступающих частей и повреждений защитно - декоративного покрытия      Несущий рел ьс 1350 мм Серый 1 шт.;    Несущий рельс 813 мм Серый 1 шт.;    Навесная направляющая 2300 мм Серый  5 шт.;    Полка проволочная 405х607 мм Серый 14 шт.;    Кронштейн 420 мм Серый 54 шт.; Несущий рельс 1950 мм Серый  1 шт.;    Навесная направляющая 900 мм Серый 3 шт. ;    Полка проволочная 405х900 мм Серый 4 шт.;    Обувница выдвижная 2 - х ярусная 570х430 мм Серый 8 шт.;     Рамка выдвижная металлическая 595х430 мм Серый 7 шт.;    Корзина 580х427х80 мм Серый 7 шт.;      Штанга 3000 мм Хром 1 шт.; Крючок для штанги 25 мм Серый 3  шт .;    Заглушка штанги 25 мм Хром  2 шт.;     Декоративная заглушка кронштейна левая 420 мм Серый  21 шт.;     Декоративная заглушка кронштейна правая 420 мм Серый  21 шт.  

 

