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	Стеллаж для сушки посуды - 600х300х1600 (сетки "стаканы"- 4 шт.) Нержавеющая сталь
применяется на профессиональных кухнях.
Особенности:
4 комплекта сеток под стаканы;
двойные гибы по периметру полок;
предусмотрена возможность установки полок и сеток на различном уровне;
сборно-разборная конструкция стеллажей;
шаг перфорации стоек – 50 мм;
толщина стали рамок – 0,8;
универсальность и взаимозаменяемость элементов;
метизы для сборки в комплекте; 
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	Полочный стеллаж Нержавеющая сталь
исполнение стоек – профильная труба;
материал стоек – полимерно-порошковое покрытие/нержавеющая сталь;
материал полок – нержавеющая сталь;
нержавеющее усиление сплошной/перфорированной полки в комплекте;
все метизы упакованы в компактную коробку;
полка фиксируется в стойке;
сборно-разборная конструкция;
высокая скорость сборки;
прочность и высокая несущая способность;
надёжная и компактная упаковка. 

	[image: ]
	Стеллаж производственный перфорированный. Нержавеющая сталь
Разработан для применения в моечных отделах, складских зданиях или помещениях, а
также в холодильных или морозильных камерах для временного или постоянного
размещения посуды, различного используемого при приготовлении пищи инвентаря
или пищевых продуктов.
Особенности:
Стеллаж состоит из вертикальных опор и стальных полок с перфорацией;
Стойки - уголок 40х40 мм из нержавеющей стали AISI 430 с пуклевкой, что придает
дополнительную жесткость конструкции;
Полки из нержавеющей стали AISI 430;
Ребра жесткости из нержавеющей стали Aisi 430 имеют полки шириной 400, 500 и
600 мм;
Конструкция стеллажа позволяет осуществлять быструю сборку и быстрый
демонтаж при перестановке на новое место;
Опоры каркаса имеют возможность производить регулировку горизонтальности
стеллажа;
Стальная конструкция неприхотлива в уходе, способна выдержать распределенную
нагрузку до 100 кг на один ярус.
Характеристики:
Тип полки: перфорированная;
Форма боковых стоек: уголок 40х40 мм;
Толщина стали ножек: 1.5 мм;
Материал полки: нержавеющая сталь AISI 430;
Материал ножек: нержавеющая сталь AISI 430;
Толщина стали полки: 0.8 мм;
Назначение полки: универсальная;
Количество полок: 4 шт;
Усиление полки: ребра жесткости.




[bookmark: _Hlk220319004][bookmark: _Hlk222233931][bookmark: _Hlk222306042]Место поставки: 622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, 
ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области
[bookmark: _Hlk222927032]Поставка осуществляется, силами и за счет Поставщика. 
Сроки поставки: момента подписания контракта в течение 30 рабочих дней, одной партией.


[bookmark: _GoBack]




image1.emf

image2.emf

image3.emf

