	УТВЕРЖДАЮ

	Начальник Главного управления
МЧС России по Тверской области
полковник внутренней службы
__________________________А.А. Уткин «____»________________________2026 г.


УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ
	Заказчик:
	Главное управление МЧС России по Тверской области

	Объект закупки:
	Приобретение электрических товаров для нужд Главного управления МЧС России по Тверской области.

	Стартовая цена: 
	20 906 (Двадцать тысяч девятьсот шесть) рублей 99 копеек

	Источник финансирования:
	Федеральный бюджет

КБК 17703101040190049244 

	Место поставки Товара
	Поставка товара осуществляется за счет и на транспорте Поставщика на склад Заказчика, находящийся по адресу: 170019, г. Тверь, ул. 2-я Серова, д. 30/24, одной партией в рабочие дни с 08-00 до 17-00 (с пн. по чт.), а в пятницу с 08.00 до 15.30

	Срок поставки Товара
	Поставка товара производится в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения Контракта.

	Форма, порядок и срок оплаты: 


	Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика на основании подписанных Заказчиком и Поставщиком, товарной накладной (УПД), счета-фактуры, счета Поставщика и Акта приемки Товара по рекомендуемой форме (приложение №2 к Контракту) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки Товара по рекомендуемой форме (приложение №2 к Контракту). При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

	Характеристики товара

	№

Наименование товара

ОКПД2
Характеристика

Ед.
изм.

Кол-во

1.

Прожектор светодиодный «Topfort»
или эквивалент

27.40.33.130
Цоколь: LED

Тип прожектора: бытовой

Мощность: не менее 100 Вт

Цветовая температура: не менее 6500К

Цвет свечения: холодный белый

Световой поток: не менее 8500 лм

Световая отдача:  не менее 85 лм/Вт
Индекс цветопередачи:  не менее 80 Ra
Класс защиты:  IP65

Тип питания: сеть

Диапазон входного напряжения: 200-260 В

Коэффициент мощности: 0.9

Способ монтажа: накладной

Количество светодиодов: не менее 120  шт.

Тип светодиода: SMD

Кривая света: Д

Тип управления: выключатель

Материал корпуса: алюминий

Цвет корпуса: чёрный

Материал рассеивателя: стекло

Форма: прямоугольная

Особенности: защита от перегрева и перепада напряжения

Диапазон рабочих температур, от -40 до +50 °C

Срок службы: не менее 40000 ч

Длина: не менее 195 мм

Высота: не менее 130 мм

Толщина: не менее 36 мм
шт.

10

2
Выключатель «IEK» или эквивалент
27.33.13.190
Тип: выключатель автоматический

Конструкция: модульный

Вид расцепителя: электромагнитный (МО), 

тепловой (ТО)

Номинальный ток: не менее 16 А

Количество полюсов: не менее 1

Время-токовая характеристика: C

Номинальная отключающая способность: не менее 4.5 кА

Количество модулей DIN: 1

Способ монтажа: на DIN-рейку

Номинальное напряжение: 230/400  В

Тип тока: переменный (AC)/постоянный (DC)

Сечение жилы кабеля: 25 (мм2)

Рабочая частота: не менее 50  ГГц

Степень пылевлагозащиты: IP20

Климатическое исполнение: УХЛ4

Высота: не менее 79 мм

Глубина: не менее 73.6 мм

Ширина: не менее 17.8 мм
шт.
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Выключатель «IEK» или эквивалент
27.33.13.190
Тип: выключатель автоматический

Конструкция: модульный

Вид расцепителя: электромагнитный (МО), 

тепловой (ТО)

Номинальный ток: не менее 25 А

Количество полюсов: не менее 1

Время-токовая характеристика: C

Номинальная отключающая способность: 4.5 кА

Количество модулей DIN: 1

Способ монтажа: на DIN-рейку

Номинальное напряжение: 230/400  В

Тип тока: переменный (AC)/постоянный (DC)

Сечение жилы кабеля: 25 (мм2)

Рабочая частота: не менее 50  ГГц

Степень пылевлагозащиты: IP20

Климатическое исполнение: УХЛ4

Высота: не менее 79 мм

Глубина: не менее 73.6 мм

Ширина: не менее 17.8 мм
шт.
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Кабель «Альфакабель»

или эквивалент

27.32.13.150
Марка кабеля: ВВГ-Пнг (А)-LS
Количество жил: 3
Сечение жилы кабеля не менее 2,5 мм2 

Длина 50 м

Материал жилы: медь

Тип жилы: 
однопроволочная

Форма кабеля: плоская

Форма жилы: круглая

Материал наружной оболочки: ПВХ

Материал изоляции: 
ПВХ пластикат

Назначение: силовой

Способ монтажа: наружный

Цвет оболочки: черный

Минимальный радиус изгиба: не менее 10 диаметров

Номинальное напряжение не менее 660 Вт

шт. 
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Хомут стяжка «Topfort» или эквивалент
22.29.29.190
Длина:  300  мм

Ширина:  4.8 мм

Материал: нейлон
Цвет: чёрный

Вид: стяжной

Объекты назначения: для кабеля

Формат хомута: 5x300
упак.
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	Требования к поставляемому Товару:
	 Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями законодательства и требованиями, предъявляемыми к товарам, указанным в п.1.1. Контракта. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (паспорта, сертификата и т.п.). Срок гарантии на Товар составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки Товара по рекомендуемой форме (приложение № 2 к Контракту).


СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления материально-технического 
обеспечения Главного управления МЧС России по Тверской области

капитан внутренней службы                                                                                                    Д.С. Калашников
Начальник отделения организации контрактной работы 

(закупочной деятельности) управления 

материально-технического обеспечения 

Главного управления МЧС России по Тверской области

подполковник внутренней службы


                                                                   Д.С. Яковлев
Ведущий юрисконсульт отделения ФПС ГПС 

по юридическому обеспечению юридического отдела

Главного управления МЧС России по Тверской области                                              Р. В. Ульянов
Ведущий инженер отделения организации контрактной работы 

(закупочной деятельности) управления материально-технического 

обеспечения Главного управления МЧС России по Тверской области                               А.А. Смирнова
