Описание объекта закупки (Техническое задание).
«Поставка оборудования для ремонта вышедшего из строя и работающего со сбоями оборудования в составе охранных систем ОТИ ВРГСиС Девятинского Гидроузла
(Закупка 1)».
	Товар (наименование, ОКПД2 или КТРУ)
	Единица измерения
	Количество
	Наименование характеристики
	Значение характеристики, установленное Заказчиком

	1
	Аккумулятор 12В 5Ач BP 5-12
B.B.Battery или эквивалент
окпд 2 - 27.20.22.000
ктру - 27.20.22.000-00000005
	штука
	18,00
	Напряжение номинальное  (Вольт )
	12

	
	
	
	
	Тип
	С регулирующим клапаном и электролитом иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM), С регулирующим клапаном (VRLA).

	
	
	
	
	Тип клеммы
	Плоская ножевая

	
	
	
	
	Расположение клемм
	Вертикальное

	
	
	
	
	Тип по возможности долива воды
	Необслуживаемая

	
	
	
	
	Продолжительность цикла разряда 
(Час )
	20

	
	
	
	
	Емкость номинальная (Ампер-час)
	5,00

	
	
	
	
	Длина общая (Миллиметр )
	90

	
	
	
	
	Ширина общая (Миллиметр )
	70

	
	
	
	
	Высота общая (Миллиметр )
	[bookmark: _GoBack]≥ 101 и ≤106

	
	
	
	
	Состояние поставки
	Залитая электролитом и заряженная

	2
	Электромагнитный замок с герконом ML-295AL или эквивалент  окпд2 - 26.30.50.151
	штука
	6
	Тип	
	Электромагнитный замок с герконом

	
	
	
	
	Сила удержания (кг)
	300

	
	
	
	
	Нагрузка на отрыв (кг)
	300

	
	
	
	
	Материал
	металл

	
	
	
	
	Исполнение
	внешнее/внутреннее

	
	
	
	
	Вес нетто (кг)
	2

	
	
	
	
	Габариты без упаковки (мм)
	253х43х28

	
	
	
	
	Рабочая температура (°С)
	
от -40 до +50

	
	
	
	
	Напряжение (В)
	12/24

	
	
	
	
	Индикатор состояния двери
	да

	3
	Интегрированная система безопасности "Рубеж" Р-08 ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08 СКШС-02 IP20 
окпд2 - 26.30.50.151
	штука
	3,00
	Число Шлейфов Сигнализации
	8

	
	
	
	
	Сопротивление выносного резистора Шлейфов Сигнализации, Ом
	680 ± 5%

	
	
	
	
	Минимальное сопротивление изоляции между проводами Шлейфов Сигнализации, кОм
	20

	
	
	
	
	Линия связи
	Симметричная экранированная витая пара

	
	
	
	
	Максимальная протяженность линии связи с БЦП, м
	1200

	
	
	
	
	Интерфейс связи с БЦП
	RS-485

	
	
	
	
	Максимальное сопротивление проводов ШС, Ом
	150

	
	
	
	
	Напряжение питания от источника постоянного тока, В
	≥ 10 и ≤ 28

	
	
	
	
	Выдача сигнала «Неисправность» при снижении напряжения питания до, В,
	< 9

	
	
	
	
	Ток потребления, мА
	≤ 35

	
	
	
	
	Габаритные размеры, мм:
	165 x 110 x 33

	
	
	
	
	Рабочая температура, °С:
	≥ -10 и ≤ +50

	4
	Интегрированная система безопасности "Рубеж" Р-08 ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08 СКШС-04 IP20 
окпд2 - 26.30.50.151
	штука

	3,00

	Число Шлейфов Сигнализации
	16

	
	
	
	
	Сопротивление выносного резистора Шлейфов Сигнализации, Ом
	≥ 600 и ≤ 800

	
	
	
	
	Минимальное сопротивление изоляции между проводами Шлейфов Сигнализации, кОм
	20

	
	
	
	
	Линия связи
	Симметричная экранированная витая пара

	
	
	
	
	Интерфейс связи с БЦП
	RS-485

	
	
	
	
	Максимальное сопротивление проводов ШС, Ом
	150

	
	
	
	
	Максимальная протяженность линии связи с БЦП, м
	1200

	
	
	
	
	Напряжение питания от источника постоянного тока, В
	≥ 10 и ≤ 28

	
	
	
	
	Выдача сигнала «Неисправность» при снижении напряжения питания до, В,
	< 8,5

	
	
	
	
	Ток потребления, мА
	≤ 40

	
	
	
	
	Габаритные размеры, мм:
	165 x 110 x 33

	
	
	
	
	Рабочая температура, °С:
	≥ -10 и ≤ +50

	5
	Интегрированная система безопасности "Рубеж" Р-08 ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08 ИБП-1200 исп.1 окпд2 - 26.20.40.111
	штука
	1,00
	Напряжение сети переменного тока, В
	220

	
	
	
	
	Выходное напряжение при наличии сети переменного тока, В:
	≥13,0 и ≤13,5

	
	
	
	
	Выходное напряжение при работе от встроенной аккумуляторной батареи, В:
	≥10,0 и ≤13,7

	
	
	
	
	Максимальный ток выхода, А.
	5

	
	
	
	
	Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальной нагрузке, Вт
	≤ 100

	
	
	
	
	Мощность, потребляемая от сети переменного тока на холостом ходу, Вт
	≤  25

	
	
	
	
	Собственный ток потребления при работе от аккумулятора, А
	≤ 0,05

	
	
	
	
	Рабочая температура, °С
	≥ -10 и ≤ +40

	
	
	
	
	Размер отсека для АКБ ШхВхГ, мм
	≤ 408х190х90

	
	
	
	
	Габаритные размеры ШхВхГ, мм
	≤ 424х351х100

	6
	Интегрированная система безопасности "Рубеж" Р-08 ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08 ИБП-2400 исп.1 
окпд2 - 26.20.40.111
	штука
	1
	Напряжение сети переменного тока, В
	220

	
	
	
	
	Выходное напряжение при наличии сети переменного тока, В:
	≥26,0 и ≤ 27,0

	
	
	
	
	Выходное напряжение при работе от встроенной аккумуляторной батареи, В:
	≥20,0 и ≤ 27,4

	
	
	
	
	Максимальный ток выхода, А.
	5

	
	
	
	
	Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальной нагрузке, Вт
	≤ 150

	
	
	
	
	Мощность, потребляемая от сети переменного тока на холостом ходу, Вт
	≤  25

	
	
	
	
	Собственный ток потребления при работе от аккумулятора, А
	≤ 0,05

	
	
	
	
	Рабочая температура, °С
	≥ -10 и ≤ +40

	
	
	
	
	Размер отсека для АКБ ШхВхГ, мм
	≤ 408х190х90

	
	
	
	
	Габаритные размеры ШхВхГ,мм
	≤ 424х351х100

	7
	CAME BKS12AGS (801MS-0080) привод для откатных ворот до 1200 кг или эквивалент 
окпд2 - 28.14.20.112
	
штука
	
1,00
	Макс. масса створки (кг)
	1200

	
	
	
	
	Макс. ширина створки (м)
	20

	
	
	
	
	Модуль шестерни
	4

	
	
	
	
	Класс защиты (IP)
	44

	
	
	
	
	Напряжение эл.питания двигателя (В)
	230

	
	
	
	
	Мощность (Вт)
	380

	
	
	
	
	Скорость движения (м/мин)
	10.5

	
	
	
	
	Интенсивность использования (%)
	50

	
	
	
	
	Толкающие усилие (Н)
	850

	
	
	
	
	Диапазон рабочих температур (°С)
	≥-20 и ≤+55

	
	
	
	
	Диапазон рабочих температур (°С) с обогревателем
	≥-30, ≤+55

	
	
	
	
	Термозащита двигателя (°С)
	150

	8
	SATA SSD накопитель Crucial BX500 500 ГБ 2.5" или эквивалент
Окпд2 - 26.20.21.110
Ктру - 26.20.21.110-00000004
	Штука
	6
	Тип устройства
	SSD

	
	
	
	
	Объем накопителя (Гигабайт )
	≥ 500

	
	
	
	
	Форм фактор
	2,5 дюйм

	
	
	
	
	Тип памяти
	TLC 3D NAND

	
	
	
	
	Наличие интерфейсов
	SATA III

	
	
	
	
	Скорость чтения 
(Мегабайт в секунду )
	≥ 500

	
	
	
	
	Скорость записи 
(Мегабайт в секунду )
	≥ 500




	Срок поставки товара
	Срок поставки товара – в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

	Место поставки товара
	Доставка товара на центральный склад ВРГСиС по адресу: Вологодская область, г. Вытегра, ул. Ленинградский тракт, строение 22 В.

	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества;
	Поставщик предоставляет на поставляемый товар копии сертификатов качества, размещённых в реестре органа сертификации, зарегистрированном в реестре Росстандарта. Поставщик передаёт заверенные Поставщиком копии таких документов вместе с Товаром, либо размещает в ЕИС в качестве приложения к документу о приёмке товара.
Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки товара.  

	Иная информация 
	Разгрузка товара осуществляется в рабочие дни с 9 до 12 и с 13 до 16 часов по Московскому времени.
Поставщик уведомляет о дате и ориентировочном времени поставки товара не менее чем за 2 рабочих дня до даты поставки.  
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